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表一、项目基本情况
	建设项目名称
	滁州亚璘电子有限公司电子线材项目

	建设单位名称
	滁州亚璘电子有限公司

	建设项目性质
	新建☑  改扩建□  技改□  迁建□

	建设地点
	安徽省滁州市中新苏滁高新技术开发区苏滁现代工业坊四期4号标准厂房

	主要产品名称
	耳机线、电源连接线、网线、线束

	设计生产能力
	耳机线120万个/a、电源连接线60万个/a、网线60万个/a、线束1000万个/a

	实际生产能力
	耳机线70万个/a、电源连接线35万个/a、网线350万个/a、线束580万个/a

	建设项目环评时间
	2024年9月
	开工建设时间
	2023年12月

	调试时间
	2024年12月
	验收现场监测时间
	2025年1月9号~1月10号

	环评报告表审批部门
	滁州市生态环境局
	环评报告表

编制单位
	安徽英润环境工程有限公司

	环保设施设计单位
	/
	环保设施

施工单位
	安徽省远跃环保机电工程有限公司

	投资总概算（万元）
	359.5
	环保投资总概算
	25
	比例
	6.95%

	实际总概算（万元）
	340.8
	实际环保投资
	23.8
	比例
	6.98%

	验收监测依据
	1、《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日施行）；

2、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）；

3、《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订，2018年1月1日起施行）；

4、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正）；

5、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修正）；

6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）；

7、《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号，2017 年10月1日起施行；

8、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号，2017年11月22日）；

9、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部2018年5月16日）；

10、关于印发《污染影响类建设重大项目变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号），生态环境部，2020.12.13）

11、《滁州亚璘电子有限公司电子线材项目环境影响报告表》（2024年9月，安徽英润环境工程有限公司）；

12、《关于滁州亚璘电子有限公司滁州亚璘电子有限公司电子线材项目环境影响报告表的批复》（苏滁建房函[2024]52号），2024年9月25日；

13、合肥紫实检测技术有限责任公司，编号：ZSJC-XM-MSM726，2025年1月21日；

	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	根据项目环评报告表、滁州市生态环境局关于《关于滁州亚璘电子有限公司滁州亚璘电子有限公司电子线材项目环境影响报告表的批复》（苏滁建房函[2024]52号），确定本次验收监测标准。

本项目执行的验收标准如下：

1、废水

项目实施“雨污分流，一口对外”制。项目运营期外排污水主要为员工生活污水，项目生活污水经厂区化粪池处理后进入市政污水管网最终进入滁州市第四污水处理厂处理，污水进入市政污水管网前执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准要求，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）表1中B等级标准。滁州市第四污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，具体执行标准情况见下表。

表1-1  接管废水排放执行标准  单位：mg/L（pH无量纲）

项目
pH

COD

BOD5
SS

NH3-N

滁州市第四污水处理厂接管标准
6~9

500

300
400
45
2、废气

废气主要为焊接工序产生的颗粒物和注塑工序产生的非甲烷总烃，其中颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求；非甲烷总烃有组织排放和厂区内无组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.1-2024）中表1和表4限值要求；非甲烷总烃厂界无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中的标准。
表1-2  大气污染物排放执行标准

污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）
最高允许排放速率（kg/h）

执行标准

非甲烷总烃

40
1.6
安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准》（DB34/4812.1-2024）
颗粒物

120
3.5
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
表1-3  厂区内无组织排放监控点要求

污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）

限值意义

无组织排放监控位置

执行标准

非甲烷总烃

6
监控点处1h平均浓度值

在厂房外设置监控点

安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准》（DB34/4812.1-2024）
20
监控点任意一次浓度值

4.0

/
厂界

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）
颗粒物

1.0

/
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
3、噪声

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。具体标准值见下表。

表1-4  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：（dB（A））

标准名称

昼间

夜间

《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB1234-2008）2类

65
55
4、固废

一般工业固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）要求执行。

5、总量控制指标

无。


表二、工程建设内容

	1、工程建设内容

滁州亚璘电子有限公司位于安徽省滁州市中新苏滁高新区苏滁现代工业坊四期4号标准厂房，总面积2322m2，总投资395.5万元，其中环保投资25万元，项目主要建设内容包括生产区、办公区等，形成年产耳机线70万个、电源连接线35万个、网线35万个、线束580万个的生产能力。
2024年8月公司委托安徽英润环境工程有限公司编制《滁州亚璘电子有限公司电子线材项目环境影响报告表》；2024年9月25日取得滁州市环境保护局的审批（苏滁建房函[2024]52号）。2024年10月取得固定污染源排污登记回执编号，登记编号：91341100MAD9LCH47G001X。

项目于2024年10月开始开工建设，至2024年12月，生产二室生产设施及相关公辅配套设施已全部建成并投入试运营。同月，滁州亚璘电子有限公司委托我司进行阶段性环境保护竣工验收监测。我公司立即组织人员进行现场勘察、收集资料，依据国家相关法律法规、技术标准及经审批后的该建设项目环境影响报告表并结合现场实际情况制定了该项目的环境保护阶段性验收监测方案。

本次验收范围为生产二室生产设施及配套设施，生产一室的生产设施不在本次验收范围。本次验收内容主要为：核查项目实际建设内容，对项目环境保护设施建设情况进行检查，对环境保护设施调试效果进行现场监测。

项目主要建设内容和生产设备
表2-1  项目工程内容组成一览表

工程名称

单项工程

环评设计工程内容及规模

实际建设内容
备注
主体工程

生产一室
位于厂房2F西部，设置切线机、脱皮机、打端机等设备，建筑面积约为320m2。
设备暂未投入建设
未建设
生产二室
位于厂房2F中部，设置脱皮机、拉线机、注塑机、焊锡机等设备，建筑面积约为400m2。
厂房2F中部，设置脱皮机、拉线机、注塑机、焊锡机等设备
与环评一致
待检区

位于厂房2F东侧，用于检查成品，建筑面积约280m2。

位于厂房2F东侧
与环评一致
辅助工程
办公区

位于厂房2F西侧，用于员工办公，建筑面积约300m2。

位于2F西侧
与环评一致
储运工程

仓库
位于厂房2F东侧，建筑面积约为200m2。满足本项目各成品及原辅料的存储需求。
位于厂房2F东侧
与环评一致
公用工程

供电

用电来自开发区供电管网。
市政供电

与环评一致
供水

用水来自开发区给水管网。
市政供水

与环评一致
排水

生活污水经化粪池处理后经污水管网排入滁州市第四污水处理厂。
生活污水经化粪池预处理后经污水管网排入滁州市第四污水处理厂。
与环评一致
环保工程

废气处理
焊接产生的颗粒物经集气罩收集
布袋+二级活性炭+15m高排气筒排放（DA001）
焊接废气经集气罩+布袋除尘器+二级活性炭+15m高排气筒排放（DA001）
与环评一致
注塑产生的有机废气采用集气罩收集

注塑废气经集气罩+二级活性炭+15m高排气筒排放（DA001）
处置方式发生变化
废水处理

生活污水
经化粪池处理后经市政污水管网进入滁州市第四污水处理厂处理。

经化粪池处理后经市政污水管网进入滁州市第四污水处理厂处理。
与环评一致
噪声处理

选用低噪声设备、基础减振、墙体隔声。
设备减振，墙体隔声

与环评一致
固废处理

一般固废暂存间

位于厂房2F东侧，面积约20m2。
位于厂房2F东侧
与环评一致
危废暂存间

位于厂房2F东侧，面积约5m2。
厂房2F东侧，重点防渗
与环评一致
生活垃圾

环卫部门每日统一清运。
环卫部门每日统一清运。
与环评一致
表2-2  建设项目主要生产设备一览表

序号
设备名称

规格/型号

环评设计数量（台/套）
本次阶段性验收实际数量（台/套）

1

生产设备

自动切线机
/
1
0
2

气脱皮机
/
3
0
3

小金刚
/
4
0
4

电脱皮机
/
1
0
5

半自动打端子机
/
4
0
6

臂式放大镜
/
1
0
7

测试机
/
3
0
8

手动压着机
/
2
0
9

半自动裁线机
/
1
0
10

PIN压入机
/
2
0
11

网线搓线机
/
1
0
12

绕扎机
/
1
0
13

全自动打端机
/
4
0
14

冲压机
/
1
0
15

网线压接机
/
2
2
16

横式脱皮压接机模具
/
2
2
17

直送横式脱皮压接机
MC-2.0BDE
2
2
18

直立式气动脱皮机
MC-4F
3
3
19

卧式气电脱皮机
MC-315
3
3
20

感应式气动脱皮机
MC-QD15
1
1
21

半自动自适应气动脱皮机
MC-M406
1
1
22

微电脑切管机
TC-100D
1
1
23

半自动绕线扎线机
MC-30
1
1
24

半自动绕线扎线机
MC-40
1
1
25

刷线扭线一体机
MC-SN22
2
2
26

烘热缩套管机
MC-02

2
2
27

全自动电脑拉力测试仪
MC-500N

1
0
28

半自动电缆标签粘贴机
MC-BL01

1
1
29

网线搓直机
MC-08

2
2
30

注塑机
DLB-200-P

7
4
31

塑料颗粒干燥机
WN-25K

3
2
32

焊锡机
ASS-385C

5
5
33

多功能锡焊机
/
2
2
34

四极立体声插头焊接机
MC-200ESH

1

1
35

DC 插头半自动焊接机
MC-S14FDC

2

2
36

锡锅
/
4
4
37

通电检查机
/
4
7
38

标签打印机
/
1
1
39

无线扫描枪
/
2
3
40

标签分离机
/
1
1
41

卧式拉力机（含座）
/
1
1
42

电子放大镜
/
2
2
43

接触电阻试验机
RK2515N
1
0
44

绝缘阻抗测试仪
HIOKI/IR4056-21
1
0
45

耐电压测试仪
CS2672DX
1
0
46

USB显微镜
318-C
2
2
47

永磁变频螺杆空压机
RK2515N
1
1
48

风机
/
2
2
49
照度检测仪

/
0
1
50
二次元

/
0
1
51
水晶头高度计

/
0
2
52
千度尺

/
0
1
53
工业热缩管吹风机

/
0
1
54
水分测定仪

/
0
1
55

激光剥线机
/
0
1
56
热风枪
/
0
2
3、项目产品方案及规模

本次验收产品方案为金属配件，具体如下表所示。
表2-3  生产能力一览表

产品名称

环评设计产能

本次阶段性验收实际产能

耳机线

120万个/年

70万个/年
电源连接线
60万个/年

35万个/年
网线
60万个/年
35万个/年
线束
1000万个/年
580万个/年
4、工程变动情况

对照环境影响报告表中的工程建设内容及其审批部门审批决定要求，本次验收工程实际建设内容主要有以下变动：

新增照度检测仪、二次元、水晶头高度计、吹风机、水分测定仪和激光剥线机等产品检验设备；

注塑废气处置措施发生变化，由经集气罩+布袋除尘器+二级活性炭+15m高排气筒排放（DA001）更改为集气罩+二级活性炭+15m高排气筒排放（DA001）。
表2-4  工程变动内容判定表

项目

环办环评函〔2020〕688号
本项目情况

是否属于重大变动

性质
1、建设项目开发、使用功能发生变化的

没有变化

否

规模
生产、处置或储存能力增大30%及以上的。

3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。

4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大。导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染物因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。

没有变化

否

地点
5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。

没有变化

否

生产工艺

6、新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：

(1)新增排放污染物种类的(毒性、挥发性降低的除外)；

(2)位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；

(3)废水第一类污染物排放量增加的；

(4)其他污染物排放量增加10%及以上的。

7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。

新增照度检测仪、二次元、水晶头高度计、吹风机、水分测定仪和激光剥线机等产品检验设备，不新增污染物。
否

环境保护措施

8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一(废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外)或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。

9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。

10.新增废气主要排放口(废气无组织排放改为有组织排放的除外)；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。

11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。

12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的(自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外)；

13事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的

注塑废气处置措施发生变化由经集气罩+布袋除尘器+二级活性炭+15m高排气筒排放（DA001）更改为集气罩+二级活性炭+15m高排气筒排放（DA001），监测结果达标。
否

由上表可知，参照污染影响类建设重大项目变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号），生态环境部，2020.12.13），本项目建设期间发生变动的变动不属于重大变动。

	原辅材料消耗及水平衡

1、原辅材料

根据业主提供资料，本次验收期间项目原环评和实际使用的原辅材料消耗如下表所示：

表2-5  项目原环评及实际使用原辅材料及能源消耗量一览表

序号

类别

名称
环评设计年用量

监测期间用量

1
原辅材料
半成品耳机线
1080万米
2.1万米/d
2
半成品DLlable
84万米
2800米/d
3
半成品网线
120万米
1700米/d
4
耳机头
250万个
5000个/d
5

DL公头
60万个
1200个/d
6
DL母头
60万个
1200个/d
7
锡丝
950kg
1.8kg/d
8
锡条
950kg
1.8kg/d
9
PVC颗粒
40t
80kg/d
10
PE颗粒
40t
80kg/d
11
润滑油
0.5t
1kg/d
12
能源消耗
水
480m3
/

13
电
8.4万kWh
/
原辅材料理化性质
序号

原料名称

理化性质

1
PVC粒子

聚氯乙烯是世界上产量第三大的合成聚合物塑料（仅次于聚乙烯和聚丙烯），每年生产大约4000万吨PVC。PVC是氯乙烯单体（VCM）在过氧化物、偶氮化合物等引发剂或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。氯乙烯均聚物和氯乙烯共聚物统称之为氯乙烯树脂。PVC曾是世界上产量最大的通用塑料，应用非常广泛。

2

PE粒子
未着色时呈乳白色半透明,蜡状;用手摸有滑腻的感觉,柔而韧,稍能拉长,一般低密度聚乙烯较软,透明度较好,高密度聚乙烯较硬。
2、水平衡

本项目实施“雨污分流，清污分流”制。雨水经雨水管网汇集后排入市政雨水管网。

项目生产过程中外排废水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准并满足污水处理厂的接管标准要求，通过市政污水管网排入滁州市第四污水处理厂处理达到标准后排入清流河。原环评的水平衡图如下：

[image: image5.png]



图2-1  原环评建设项目水平衡图（单位：m³/d）
验收监测期间，项目每日用水约为1.4m3/d（420t/a），排放量1.12m3/d（336t/a）。厂区废水经总排口接管进入滁州市第四污水处理厂处理，达标尾水排入清流河。
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图2-2  验收期间建设项目水平衡图（单位：m³/d）


	主要工艺流程及产污环节

1、工艺流程图
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图2-3  生产工艺流程及产污节点图
工艺流程及排污节点说明：

（1）裁线：查看电线的标准类型是不是正确；尺度是不是符合需求，此过程产生边角料S1。

（2）剥外皮：查看剥皮口是不是平齐，不能剥伤芯线、编组丝等，修剪尺度是不是正确，修剪是不是平齐，修剪编组时不能伤到芯线，此过程产生边角料S1。

（3）剥内皮：查看剥皮口是不是平齐；剥皮尺度是不是正确;有无剥伤芯线，断铜丝;半剥时绝缘体不能掉落，此过程产生边角料S1。

（4）套缩短管：查看缩短管尺度、类型是不是正确。

（5）焊锡：查看锡炉的温度是不是正确；准备焊锡前是不是将芯线铜丝整理好，是不是有分叉曲折、打折等表象；准备焊锡后是不是有铜丝分叉、大头、铜丝不齐及烫坏绝缘皮等表象。不能烫坏绝缘皮，锡点应润滑、无锡尖，不行假焊、虚焊。此过程产生废气G1。

（6）端子压着：承认端子、电线的标准是不是正确;端子压着有无喇叭口、歪斜、绝缘皮和芯线显露是不是过长或过短。查看连接器、端子类型是不是正确;端子有无损伤、变形等表象；端子有无漏插、错插、刺进不到位等表象。

（7）排线压接：查看连接器的类型是不是正确；排线的方向是不是正确；芯线是不是破损、露铜、烫坏；压接是不是到位。

（8）吹缩短管：缩短管缩短是不是杰出，不能烫坏绝缘皮,。
（9）注塑：按产品生产需要分别将外购已配好的塑胶粒子原料投入注塑机料筒进行加热，料筒使用电阻加热圈加热并用电偶分段进行温度检测和控制，通过料筒壁向内传热使塑料熔融塑化。借助螺杆向塑好的物料施加压力，迫使高温熔体充入到闭合模腔中，经固化后而制成母座、公头及止动塞，此过程产生废气和固废，废气主要为熔融工序原料颗粒中微量未聚合的游离单体受热产生的熔融废气G2，固废为注塑废料S2。

（10）组装入库：组装好后工人进行检验，没有问题的产品困扎线、贴标、装袋、装箱入库。

3、产污环节及污染物情况说明

本项目生产过程中主要产污环节及污染物情况详见表2-6所示：

表2-6  项目产污情况一览表

项目

排污节点

污染物

处理措施及排放去向

废水

人员生活
生活污水W1
经化粪池处理后，排入滁州市第四污水处理厂
废气
焊接
颗粒物G1
集气罩收集+布袋除尘器+二级活性炭吸附+15m高排气筒排放（DA001）
注塑
非甲烷总烃G2
集气罩收集+二级活性炭吸附+15m高排气筒排放（DA001）
噪声

设备运转
等效连续A声级（N1）

隔声

固体废物

原辅料拆包
废包装袋
收集外售
生产
不合格品、废边角料S1

注塑废料S2
员工生活
生活垃圾
环卫清运
设备维护
废润滑油
暂存危废间，定期交由安徽思凯瑞环保科技有限公司处置
废油桶
含油抹布
废气处理
废活性炭



表三、主要污染源、污染物处理和排放

	废气

项目废气主要来源为焊接工序产生的颗粒物和注塑工序产生的非甲烷总烃。焊接颗粒物经集气罩收集后经布袋除尘器和二级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放（DA001）；注塑废气经集气罩收集后经二级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放（DA001）。

根据工程分析结论，项目采用的废气处理措施是可行的。尾气中颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求。非甲烷总烃排放满足《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.1-2024）中表1和表4限值要求；非甲烷总烃厂界无组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中的标准要求。
2、废水

本项目用水主要为员工生活用水。现有职工35人，根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003），非住宿人员生活用水量按40L/人·天计算，则员工生活用水量为1.4m3/d（420m3/a）。生活污水产生量按用水量80%计算，则生活污水产生量为1.126m3/d（336m3/a）。

生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准并满足污水处理厂的接管标准要求，氨氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）表1中B等级标准要求，通过市政污水管网排入滁州市第四污水处理厂处理，处理达标后排入清流河。

3、噪声

本项目噪声主要来源于车间各生产设备，主要自动切线机、半自动裁线机、注塑机和风机等，最大声级值约为80dB（A）。选择低噪声和符合国家噪声标准的生产设备，并进行定期检修维护，使其处于良好运行状态；对个别高噪声设备安装消声器、隔声罩等；在设备的基础与地面之间安装减振垫，减少机械振动产生的噪声污染。加强车间的隔音措施，如适当增加车间墙壁厚度，并安装隔声门窗。合理布置厂内各功能区的位置及车间内部设备的位置，将高噪声设备尽量安置在车间中间位置以增加其距离衰减量，生产时尽量减少车间门窗的开启频次，利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对周围环境的影响。

建设单位严格采取以上措施后，项目厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

固体废弃物

本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。产生情况如下：

（1）一般固体废弃物

废包装材料：根据建设单位提供的资料，废焊材约为0.05t/a，委托物资单位回收。

不合格品及边角料：根据建设单位提供的资料，边角料产生量约为0.6t/a，委托物资单位回收。

注塑废料：项目在注塑过程中将产生少数边角废料，根据业主提供的资料，本项目不合格品及边角料的产生量约为0.3t/a，外售给物资单位综合利用。

（2）危险废弃物

废润滑油：车间人员在进行机械保养过程中使用到润滑油，由此产生废润滑油，根据建设单位提供的资料，此过程产生量约为0.5t/a。属于危险废物，危废编号HW08，危废代码900-249-08，收集在危废间暂存后交给有资质单位处理。

废含油抹布：对照《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号，2021年01月01日实施），废弃的含油抹布、劳保用品，代码为900-041-49，全过程不安危险废物管理，混入生活垃圾，废含油抹布产生量0.01t/a，收集在危废间暂存后交给有资质单位处理。

废润滑油桶：润滑油用量0.5t/a（规格：200kg/桶），废润滑油桶为2个，每个桶按照15kg计算，则产生量为0.03t/a；废润滑油桶属于危险废物HW49，危废代码900-041-49，于厂内危废暂存场所暂存后委托有资质单位妥善处置。

废活性炭：根据建设单位提供的资料，废活性炭的总产生量为0.755t/a。属于危废（危废类别：HW49，代码：900-039-49），收集后交由有资质单位处理。

（3）生活垃圾

本项目现阶段员工人数35人，厂内不设住宿和食堂，按人均产生量为1kg/d计算，年工作日300天，则项目的生活垃圾产生量约10.5t/a。由环卫部门定期清运。

根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），本项目一般固体废物产生及处置、处理情况详见下表。
表3-1  固体废物源强及排放情况

序号

固废名称

废物代码
产生工序

状态
产生量

（t/a）
处理处置方式

1
废包装材料

/
原材料拆包
固态
0.05
集中收集后外售处理或交给厂家回收
2
不合格品及边角料
/
裁线、剥外皮、剥内皮
固态
0.6
3
注塑废料
/
注塑
固态
0.3
4
废润滑油
900-217-08
设备维护
液态
0.5

分类收集后于危废间暂存，定期交由安徽思凯瑞环保科技有限公司处理

5
废润滑油桶
900-041-49
设备维护
固态
0.03
6
废活性炭
900-039-49
废气处理设施
固态
0.755

7
废含油抹布
900-041-49
设备维护
固态
0.01
8
生活垃圾
/
日常生活
固态
10.5
由环卫部门定期清运



表四、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

	一、建设项目环境影响报告表主要结论

1、建设项目概况

滁州亚璘电子有限公司位于安徽省滁州市中新苏滁高新区苏滁现代工业坊四期4号标准厂房，占地2322平方米。主要从事耳机线、电源连接线、网线、线束的生产。项目主要建设内容包括生产区、办公区等。

2、产业政策及规划相符性

本项目属于C3831电线、电缆制造，对照《产业结构调整指导目录（2024年本），不属于鼓励类、限制类和淘汰类的范畴，可视为允许类，本项目的建设符合国家的产业政策。项目已取得中新苏滁高新技术产业区经济运行局备案，备案号为2403-341171-04-01-618942，因此本项目符合地方相关规划要求。
3、现状质量评价结论

项目所在地区域环境空气中PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO指标均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，项目所在地属于大气环境不达标区；项目所在地主要纳污水体清流河水环境质量现状可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准；项目所在地各厂界昼间、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，区域声环境质量较好。

5、营运期环境影响分析

1）废水
本项目产生的废水主要为员工生活污水。生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准并满足污水处理厂的接管标准要求，通过市政污水管网排入滁州市第四污水处理厂处理。不会降低项目区现有水环境功能。

废气

本项目废气主要是焊接工序产生的颗粒物和注塑工序产生的非甲烷总烃。根据工程分析结论，项目尾气中尾气中颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求。非甲烷总烃排放满足《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.1-2024）中表1和表4限值要求；非甲烷总烃厂界无组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中的标准要求。

3）噪声

本项目噪声主要来源于自动切线机、半自动裁线机、注塑机和风机等设备运行时产生的噪声，项目产生的噪声通过对设备噪声源采取减震、消声、建筑隔声和车间密闭等措施降噪处理后，项目厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。因此，本项目生产运营过程中不会对周围声环境质量产生明显的不利影响。

4）固体废物

本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。

其中生活垃圾以及废含油抹布收集后全部由环卫部门统一处理处置；生产过程中产生的一般固废收集后暂存于厂区一般固废储存间，委托专门单位回收；废润滑油、废润滑油桶、废活性炭等危险废物收集后暂存于危险暂存间内，定期交由有资质单位处置。

5）结论

滁州亚璘电子有限公司滁州亚璘电子有限公司电子线材项目符合国家及地方产业政策，选址合理，在落实各项环境保护措施后，各污染物经有效治理能达到国家规定的排放标准，对周围环境影响较小，因此，从环境影响角度出发，项目建设是可行的。
二、审批部门审批决定
滁州亚璘电子有限公司:

你公司报来的《滁州亚璘电子有限公司滁州亚璘电子有限公司电子线材项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。现批复如下:
一、原则同意《报告表》结论。该项目位于滁州市中新苏滁高新区苏滁现代工业坊四期4号标准厂房，项目总投资359.5万元，建筑面积2322平方米，主要包括生产区、办公区等。项目建成后，年产耳机线120万个、电源连接线60万个、网线60万个、线束1000万个。我局同意该项目按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、采用的环境保护措施及下述要求进行建设。

二、在项目设计与实施过程中应重点做好以下工作:
1、落实《报告表》提出的废水污染防治措施。生活污水经化粪池处理。所有外排废水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准要求和滁州市第四污水处理厂接管标准后通过市政污水管网纳入滁州市第四污水处理厂集中处理。

2、落实《报告表》中提出废气防治措施。生产废气经集气罩+布袋除尘器+二级活性炭吸附处理后，通过一根15米高排气筒(1#)排放。加强原料物料贮运、生产过程的日常管理及车间通排风，严格控制无组织排放。活性炭吸附设施的技术性能、运行工况应符合《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026-2013)要求。确保非甲烷总烃有组织排放满足安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分:其他行业》(DB34/4812.1-2024)中表1中的限值要求；厂界非甲烷总烃无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)相关要求；厂界颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)相关要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分:其他行业》(DB34/4812.1-2024)中表4限值要求。

3、选用低噪声设备，对噪声源采取隔声、消声、减振、基础固定等措施，厂房封闭、合理布局确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

4、落实《报告表》提出的固体废物污染防治措施。分类收集存放、处置固体废物。危险废物必须委托有资质单位处理，落实固废厂内暂存措施和最终处置措施，防止二次污染。

5、在工程建设和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求，并主动接受社会监督。

6、若项目的规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动，你公司应严格遵照国家相关法律法规的规定，及时向我局报告，且待正式批准后方可开工建设。

三、工程建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，各项环境管理、污染防治措施(生态保护措施)应一并落实。项目建成后，必须严格执行排污许可制度，在发生实际排污行为前申领排污许可证，并按照有关规定组织竣工环保验收。你公司应按照相关要求落实运营期自行监测计划，主动公开项目环评文件和验收报告，接受社会监督。

四、请滁州市生态环境保护综合行政执法支队中新苏滁高新区大队按照《滁州市环保局建设项目环境保护跟踪管理办法(试行)》要求，负责该项目日常环保“三同时”管理，并加强项目施工期环境管理。
审批意见落实情况

环评审批意见内容

实际落实情况
备注

落实《报告表》提出的废水污染防治措施。生活污水经化粪池处理。所有外排废水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准要求和滁州市第四污水处理厂接管标准后通过市政污水管网纳入滁州市第四污水处理厂集中处理。

验收监测期间，生活污水经过化粪池处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准和滁州市第四污水处理厂接管要求。
已落实
落实《报告表》中提出废气防治措施。生产废气经集气罩+布袋除尘器+二级活性炭吸附处理后，通过一根15米高排气筒(1#)排放。加强原料物料贮运、生产过程的日常管理及车间通排风，严格控制无组织排放。活性炭吸附设施的技术性能、运行工况应符合《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026-2013)要求。确保非甲烷总烃有组织排放满足安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分:其他行业》(DB34/4812.1-2024)中表1中的限值要求；厂界非甲烷总烃无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)相关要求；厂界颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)相关要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分:其他行业》(DB34/4812.1-2024)中表4限值要求。
焊接废气经集气罩+布袋除尘器+二级活性炭吸附处理后，通过一根15米高排气筒(DA001)排放。
已落实
注塑废气经集气罩+二级活性炭吸附处理后，通过一根15米高排气筒(DA001)排放。
处置方式发生变化
活性炭吸附设施的技术性能、运行工况符合《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026-2013)要求。
已落实

验收监测期间，焊接、注塑废气（DA001）颗粒物排放浓度范围为1.1~1.6mg/m3；非甲烷总烃排放浓度范围为2.96~3.53mg/m3，厂区监控点非甲烷总烃的排放浓度范围为0.58~1.21mg/m3。有组织废气颗粒物排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求；非甲烷总烃有组织排放和无组织排放监控点满足安徽省《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分:其他行业》(DB34/4812.1-2024)中表1及表4中的限值要求。
已落实
验收监测期间，厂界非甲烷总烃的排放浓度范围为0.14~0.67mg/m3，厂界非甲烷总烃无组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)相关要求。
已落实
验收监测期间，无组织颗粒物排放的浓度范围为0.175~0.335mg/m3，厂界颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)相关要求。
已落实
选用低噪声设备，对噪声源采取隔声、消声、减振、基础固定等措施，厂房封闭、合理布局确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。
项目选用性能好、噪音低的设备，并对设备噪声源采取减震、消声、车间密闭等措施。验收监测期间，厂界四周的昼间噪声监测值范围为53~64dB（A），夜间不生产，厂界噪声排放能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。
已落实
落实《报告表》提出的固体废物污染防治措施。分类收集存放、处置固体废物。危险废物必须委托有资质单位处理，落实固废厂内暂存措施和最终处置措施，防止二次污染。
废润滑油、废润滑油桶、废活性炭、废含油抹布等危险废物收集后暂存于危险暂存间内，交由安徽思凯瑞环保科技有限公司进行处置；
已落实
废包装材料、不合格品及边角料、注塑废料等一般固废收集后定期交由物资单位回收；
生活垃圾收集后环卫部门定期清运。




表五、验收监测质量保证及质量控制

	1、监测分析方法

监测项目分析方法见表5-1。

表5-1  监测项目分析一览表

样品类别

检测项目

检测依据
方法检测限

有组织废气

低浓度颗粒物
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 低浓度颗粒物的测定 重量法法》HJ 836-2017

1.0mg/m³

非甲烷总烃

《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017

0.07mg/m³

无组织废气

总悬浮颗粒物
《环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法》

HJ 1263-2022
168μg/m3
非甲烷总烃

《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017

0.07mg/m³

废水

pH值
《水质 pH值的测定 电极法》HJ 1147-2020
/
悬浮物

《水质 悬浮物的测定 重量法》GB 11901-1989

4mg/L
化学需氧量

《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017

4mg/L

五日生化需氧量
《水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法》
HJ 505-2009
0.5mg/L

氨氮

《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009

0.025mg/L

总氮

《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012

0.05mg/L

总磷

《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB11893-1989

0.01mg/L

噪声

厂界环境噪声

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008

/

2、主要仪器信息表

表5-2  实验室检测设备仪器名称、型号、编号、检定有效期

仪器名称

仪器型号

仪器编号

检定/校准

有效期

气相色谱仪

V5000

ZSJC-SY-004

2026/04/06

紫外可见分光光度计

UV6100

ZSJC-SY-007

2025/04/28

十万分之一天平
ME55/02
ZSJC-SY-028
2025/04/06
万分之一天平
ME-204/02
ZSJC-SY-027
2025/04/06
生化培养箱

SPX-80

ZSJC-SY-042

2025/04/06

标准COD消解器

KHCOD-12

ZSJC-SY-110

/

标准COD消解器
KCA-100
ZSJC-SY-112
/
空盒气压表

DYM3

ZSJC-XC-010

2025/04/07
手持式温湿度计

1360A

ZSJC-XC-016

2025/04/07
声校准器
AWA6022A
ZSJC-XC-020
2025/04/11
多功能声级计
AWA5688
ZSJC-XC-036
2025/05/22
恒温恒流大气/颗粒物采样器

MH1205型

ZSJC-XC-043

2025/07/03
恒温恒流大气/颗粒物采样器

MH1205型

ZSJC-XC-044

2025/07/03
恒温恒流大气/颗粒物采样器

MH1205型

ZSJC-XC-044

2025/07/03
恒温恒流大气/颗粒物采样器

MH1205型

ZSJC-XC-046

2025/07/03
智能烟尘烟气分析仪

EM-3088-3.0

ZSJC-XC-049

2025/07/03
水温计

/

ZSJC-XC-053
2025/07/04
电接风向风速仪

16026

ZSJC-XC-057
2025/07/04
便携式pH计

PHB-4

ZSJC-XC-066
2025/07/19
3、监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测人员均经过考核并持有监测上岗合格证书；所有的监测仪器均已经过计量部门检定(或自校合格)并在有效期内；现场监测仪器使用前均经过校准。监测数据和监测报告实行三级审核。

表5-3  质控措施一览表

类型

质控措施

现场采样

跟客户确认企业正常生产，环保设施正常运行。合理布设检测点位，保证点位布设的科学性和合理性；样品采集、运输、保存按照国家标准，保证检测分析结果的准确可靠。

检测分析

按国家颁布的标准分析方法和国家环保总局主编的环境监测分析方法进行检测分析。各检测项目的检测分析方法见检测依据表。

仪器设备

检测仪器设备均符合国家有关标准或技术要求，仪器经计量部门检定合格，并在检定有效期内使用。

人员能力

现场采样及分析人员均为公司在职员工，所有人员均通过岗前培训，考核合格，持证上岗。

废气

检测前对使用的仪器均进行浓度和流量校准，按规定对废气测试仪进行现场检漏，采样和分析过程严格按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）及《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）执行。现场检测前对采样仪器进行校准、标定，仪器示值偏差不高于±5%，仪器可以使用。

废水

检测仪器符合国家有关标准或技术要求。采样、运输、保存、分析全过程严格按照《环境监测技术规范（水和废水部分）》、《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）规定执行，实验室分析过程中采取全程空白、平行样、标样等质控措施。

噪声

测量方法及环境气象条件的的选择按照国家有关技术规范执行。仪器使用前、后均经A声级校准器校正，误差确保在±0.5dB(A)以内。检测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。

检测数据及报告

严格审核，确认所有数据均可溯源。

验收监测期间噪声监测质控、废水监测质控、废气监测质控结果统计表具体见表5-4至表5-6。
（1）噪声监测质控

表5-4  噪声质控结果一览表

类型

检测项目

声级计校准结果统计

标准值

单位

校准日期

仪器

显示值

示值

误差

允许

误差

是否

合格

噪声

厂界环境噪声

94.0

dB（A）

2025/01/09
检测前

93.8
-0.2
±0.5

合格

检测后

93.8
-0.2
合格

2025/01/10
检测前

93.8
-0.2
合格

检测后

93.8
-0.2
合格

（2）废水水质监测质控

表5-5  废水质控样结果统计表

类型

检测项目

质控结果统计

样品

个数

平行

空白

加标或标样

平行样（个）

合格率（%）

空白样（个）

合格率（%）

加标或标样（个）

合格率（%）

废水

pH

10
2
100
/
/
/
/
氨氮
12
3
100
4
100
1
100
化学需氧量
12
4
100
6
100
2
100
五日生化需氧量
8
2
100
4
100
2
100
总氮

12
3
100
4
100
2
100
总磷

12
4
100
6
100
2
100
悬浮物

8
1
100
/
/
/
/
（3）废气监测质控
表5-6  废气监测质控结果统计表

类型

检测项目

质控结果统计

样品

个数

平行

空白

加标或标样

平行样（个）

合格率（%）

空白样（个）

合格率（%）

加标或标样（个）

合格率（%）

有组织废气

非甲烷总烃

20
2
100
3
100
2
100
低浓度颗粒物

8
/
/
2
100
/
/
无组织废气

非甲烷总烃

122
11
100
3
100
2
100
总悬浮颗粒物
24
/
/
/
/
1
100



表六、验收监测内容

	我公司按照本项目环评及批复要求，根据本项目的具体情况，结合现场勘查，编制了阶段性验收监测实施方案，并于2025年1月9日~2025年1月10日对本项目进行了现场监测，验收监测内容如下：

1、废气

有组织污染源

（1）监测点位：有机废气处理装置排气筒；

（2）监测频次：连续2天，每天3次；

（3）监测项目：颗粒物、非甲烷总烃，记录各监测点位的风速、高度、内径、烟温等参数。

表6-1  有组织污染源监测布点

监测点位

监测因子

监测时间和频次

焊接注塑废气排气筒（DA001）

颗粒物、非甲烷总烃
连续2天，每天3次

无组织排放源

监测点位：厂界外监测点根据实际风向，在厂界外1米范围内上风向设1个参照点，厂界外1米范围内下风向布设3个；厂区监控点1个，位于车间门窗处；

监测频次：连续2天，每天3次；

（3）监测项目：颗粒物、非甲烷总烃，记录各监测点位的风向、风速等气象参数。

表6-2  无组织污染源监测布点

监测点位

监测因子

监测时间和频次

备注

厂界
颗粒物、非甲烷总烃
连续2天，每天3次

4个监测点，上风向1个、下风向3个，呈扇形分布
厂区监控点
非甲烷总烃
连续2天，每天3次
1个监测点，门窗处
2、废水

（1）监测点位：厂区污水排口；

（2）监测频次：每天监测4次，连续监测2天；

（3）监测项目：pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN。
表6-3  水染源监测布点

监测位置

监测因子

监测频次

厂区污水排口

pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN
每天监测4次，连续监测2天

3、噪声

（1）监测点位：东、南、西、北厂界外1m各布设1个监测点。

（2）监测点位：连续监测2天，昼间监测1次，昼夜的区分按当地的规定（即昼间为06:00-22:00）；

（3）监测项目：Leq(A)。

表6-4  噪声染源监测布点

监测序号

监测点位

监测项目

监测频率

1

东厂界

等效连续A声级

连续监测2天，每天昼间监测1次

2

南厂界

3

西厂界

4

北厂界
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图6-1  监测布点图


表七、验收监测期间生产工况记录

	本次阶段性验收监测期间企业生产工况稳定，污染物处理设施运转正常，主体工程运行稳定、配套环保设施正常运行，均达到验收条件要求，满足验收监测生产工况条件要求。

监测期间的生产工况条件详情见表7-1。

表7-1  阶段性验收监测期间生产工况一览表

日期

产品名称

设计量

实际量

生产负荷

2025年1月9日
耳机线
4000个/d
2400个/d
60%
电源连接线
2000个/d
1180个/d
59%

网线
2000个/d
1200个/d
60%

线束
33334个/d
20000个/d
60%
2025年1月10日
耳机线
4000个/d
2200个/d
55%
电源连接线
2000个/d
1300个/d
65%
网线
2000个/d
1200个/d
60%
线束
33334个/d
19800个/d
59%


	验收监测结果

1、废水

废水检测结果

表7-2  废水监测结果一览表  单位：mg/L

采样

点位

污水总排口
检测项目

检测结果

1月9日

1月10日

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

pH
6.8
6.8
6.7
6.9
6.6
6.6
7.3
6.7
化学需氧量
110
98
145
90
91
129
162
89
氨氮
6.76
9.01
10.8
7.53
5.25
8.16
11.8
6.55
悬浮物

20
15
13
20
18
19
18
22
总氮

9.13
12.1
13.6
8.98
7.63
12.0
13.8
8.21
总磷

0.71
1.03
1.67
0.52
0.62
1.22
1.09
0.55
五日生化需氧量
31.6
29.5
34.0
28.7
27.7
33.8
35.6
27.5
表7-3  废水监测结果  单位：mg/L

检测项目

监测结果

pH
COD

氨氮

悬浮物

总磷
总氮

五日生化需氧量
浓度范围

6.6~7.3
89~162
5.25~11.8
13~22
0.52~1.67
7.63~13.8
27.5~35.6
执行准值

6~9
500
45
400
/
/
300
达标情况

达标
达标

达标

达标

/
/
达标

根据表7-3可知，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中的三级标准并满足滁州市第四污水处理厂的接管标准要求，氨氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）表1中B等级标准要求。
废气

有组织废气监测结果

表7-4  有组织废气监测结果

采样项目

采样日期

检测结果
实测浓度(mg/m3）

标干流量（Nm3/h）
排放速率

（kg/h）

焊接注塑废气排放口
颗粒物

2025.1.9
第1次
1.2
8649
0.0104
第2次
1.2
9059
0.0109
第3次
1.3
8784
0.0114
2025.1.10
第1次
1.1
8881
0.00977
第2次
1.2
8818
0.0106
第3次
1.6
8933
0.0143
非甲烷总烃

2025.1.9
第1次
2.96
8649
0.0256
第2次
3.15
9059
0.0285
第3次
3.31
8784
0.0291
2025.1.10
第1次
3.09
8881
0.0274
第2次
3.22
8818
0.0284
第3次
3.53
8933
0.0315
表7-5  有组织废气监测结果

监测点位
监测因子

实测浓度范围（mg/m3）

标准值（mg/m3）
排放速率范围（kg/h）
速率限值（kg/h）
达标情况

焊接注塑废气排放口
颗粒物
1.1~1.6
120
0.00977~0.0143
3.5
达标
非甲烷总烃
2.96~3.53
40
0.0256~0.0315
1.6
达标
根据验收监测结果表明：有组织废气中的颗粒物经过收集处理后，经排气筒的浓度范围和排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求；非甲烷总烃经过收集处理后，经排气筒的浓度范围和排放速率满足《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.1-2024）中表1限值要求。

无组织废气监测结果
表7-6  无组织废气监测结果

检测项目

采样时间

频次

检测点位

上风向G1
下风向G2
下风向G3
下风向G4
车间门外1m处G5
总悬浮颗粒物（ug/m3）
1月9日

Ⅰ

177
312
312
282
/
Ⅱ

185
292
335
307
/
Ⅲ

182
330
293
285
/
1月10日

Ⅰ

175
280
315
280
/
Ⅱ

185
262
328
312
/
Ⅲ

187
335
312
298
/
非甲烷总烃（mg/m3）
1月9日
Ⅰ
0.38
0.58
0.52
0.58
1.21
Ⅱ
0.35
0.62
0.60
0.67
1.10
Ⅲ
0.26
0.52
0.58
0.66
1.10
1月10日
Ⅰ
0.14
0.33
0.38
0.34
0.73
Ⅱ
0.15
0.35
0.41
0.36
0.63
Ⅲ
0.14
0.41
0.38
0.36
0.58
表7-7  无组织废气监测结果

监测因子

监测点位

浓度范围（mg/m3）

标准值（mg/m3）

达标情况

总悬浮颗粒物

上风向及下风向

0.175~0.335
1.0
达标
非甲烷总烃

上风向及下风向

0.14~0.67
4.0

达标

车间门外1m处G5

0.58~1.21
6
达标

根据验收监测结果表明：项目上风向和下风向颗粒物排放浓度范围符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求，非甲烷总烃排放浓度范围符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9限值要求；车间门外1m处监控点非甲烷总烃排放浓度范围符合《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.1-2024）中表4限值要求。

3、噪声

厂界噪声监测结果
表7-8  噪声监测结果

点位编号

检测时间

2025年1月9日

2025年1月10日

昼间 Leq dB（A）

夜间 Leq dB（A）

昼间 Leq dB（A）

夜间 Leq dB（A）

厂界东侧外1m处N1

54
-
53
-

厂界南侧外1m处N2

63
-

64
-

厂界西侧外1m处N3

56
-
56
-

厂界北侧外1m处N4

54
-

54
-
表7-9  厂界噪声监测结果

监测时间

监测点位

监测结果(dB(A))

昼间

夜间

2022.12.30~2022.12.31

厂界东侧、南侧、西侧、北侧

53~64
-

标准值(dB(A))

65
55
达标情况

达标

监测结果表明：项目厂界噪声均小于标准限值，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。



表八、验收监测结论

	污染物排放监测结果
废水

本次验收监测期间，本项目总排口pH范围为6.6~7.3、COD 89~162mg/L、NH3-N 5.25~11.8mg/L、SS 13~22mg/L、TP：0.52~1.67mg/L、TN：7.63~13.8mg/L、五日生化需氧量 27.5~35.6mg/L。

生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准和滁州市第四污水处理厂接管要求，氨氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）表1中B等级标准要求。
废气

本次验收监测期间，焊接、注塑废气（DA001）颗粒物排放浓度范围为1.1~1.6mg/m3；非甲烷总烃排放浓度范围为2.96~3.53mg/m3。

厂界无组织颗粒物排放的浓度范围为0.175~0.335mg/m3，非甲烷总烃的排放浓度范围为0.14~0.67mg/m3；厂区监控点非甲烷总烃的排放浓度范围为0.58~1.21mg/m3。
本项目有组织废气颗粒物排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求；非甲烷总烃排放满足《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.1-2024）中表1限值要求。无组织废气颗粒物排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2限值要求；非甲烷总烃排放浓度范围符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9限值要求；车间门外1m处监控点非甲烷总烃排放浓度范围符合《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.1-2024）中表4限值要求。
噪声

本次验收监测期间，厂界四周的昼间噪声监测值范围为53~64dB（A），夜间不生产，验收监测期间厂界四周昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

4、固体废弃物

本项目产生的主要固体废物为生活垃圾、一般工业固体废物以及废润滑油、废润滑油桶、废活性炭等危险废物。
其中生活垃圾收集后全部由环卫部门统一处理处置；生产过程中产生的废包装材料、不合格品及边角料、注塑废料等一般固废收集后暂存于厂区一般固废储存间，委托专门单位回收；废润滑油、废润滑油桶、废活性炭、废含油抹布等危险废物收集后暂存于危险废物暂存间内，交由安徽思凯瑞环保科技有限公司进行处置，并做好了防泄漏措施，以防二次污染。

5、工程建设对环境的影响

根据项目环境验收的监测报告可知，项目生活污水经化粪池预处理后排入滁州市第四污水处理厂。项目的废气、噪声均满足相应的排放标准，能够做到达标排放；根据项目的竣工现场环境管理检查可知，项目所产生的固废均得到了妥善处置，实现了资源化和无害化。综上，各项环境要素均能满足验收执行标准。

6、验收结论

滁州亚璘电子有限公司滁州亚璘电子有限公司电子线材项目在建设及运行过程中，严格执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度；基本落实了环评报告及批复中的有关要求，在施工和运行阶段均采取了相应措施，各项生态环保措施基本落实，各污染物排放浓度符合标准要求，已办理排污登记，具备建设项目竣工环境保护验收条件。通过阶段性竣工环境保护验收。


