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一、建设项目基本情况
	建设项目
名称
	年产300万只保温容器外壳项目

	项目代码
	2509-340302-04-01-408800

	建设单位
联系人
	罗晓东
	联系方式
	18726642222

	建设地点
	安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡胜利东路199号（厂区东片）

	地理坐标
	（117度28分14.954秒，32度53分37.316秒）

	国民经济
行业类别
	C2927日用塑料制品制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品业29 53.塑料制品业292

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	龙子湖区发展和改革委员会
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资
（万元）
	540
	环保投资（万元）
	20

	环保投资
占比（%）
	3.7
	施工工期
	3个月

	是否开工
建设
	否
是：设备已进场
	用地（用海）
面积（m2）
	6000

	专项评价设置情况
	本项目专项评价设置情况如下表所示。
表1-1  专项评价设置原则表
	专项评价的类别
	设置原则
	本项目

	大气
	排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目2标的建设项目。
	本项目不涉及

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。
	本项目不涉及

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。
	本项目不涉及

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。
	本项目不涉及

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。
	本项目不涉及

	注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。


综上所述，本项目无需设置专项评价。

	规划情况
	规划名称：《蚌埠市高铁工贸园区总体发展规划（2025—2035）》
蚌埠市国土空间总体规划（2021—2035年）
规划名称：《蚌埠市国土空间总体规划》（2021—2035年）
审批机关：安徽省人民政府
审批文件名称和文号：《安徽省人民政府关于〈蚌埠市国土空间总体规划（2021-2035年）〉的批复》（皖政秘〔2024〕44号）

	规划环境影响评价情况
	规划环评名称：《蚌埠市高铁工贸园区总体发展规划（2025—2035）环境影响报告书》
规划环评审查机关：蚌埠市龙子湖区生态环境分局
审查意见及文号：《关于印送<蚌埠市高铁工贸园区总体发展规划（2025-2035）环境影响报告书>审查意见的函》（龙环函〔2025〕1号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《蚌埠市高铁工贸园区总体发展规划（2025—2035）》符合性分析
（1）规划区范围：
根据工贸园区报送的申请材料扩区后蚌埠市高铁工贸园区面积为1086.95公顷，包含三个区块，其中区块一规划面积1040.22公顷，四至范围为：东至蚌五泗高速公路、D-3路，南到东海大道、G45路、规划路，西至中环线、李楼路、龙锦路，北至京沪铁路线、宝塔路。区块二规划面积37.65公顷，四至范围为：东至司马庄路，南至宝塔路，西至G30路，北至望山路。区块三规划面积为9.08公顷，四至范围为：东至龙锦路，南至G39路，西至龙山路，北至凤安路。

（2）规划期限：
规划期限确定为2025～2030年。
（3）主导产业
新一代信息技术、高端装备制造、先进无机非金属材料，协调发展新能源、节能环保、相关服务业。
（4）功能定位
以发展新一代信息技术、高端装备制造、先进无机非金属材料，协调发展新能源、节能环保、相关服务业为主导产业的环境优美、工业发达、居住舒适、交通便捷的现代化园区。
相符性分析：本项目位于安徽省安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡胜利东路199号（厂区东片），属于蚌埠市龙子湖区高铁工贸区范畴，本项目租赁厂房，用地性质为工业用地，不新增建设用地，用地符合土地利用规划；本项目为C2927日用塑料制品制造，主要产品为保温容器外壳，属于主导产业中“相关服务业”的配套产业，符合蚌埠市高铁工贸园区总体发展规划（2025—2035）。
综上所述，本项目符合《蚌埠市高铁工贸园区总体发展规划（2025—2035）》中的相关要求。
2、与蚌埠市高铁工贸园区总体发展规划（2025-2035年）环境影响报告书及审查意见符合性分析
表1-2  与蚌埠市高铁工贸园区总体发展规划（2025-2035年）
环境影响报告书及审查意见符合性分析
	序号
	环评及审查意见要求
	本项目情况
	相符性

	1
	加强《规划》引领，坚持绿色协调发展。《规划》应全面贯彻落实习近平生态文明思想，加强《规划》与深入打好污染防治攻坚战相关要求、生态环境分区管控、国土空间总体规划的协调衔接。统筹推进园区整体发展和生态保护，基于区域资源、生态、环境等制约因素合理控制开发利用强度和园区建设时序，进一步提高土地利用效率，协调好总体发展与区域环境保护的关系。推进园区减污降碳协同共治、资源节约集约及循环化利用、能源智慧高效利用、环境风险防控等工作的落实，引导园区高质量发展。认真落实园区近期发展规划，着力推进园区产业转型升级和结构布局优化。结合区域生态环境承载力，确保产业发展与区域生态环境保护、人居环境质量保障相协调。
	本项目属于C2927日用塑料制品制造，主要产品为保温容器外壳，属于主导产业中“相关服务业”的配套产业，符合园区的产业定位
	符合

	2
	严守环境质量底线，落实区域环境质量管控措施。园区周边设计蚌埠市龙子湖风景名胜区、沿淮绿色生态廊道区，生态环境保护要求较高，应主动避让、强化保护措施并与其边界保持一定的缓冲防护距离。园区应坚持“生态优先、绿色发展”的战略定位，以生态环境质量改善、环境风险防范为核心，明确园区发展存在的环境制约因素，同手考虑对周边居民区的生态环境影响。根据国家和我省大气、水、土壤、环境风险防范和固体废物污染防治相关要求，妥善解决区域现存生态环境问题，确保园区建设项目污染物长期稳定达标排放，区域生态环境质量持续改善。园区应根据环境质量现状及管控目标，严格控制污染物排放尤其是水污染物排放总量，确保不因规划实施造成现有环境功能降低。
	本项目生活污水经化粪池预处理后与循环冷却水一同进入市政污水管网，纳入蚌埠市第二污水处理厂处理后排放。注塑废气经集气罩收集后与喷漆晾干房废气经过滤棉处理后，一同经二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001）处理后排放，破碎废气经集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA002）处理后排放。本项目各项污染物排放量较小，不会造成现有环境功能降低
	符合

	3
	优化空间布局，加强生态环境分区管控。落实生态环境分区管控要求，结合长江经济带发展负面清单管控要求及区域资源优势和环境制约因素、园区产业定位等，进一步完善调区规划，优化功能分区和空间布局。合理规划不同功能区的环境保护空间，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动，规划实施应加强对蚌埠市龙子湖风景名胜区等敏感目标的保护，不得损害周边水环境、大气环境、声环境、重要生态敏感区的环境质量和生态功能。做好园区工业企业与风景名胜区、居住区等各类环境保护目标的有效隔离和管控，有效预防区域开发带来的邻避效应，保障区域生态环境安全，实现产业发展与区域生态环境保护相协调。
	本项目周边最近的敏感点为东侧的龙湖雅苑，约35m。本项目建成后各项污染物均能达标排放，不会损害周边水环境、大气环境、声环境、重要生态敏感区的环境质量和生态功能
	符合

	4
	完善环保基础设施建设，强化环境污染防控。按照科学规划、适度超前的原则，根据主导产业、开发时序和开发强度，进一步优化区域供水、排水、供气、供热等规划方案。园区应加快推进环保基础设施的工程建设，结合区域环境质量现状，细化园区污染防治基础设施建设、排放、运行管理要求及应急处理处置方案。适时启动建设工业污水处理厂，确保受纳水体、下游水环境保护目标及相关考核断面稳定达标。
	本项目生活污水经化粪池预处理后与循环冷却水一同排进总排口后进入市政污水管网，纳入蚌埠市第二污水处理厂处理后达标排放，排入淮河干流蚌埠段。
	符合

	5
	细化生态环境准入清单，推动高质量发展。《报告书》应根据规划区域调整，结合主导产业、区域生态环境质量现状、生态环境分区管控、国土空间总体规划和现行生态环境管理要求等，进一步完善园区空间布局管控和产业准入管理。严格执行国家产业政策，严禁不符合淮河流域生态环境保护要求的项目，严格控制与规划主导产业不相关且水、大气污染物排放量大的项目入区。园区引进项目的生产工艺、设备、自动化水平以及单位产品能耗、污染物排放、碳排放等均不低于国内同行业先进水平。
	本项目为C2927日用塑料制品制造，主要产品为保温容器外壳，属于主导产业中“相关服务业”的配套产业。项目采用先进生产工艺和装备，采用相应的污染治理措施，能够确保污染治理设施稳定运行，可以使污染物达标排放。
	符合

	6
	提升环境管理水平，加强生态环境风险防控。着力提升园区环境管理水平，统筹考虑区域内污染物排放、水环境保护、大气环境保护、固体废物（含危险废物）管理、环境风险防范、生态环境管理等要求，健全区域风险防范体系和生态安全保障体系。园区应全面落实环境风险防控，加强园区内重要环境风险源的管控，确保事故废水与外环境有效隔离、及时处置，完善环境风险防范应急措施，按要求编制园区突发环境事件应急预案。建立健全水、气、土等各环境要素的环境监控体系，加强日常环境监管与监测。落实环境风险防控设施建设与运行管理要求及应急处理处置方案。在规划实施过程中，适时开展规划环境影响跟踪评价。结合本规划环评成果，及时更新“区域评估+环境标准”成果，若规划发生重大调整或修订的，应重新或补充进行环境影响评价。
	本项目运营后，定期检查、维护生产设备及环保设备，确保生产设备以及环保设备正常运转。及时开展突发环境事件应急预案编制工作，企业应在签署发布环境应急预案之日起20个工作日内向受理备案的县级以上生态环境主管部门备案，并定期开展应急演练。
	符合


因此，本项目基本符合蚌埠市高铁工贸园区总体发展规划（2025-2035年）环境影响报告书及审查意见的要求。
3、与《蚌埠市国土空间总体规划（2021—2035年）》符合性分析
（1）耕地和永久基本农田保护红线
根据《蚌埠市国土空间总体规划（2021—2035年）》，至2035年，耕地保有量不低于3721.07平方千米，占市域面积的62.53%；全市永久基本农田不少于3247.44平方千米；
（2）生态保护红线
至2035年，生态保护红线面积不少于242.66平方千米，占市域面积的4.08%。
（3）城市开发边界
至2035年，全市划定城镇开发边界面积不超过389.18平方千米，占市域面积的6.54%。
蚌埠市有3处自然保护区、3处自然公园、2处风景名胜区，其中距离本项目最近的自然保护地为龙子湖风景名胜区，距本项目直线距离为5200m，不在生态环境保护区范围内。
《蚌埠市国土空间总体规划（2021-2035年）》提出至2035年，中心城区形成“三横三纵二联”快速网络。
将蚌埠市建设为全国性综合交通枢纽，淮河生态经济带中心城市和皖北地区中心城市，宜居宜业宜游的现代化山水城市。规划要求优化城市交通网络，构建“七横七纵”结构性主干路网，完善次干路网络，加密支路系统。
三横:为淝河快速路、东海大道、南外环快速路。
三纵:为大庆路、解放路、老山快速路。
二联:为长淮卫快速路、迎宾大道。
构建“七横七纵”的主干路网布局，完善次干路网络，加密支路系统。
“七横”：龙华路、淮上大道、治淮路、胜利路、涂山路、燕山路－学苑路、黄山大道；
“七纵”：黑虎山路－秦集路、江淮路－天河路、华光大道－长征南路、朝阳路、延安路、曹山路、司马庄路－高铁东路。
本项目位于安徽省安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡胜利东路199号（厂区东片），项目租赁蚌埠金大地保温器皿有限公司厂房，不涉及新增占地，用地性质为工业用地，满足土地资源利用上限及分区管控要求。因此，本次项目符合《蚌埠市国土空间总体规划（2021~2035年）》中城市性质定位。


	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及其2019年修改单，本项目行业类别属于C2927日用塑料制品制造，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目“C2927日用塑料制品制造”不属于限制和禁止的产业，视为允许类。同时本项目已取得龙子湖区发展和改革委员会备案，项目代码为2509-340302-04-01-408800。
因此，本项目的建设符合国家和地方相关产业政策的要求。
2、用地符合性分析
本项目位于安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡胜利东路199号（厂区东片），租赁蚌埠金大地保温器皿有限公司厂房，建设年产300万只保温容器外壳项目，属于工业用地，用地布局符合规划。根据工程分析，本项目各项污染物能得到有效的处理，各项污染物在可控范围之内，对周围环境影响较小。因此项目选址合理。
3、与蚌埠市生态环境分区管控成果相符性分析
2016年10月26日，环境保护部以环评发布《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称“通知”），通知中明确应强化“三线一单”（即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单）的约束作用。
表1-3  “三线一单”符合性分析
	序号
	文件要求
	相符性

	1
	生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。
	与蚌埠市生态保护红线的对照分析结果显示本项目位于安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡胜利东路199号（厂区东片），厂区周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。

	2
	环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。
	本项目区域地表水环境、大气环境、声环境、地下水环境质量、土壤环境能够满足相应的标准要求，项目产生的各类污染物均能得到妥善处理，对周围环境影响很小，环境质量可以保持现有水平，符合环境质量底线要求。

	3
	资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从资源能源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提出重要依据。
	拟建项目不自建燃煤锅炉。采用较先进的工艺技术、设备，制定有效的节能管理制度，综合能耗低。

	4
	环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。
	负面清单：高能耗、高污染型行业禁止入区，其他行业选择性入区；天然气管道到户及供气后，尚需要自行建设燃煤锅炉的企业禁止入区；涉及铜、铅、镍等有色金属的冶炼以及涉及电镀的行业不得入区；化工、印染及酿造不得入区。“三十、结构性金属制品制造331”不在负面清单内。


（1）生态保护红线
本项目选址位于安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡胜利东路199号（厂区东片），选址不占用生态保护红线区域，本项目与蚌埠市生态保护红线保护区的位置关系见下图。







[image: ]
图1-1  安徽省三线一单图
经与“三线一单”成果数据分析，本项目与1个环境管控单元存在交叠，其中优先保护类0个，重点管控类1个（编码：ZH34030220024），一般管控类0个。
表1-4  环境管控单元管控要求
	环境管控单元分类
	管控类别
	管控要求
	本项目情况

	重点管控单元24
	空间布局约束
	禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。[image: ]禁止下列行为：（1）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液和其他有毒有害液体；（2）在水体中清洗装贮过有毒有害污染物的车辆、船舶和容器......（4）向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物.......（10）法律、法规禁止的其他行为。......新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定：（1）新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区；（2）采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺；
	本项目废水主要为生活污水，经化粪池处理后与循环冷却水一同进入厂区污水总排口，通过市政污水管网进入蚌埠市第二污水处理厂。蚌埠市第二污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，排入淮河干流蚌埠段；本项目选址位于安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡胜利东路199号（厂区东片），租赁蚌埠金大地保温器皿有限公司厂房，为工业用地，本项目选址时已充分考虑工程所在地各级政府及规划部门意见，避开了居民集中区、河流、湖泊、生态保护红线、永久基本农田、饮用水水源保护区等，选址合理工程所在地各级政府及规划部门意见，避开了居民集中区、河流、湖泊、生态保护红线、永久基本农田、饮用水水源保护区等，选址合理

	
	污染物排放管控
	环境空气质量持续改善，全省细颗粒物（PM2.5）浓度总体达标，基本消除重污染天气，优良天数比率进一步提升。[image: ]建筑工程施工现场扬尘污染防治应做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、路面硬化、土方开挖湿法作业、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。
	本项目施工期不新建建筑物，主要为部分设备安装、调试过程，故施工期污染物产生量较小，不会对周边环境产生不良影响

	
	资源开发效率要求
	禁止任何单位和个人破坏、侵占、买卖或者以其他形式非法转让自然保护区内的土地。确保耕地、林地数量和质量，保障设施农业用地，严格控制工业用地增加，适度增加城市居住用地，逐步减少农村居住用地，合理控制交通用地增长。严格控制非农建设占用基本农田，禁止擅自改变基本农田的用途和位置
	本项目选址位于安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡胜利东路199号（厂区东片），租赁蚌埠金大地保温器皿有限公司厂房，为工业用地，不涉及自然保护区、永久基本农田


本项目位于安徽省安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡胜利东路199号（厂区东片），不新增建设用地，根据蚌埠市生态红线分布图，本项目不在蚌埠市生态红线保护区范围内，详见下图。
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图1-2  本项目与蚌埠市生态保护红线位置关系图
（2）环境质量底线
①水环境质量底线
本项目位于安徽省安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡胜利东路199号（厂区东片），项目所涉及的地表水环境为淮河干流蚌埠段，水质为III类，根据《2024年蚌埠市生态环境质量状况公报》，淮河干流蚌埠段水质可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。
[image: ]
图1-3  本项目与蚌埠市水环境分区管控位置关系图
②大气环境质量底线
根据《2024年蚌埠市生态环境质量状况公报》可知，蚌埠市2024年度细颗粒物（PM2.5）年均浓度和臭氧日最大8小时平均值第90百分位数均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域属于不达标区。
[image: ]
图1-4  本项目与蚌埠市大气环境分区管控位置关系图
因此建设单位在落实评价中提出的各项污染物防治措施的前提下，各项污染物可以做到达标排放，不会降低区域环境质量的原有功能级别，满足环境质量底线控制要求。
③分区管控要求
根据《蚌埠市生态环境分区管控成果动态更新情况说明》，本项目所在区域涉及重点管控类1个（编码：ZH34030220024）。
表1-5  环境分区管控要求的协调性分析
	管控单元分类
	环境管控要求
	符合性分析

	水环境重点管控区
	依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及各市水污染防治工作方案对重点管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《“十四五”生态环境保护规划》《安徽省“十四五”环境保护规划》《安徽省“十四五”节能减排实施方案》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。
	本项目所在区域属于水环境重点管控区，本项目废水主要为生活污水、循环冷却水，生活污水经化粪池处理后与循环冷却水一同进入厂区污水总排口，通过市政污水管网进入蚌埠市第二污水处理厂。蚌埠市第二污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，排入淮河干流蚌埠段，对淮河影响较小；符合水环境、重点管控区的相关管控要求

	大气环境重点管控区
	落实《“十四五”生态环境保护规划》《安徽省“十四五”环境保护规划》《蚌埠市“十四五”生态环境保护规划》、中共蚌埠市委蚌埠市人民政府关于印发《深入打好污染防治攻坚战实施方案》的通知等要求，严格落实目标，加强环境监管，促进生态环境质量好转。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。
	本项目所在区域属于大气环境重点管控区；本项目注塑废气经集气罩收集后与喷漆晾干房废气经过滤棉处理后，一同经二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001）处理后排放，破碎废气经集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA002）处理后排放，对区域环境影响较小，符合大气环境重点管控区的相关管控要求

	土壤一般管控区
	依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《农用地土壤环境管理办法（试行）》《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》《“十四五”生态环境保护规划》《安徽省“十四五”环境保护规划》《安徽省重金属污染防控工作方案》《蚌埠市十四五生态环境保护规划》《蚌埠市土壤污染防治规划（2021-2025年）》《蚌埠市“十四五”危险废物和工业固体废物污染环境防治规划》《蚌埠市医疗废物管理条例》等要求及各市土壤污染防治工作方案对一般管控区实施管控。
	本项目所在区域属于土壤环境一般管控区；危废库、喷漆房按要求做好重点防渗措施；其他区域采取水泥硬化地面等简单防渗，符合土壤环境一般管控区的相关管控要求


综上所述，本项目建设符合分区管控的要求。
（3）资源利用上线
表1-6  与其他风险防控分区管控要求的协调性分析
	管控单元分类
	环境管控要求
	协调性分析
	

	水资源一般管控区
	落实《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》、《关于印发“十四五”用水总量和强度双控目标的通知》、《蚌埠市水利局关于落实“十四五”用水总量和强度双控目标的通知》等要求。
	本项目所在区域属于水资源一般管控区；本项目建成后用水由园区自来水管网供水，符合水资源一般管控区的相关管控要求。
	

	煤炭资源重点管控区
	高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施（新建、改建集中供热和现有火电厂锅炉改造的除外，但煤炭消费量和污染物排放总量需满足相关规定要求），已建成的，应当改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源
	本项目所在区域属于高污染燃料禁燃区，本次项目不使用煤炭，符合煤炭资源重点管控区的相关管控要求。
	


本项目位于安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡胜利东路199号（厂区东片），项目用水来自市政供水管网，用水量较小，不会突破资源利用上线；本项目占地为工业用地，项目用地符合当地土地规划要求，亦不会突破资源利用上线。
（4） 生态环境准入清单
根据《蚌埠市高铁工贸园区总体发展规划（2025—2035）环境影响报告书》，本次项目不涉及限制、淘汰类项目。
表1-7  项目与园区环境准入清单相符性分析
	类别
	
主导产业
	行业类别

	鼓励类
	先进无机非金属材料
	30非金属矿物制品业
	304玻璃制造（不含“两高”项目）

	
	
	
	305玻璃制品制造

	
	
	
	306玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造

	
	
	
	309石墨及其他非金属矿物制品制造（不包含3091铝用碳素）

	
	相关服务业
	59装卸搬运和仓储业
	592通用仓储

	
	
	
	593道路货物运输

	
	高端装备制造
	34通用设备制造业
	341锅炉及原动设备制造

	
	
	
	342金属加工机械制造

	
	
	
	343物料搬运设备制造

	
	
	
	344泵、阀门、压缩机及类似机械制造

	
	
	
	345轴承、齿轮和传动部件制造

	
	
	
	346烘炉、风机、包装等设备制造

	
	
	
	348通用零部件制造

	
	
	
	349其他通用设备制造业

	
	
	35专用设备制造业
	351采矿、冶金、建筑专用设备制造

	
	
	
	352化工、木材、非金属加工专用设备制造

	
	
	
	356电子和电工机械专用设备制造

	
	
	
	358医疗仪器设备及器械制造

	
	
	37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
	371铁路运输设备制造

	
	
	
	372城市轨道交通设备制造

	
	
	
	373船舶及相关装置制造

	
	
	
	374航天、航空器及设备制造

	
	新能源
	36汽车制造业
	367汽车零部件及配件制造

	
	新一代信息技术
	38电气机械和器材制造业
	381电机制造

	
	
	
	382输配电及控制设备制造

	
	
	
	384电池制造（不含3843铅酸蓄电池）

	
	
	39计算机、通信和其他电子设备制造业
	392通信设备制造

	
	
	
	397电子器件制造

	
	
	
	398电子元件及电子专用材料制造

	
	
	
	399其他电子设备制造

	
	节能环保
	77生态环境保护和环境治理业
	772环境治理业

	有条件进入类
	（1）两高行业需满足《生态环境部关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》《安徽省节能减排及应对气候变化工作领导小组关于进一步加强新上“两高”项目管理的通知》等两高文件要求，且不得新增区域污染物排放总量，远期根据区域环境质量现状，确保区域环境质量有所改善，且经过充分的环境影响论证；
（2）与主导产业链配套的其他相关产业，且经过充分的环境影响论证；
（3）限制发展能源、资源消耗量或排污量较大但效益相对较好的企业，主要为除主导产业外、非禁止类项目，具体项目引入需经充分环境影响论证；
（4）排放废水第一类污染物、重金属及难生化降解的项目，需充分论证环境影响及项目可行性，待蚌埠市龙子湖区工业污水处理厂投运后，上述企业废水需进入蚌埠市龙子湖区工业污水处理厂处理后达标排放。

	禁止类
	（1）禁止引入列入《产业结构调整指导目录（2024年本）》《市场准入负面清单（2022年版）》《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020 年版）》等相关产业政策中禁止或淘汰类项目、产品、工艺、设备；
（2）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；
（3）禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目；
（4）禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目；
（5）禁止引入造纸、印染、制革、化工、电镀、酿造等水污染严重的小型企业；
（6）禁止新建、扩建屠宰、酿造、水泥、平板玻璃制造（不包括光伏压延玻璃、显示玻璃）、制糖、铅酸蓄电池项目；
（7）禁止引入尚需自行建设燃煤锅炉的企业入区，引进项目必须使用清洁能源或实施集中供热；
（8）禁止引入清洁生产低于国内先进水平的项目。


本次项目为C2927日用塑料制品制造，由上表可知，本项目不属于园区有条件进入类、禁止类项目，符合园区规划。
同时对照国家产业政策和《长江经济带战略环境评价安徽省蚌埠市“三线一单”生态环境准入清单》，不属于限制和禁止的产业，可视为允许类。因此本项目符合国家产业政策及《长江经济带战略环境评价安徽省蚌埠市“三线一单”生态环境准入清单》要求。
综上所述，本项目建设符合蚌埠市生态环境分区管控要求。
4、与《安徽省淮河流域水污染防治条例》相符性分析
《安徽省淮河流域水污染防治条例》中要求：
第十三条：禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。
严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。
第十四条：新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定：
（一）新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区；
（二）采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺；
（三）改建、扩建项目和技改项目应当把水污染治理纳入项目内容。
工程配套建设的水污染防治设施竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。
本项目属于C2927日用塑料制品制造，为新建项目，不属于禁止在淮河流域新建化学制浆造纸的企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业，也不属于严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；项目用地性质为工业用地，其选址符合《蚌埠市国土空间总体规划（2021—2035年）》总体规划要求；本项目废水主要为生活污水与循环冷却水，生活污水经化粪池处理后与循环冷却水一同进入厂区污水总排口，通过市政污水管网进入蚌埠市第二污水处理厂。因此，在履行相关手续并有效落实相关措施条件下，经验收合格后，本项目符合《安徽省淮河流域水污染防治条例》中的相关要求。
5、与《安徽省贯彻落实淮河生态经济带发展规划实施方案》相符性分析
《安徽省贯彻落实淮河生态经济带发展规划实施方案》规定：纵深推进“三大一强”专项攻坚行动，突出重点生态环境问题整改，构筑“1公里、5公里、15公里”分级管控体系，持续推进“禁新建、减存量、关污源、进园区、建新绿、纳统管、强机制”七大行动，加快推进淮河（安徽）经济带绿化美化生态化。强化“散乱污”企业综合整治，建立企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔企业异地转移、死灰复燃，定期开展“回头看”督查，巩固综合整治成果。综合运用法律、经济、科技等手段，促使一批能耗、环保、安全、技术不达标和生产不合格产品或淘汰类产能，依法依规关停退出。鼓励企业通过主动压减、兼并重组、转型转产、搬迁改造、国际产能合作等途径，退出过剩产能。加强重点行业脱硫、脱硝、除尘设施运行监管，鼓励企业实施超低排放改造，推广多污染物协同控制技术。
本项目位于安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡胜利东路199号（厂区东片），厂房距离淮河干流蚌埠段4521m，在淮河干流及主要支流岸线5公里范围内。本项目为新建项目，属于C2927日用塑料制品制造，既不属于化工类项目，也不属于淮河干流岸线5公里范围内禁止建设项目；本项目在符合项目准入门槛、严格执行环境保护标准、落实生态环保、安全生产、能源节约等要求的前提下，项目符合《安徽省贯彻落实淮河生态经济带发展规划实施方案》中相关要求。
6、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）符合性分析
根据生态环境部2019年6月26日发布的关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知，对照本项目，相符性分析如下表：
表1-8  与环大气〔2019〕53号）符合性分析
	要求
	本项目情况
	相符性分析

	全面加强无组织排放控制。提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCS无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。
	本项目产生的有机废气为注塑废气、喷漆晾干废气，注塑采用集气罩收集，收集效率为90%，喷漆、晾干废气采用喷漆晾干房负压收集，收集效率为95%
	符合

	推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。
	本次项目拟使用“二级活性炭吸附”装置来处理有机废气及臭气浓度，处理效率不小于90%，处理后可达标排放。
	符合

	加强企业运行管理。企业应系统梳理VOCS排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。
	企业已制定环保相关操作规程、内部考核制度，定期进行环保培训，已建立管理台账，并按要求管理保存。
	符合



7、与《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办〔2021〕4号）符合性分析
表1-9  与皖大气办〔2021〕4号符合性分析一览表
	类别
	要求
	本项目
	符合性

	重点推进源头削减
	鼓励支持使用涂料、油墨、胶粘剂、涂层剂（树脂）、清洗剂等原辅材料的企业，进行低VOCS含量原辅材料的源头替代，7月1日前各地指导企业建立管理台账，记录VOCS原辅材料的产品名称、VOCS含量和使用量等。各地应结合本地产业特点和源头替代参考目录（见附件5），重点在工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品胶合、电子等重点领域，推广低于10%原辅材料的源头替代，并纳入年度源头削减项目管理，实现“可替尽替、应代尽代”，源头削减年度完成项目占30%以上。
	本次项目原辅材料不使用涂料、胶粘剂、涂层剂（树脂）、清洗剂等原辅材料。
	符合

	制定“一企一案”
	借鉴上海市等先发地区重点行业VOCS综合治理企业“一厂一方案”编制经验，各地分行业分级指导企业编制优化“一企一案”，明确企业VOCS综合治理任务时间节点和工作目标。重点梳理石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等重点领域重点行业，VOCS年排放量超过1吨的企业，督促9月30日前完成方案编制完善工作。243家涉VOCS省级重点企业（含省重点排污单位名录企业）及年排放量超过10吨的企业，8月31日前对方案进行评估完善，及时核实治理效果，并报至省大气办备案。
	本次项目VOCS年排放总量不超过1吨
	符合

	实施排污许可
	建立健全以排污许可核发为中心的VOCS管控依据，在石油、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销五大领域全面推行排污许可制度，不断规范涉VOCS工业企业的排污许可登记管理，落实企业VOCS源头削减、过程控制和末端污染治理工作，推进企业自行监测、台账落实和定期报告的具体规定落地，严厉处罚无证和不按证排污行为。
	本项目排污许可管理类别为登记管理
	符合


8、与《安徽省重点行业挥发性有机物治理环境管理技术规范》（DB34/T4230.9-2022）相符性分析
表1-10  与《安徽省重点行业挥发性有机物治理环境管理技术规范》第9部分：塑料制品业相符性分析
	序号
	相关内容摘要
	本项目建设情况
	符合性

	
1
	源头削减：1、塑料制品拆料、配料和投料过程宜采用自动化管道密闭技术；2、废塑料造粒产品冷却工艺宜采用水冷替代技术；3、挥发及半挥发性助剂应按照化工行业储存标密闭储存，涉及大宗有机物料使用的应采用储罐存储，优先考虑管道输送。
	本项目使用购置新粒子，不使用再生料，不涉及废塑料造粒工艺和挥发及半挥发助剂。
	符合

	2
	过程控制：1、废气收集系统应与生产设备同步运行，当发生故障维修时，应同步停止生产设备的运行；2、尽可能采用“减风增浓、密闭操作”，提高设备的密闭性；3、采用车间整体密闭换风的，换风次数原则上不少于8次/h；采用上吸罩收集废气的，排风罩设计应满足GB/T 16758的要求；采用外部排风罩的，应按GB 16758、AQ/T4274规定的方法测量控制风速。
	本项目在生产过程中会产生挥发性有机物主要为注塑、喷漆晾干和破碎废气，在注塑机、破碎机上方设置集气罩收集废气，排风罩设计满足GB/T16758的要求，喷漆晾干房采用整体负压收集，废气收集后经处理达标排放。
	符合

	3
	末端治理：1、工艺过程废气应收集后排入废气处理系统处理；2、宜采用吸附、燃烧、喷淋吸收、生物、臭氧氧化、光氧化、等离子等技术；中、低浓度有机废气宜采用吸附浓缩-燃烧技术处理。
	注塑废气经集气罩收集后与喷漆房废气经过滤棉处理后，一同经二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001）处理后排放，破碎废气经集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA002）处理后排放
	符合


9、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析
表1-11  与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
相符性分析一览表
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
	建设项目情况
	相符性

	5、VOCS物料储存无组织控制
	5.1基本要求
VOCS物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。
盛装VOCS物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCS物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。
	建设项目的含VOCS涂料储存于密闭的包装桶中，并存放于专门的漆料库，在非取用状态时加盖、封口，保持密闭。
	相符

	6、VOCS物料转移和输送无组织排放控制要求
	6.1基本要求
液态VOCS物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCS物料时，应采用密闭容器、罐车。
	建设项目含VOCS涂料储存于密闭的包装桶中，在厂内使用转移过程保持包装桶密闭。漆料使用时运送到密闭喷漆房内进行开盖调配。
	相符

	7、工艺过程VOCS无组织排放控制要求
	7.3其他要求
7.3.1企业应建立台账，记录含VOCS原辅材料和含VOCS产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCS含量等信息。台账保存期限不少于3年。
7.3.2通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。
7.3.3载有VOCS物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCS废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCS废气收集处理系统。
7.3.4工艺过程产生的含VOCS废料（渣、液）应按照第5章、第6章的要求进行储存、转移和输送。
盛装过VOCS物料的废包装容器应加盖密闭。
	（1）企业按要求建立台账，记录含VOCS原辅材料和含VOCS产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCS含量等信息。台账保存期限不少于3年。
（2）车间按要求设置通风设施，使其符合安全生产、职业卫生相关规定。
（3）评价要求建设单位在开停车、检维修时，对载有VOCS物料的设备及其管道应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCS废气收集处理系统。
（4）工艺过程产生的含VOCS废料（渣、液）按照要求进行储存、转移和输送。
（5）废包装桶暂存于危废间，废包装桶贮存时加盖。
	相符

	8、设备与管线组件VOCS泄漏控制要求
	企业中载有气态VOCS物料、液态VOCS物料的设备与管线组件的密封点≥2000个，应开展泄漏检测与修复工作。
	按要求开展泄漏检测与修复工作。
	相符

	10、VOCS无组织排放废气收集处理系统要求
	10.1基本要求
10.1.1针对VOCS无组织排放设置的废气收集处理系统应满足本章要求。
10.1.2 VOCS废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCS废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。
10.2废气收集系统要求
10.2.1企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCS废气进行分类收集。
10.2.2废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274—2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCS无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。
10.2.3废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500mmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。泄漏检测频次、修复与记录的要求按照第8章规定执行。
10.3VOCS排放控制要求
10.3.1VOCS废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。
10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCS处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCS处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCS含量产品规定的除外。
10.3.4排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。
10.3.5 当执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放时，应在废气混合前进行监测，并执行相应的排放控制要求；若可选择的监控位置只能对混合后的废气进行监测，则应按各排放控制要求中最严格的规定执行。
10.4记录要求企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCS 处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。
	评价要求VOCS废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCS废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用
喷漆晾干过程在独立密闭的喷漆晾干房内，废气密闭收集至“过滤棉+二级活性炭纤维吸附装置”处理后通过15m高DA001排气筒排放，有机废气处理效率90%。
VOCS排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297_1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。
评价要求建设单位建立台账，记录废气收集系统、VOCS处理设施的主要运行和维护信息台账保存期限不少于3年。
	相符


10、与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019] 53号）符合性分析
表1-12  与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》
（环大气[2019] 53号）符合性分析一览表
	序号
	方案要求
	本项目情况
	符合性

	1
	通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCS含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCS含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCS含量的胶粘剂，以及低VOCS含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCS产生。
	本项目喷漆使用水性涂料。
	符合

	2
	重点对含VOCS物料（包括含VOCS原辅材料、含VOCS产品、含VOCS废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCS无组织排放。加强设备与场所密闭管理。提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCS无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。
	本项目水性漆密闭存放；注塑废气经集气罩收集后，与喷漆晾干废气经过滤棉处理后，一同经二级活性炭吸附处理后通过15m排气筒（DA001）排放
	符合


11、与《关于印发<安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案>的通知》（皖环发[2024] 1号）符合性分析
表1-13  与《关于印发<安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案>的通知》（晥环发[2024] 1号）符合性分析一览表
	序号
	方案要求
	本项目情况
	符合性

	1
	加强替代管理。工业涂装、包装印刷、竹木加工、家具制造、汽车修理与维护、鞋和皮革制品制造等重点行业企业，要按照《低挥发性有机物含量原辅材料源头替代技术指引（试行）》要求，开展低VOCS原辅材料和生产方式替代，优化管控台账及档案管理，持续提升环境管理水平。
	本项目属于C2927日用塑料制品制造，建设单位按照《低挥发性有机物含量原辅材料源头替代技术指引（试行）》要求，开展低VOCS原辅材料和生产方式替代，优化管控台账及档案管理，持续提升环境管理水平。
	符合

	2
	严格项目准入。根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）要求，进一步完善VOCS排放管控地方标准建设，细化相关行业涂料种类及各项污染物指标限值，编制实施固定源挥发性有机物综合排放标准和制鞋、汽修、木材等行业大气污染物排放标准。禁止建设生产和使用高VOCS含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目，全省工业涂装、包装印刷等重点行业和涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCS 含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低VOCS含量涂料产品，执行《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》，应在包装标志或产品说明上标明符合标准的分类、产品类别及产品类型（或施涂方式）。
	本项目属于C2927日用塑料制品制造，项目生产过程中使用水性漆进行喷漆，能够满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中相关VOC含量限值要求，不属于使用高VOCS含量的溶剂型涂料项目。本项目使用的水性漆，执行《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》，在包装标志或产品说明上标明符合标准的分类、产品类别及产品类型（或施涂方式）。
	符合

	3
	强化示范带动。结合产业特点，实施工业涂装、包装印刷重点行业低VOCS 含量原辅材料源头替代企业豁免末端治理设施试点，完善建立含VOCS 物料生产端和使用端清洁原辅材料替代正面清单。
	本项目属于C2927日用塑料制品制造，项目生产过程中使用的水性漆中VOCS含量满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中相关VOC含量限值要求。
	符合
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2、 [bookmark: _Toc5253][bookmark: _Toc3263][bookmark: _Toc12476]建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
蚌埠壹度家居用品有限责任公司位于安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡胜利东路199号（厂区东片），厂房面积约6000m2。现根据市场需求及为园区周边企业做配套，租赁蚌埠金大地保温器皿有限公司新建年产300万只保温容器外壳项目，项目于2026年3月11日通过蚌埠市龙子湖区发展和改革委员会备案（项目代码：2509-340302-04-01-408800）。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等法律法规文件，蚌埠壹度家居用品有限责任公司委托我司对该项目进行环境影响评价工作。
对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“C2927日用塑料制品制造”。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 版）》，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业2953.塑料制品业292”中的“其他”，据此判断本项目的环评类别为报告表。
表2-1  建设项目环境影响评价分类管理名录
	项目类别
环评类别
	报告书
	报告表
	登记表

	二十六、橡胶和塑料制品业29

	53
	塑料制品业292
	以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的
	其他（年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外）
	/


对照《固定污染源排污许可证许可分类管理名录》(2019年版），本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业29”-“塑料制品业292”中的“其他”，排污许可类别属于登记管理项目。
表2-2  《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》分类规定
	序号
	行业类别
	重点管理
	简化管理
	登记管理

	二十四、橡胶和塑料制品业29

	62
	塑料制品业292
	塑料人造革、合成革制造2925
	年产1万吨及以上的泡沫塑料制品2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料制品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929
	其他


2、项目概况
项目名称：年产300万只保温容器外壳项目；
建设性质：新建；
建设单位：蚌埠壹度家居用品有限责任公司；
行业类别：C2927日用塑料制品制造；
建设地点：安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡胜利东路199号（厂区东片）；
建设内容及规模：项目租用安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡胜利东路199号（厂区东片）厂房总计6000平方米，进行厂房维修、办公楼装修，购置塑料外壳生产线2条、变压器及附属设备等，建设完成后可产保温容器外壳300万只。
项目投资：项目总投资540万元，其中环保投资20万元，占总投资的3.7%。
3、产品方案
项目产品方案及生产规模详见下表。
表2-3  产品方案一览表
	序号
	产品名称
	数量（万只/年）
	规格
	单重（g/只）
	产品图片

	1
	保温容器塑料外壳
	300
	高40CM 直径13-15CM
	400
	[image: a8d0ecfbb82a73545400cd9b705fbeac]


4、建设内容
本项目具体建设内容如下：
表2-4  建设内容一览表
	工程类别
	单项工程名称
	建设内容及规模

	主体工程
	1#车间
	1#车间面积约1400m2，主要为成品区

	
	2#车间
	2#车间面积约1344m2，主要为成品包装生产线、喷漆晾干房

	
	3#车间
	3#车间面积约1000m2，主要为注塑区

	
	模具、修理车间
	面积约900m2，主要为模具区与修理车间

	辅助工程
	办公室
	位于厂房东侧，主要用于人员办公

	储运工程
	半成品区
	位于厂房东侧，面积约120m2，用于存放半成品

	
	成品区
	位于1#车间，面积约1400m2

	公用工程
	供水
	市政供水管网供给

	
	排水
	“雨污分流”，生活排污水经化粪池处理后进入厂区污水总排口，通过市政污水管网进入蚌埠市第二污水处理厂

	
	供电
	供电引自园区供电管网

	环保工程
	废气处理
	注塑废气由集气罩收集
	经二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001）排放

	
	
	喷漆晾干废气经过滤棉处理
	

	
	
	破碎废气经集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA002）排放

	
	废水处理
	生活污水经化粪池处理后与循环冷却水进入厂区污水总排口，通过市政污水管网进入蚌埠市第二污水处理厂

	
	噪声处理
	低噪声设备，吸声、隔声、减振等措施

	
	固废处理
	生活垃圾由环卫部门统一清运

	
	
	设置一般固废库一座，位于厂房西侧，占地面积200m2

	
	
	设置危废库一座，位于厂房西侧，占地面积30m2。危险废物由有资质单位处置

	
	环境风险防范措施
	分区防渗、配备应急物资


5、主要设备
本项目主要设备如下表所示。
表2-5  主要设备一览表
	序号
	设备名称
	型号
	数量(台)

	1
	注塑机
	HST 1300
	5

	2
	混料机
	STH-50
	1

	3
	循环水箱
	10m3
	1

	5
	喷漆晾干房
	喷漆房4*5*3m；晾干房12*5*3m
	1

	6
	破碎机
	/
	1


6、主要原辅材料
本项目原辅材料种类具体如下。
表2-6  本项目主要原辅材料及能耗一览表
	序号
	名称
	形态
	年用量(t/a)
	最大储存量(t)
	包装方式
	存放地点
	备注

	1
	聚丙烯颗粒
	固体
	1200
	50
	袋装，25kg/袋
	原料库
	外购新料，不使用再生料

	2
	色母粒
	固体
	60
	15
	
	
	

	3
	水性漆
	液体
	4.67
	2
	桶装，25kg/桶
	
	


本项目主要原辅料理化性质和毒性毒理详见下表。
表2-7  主要化学品理化性质一览表
	化学品名称
	主要成分
	理化性质
	毒理性质

	聚丙烯（PP）
	是丙烯通过加聚反应而成的聚合物，白色蜡状材料，无色、无臭、无毒、半透明固体物质，化学式为（C3H6）n。闪点350℃，分解温度300℃
	易燃
	无毒

	色母粒子
	黑色颗粒，主要成分为聚丙烯23-60%，聚乙烯蜡10-30%，酞青蓝1-5%，炭黑30-40%，其他1-5%。熔点为110~150℃，密度为0.90~0.91g/cm³。
	可燃
	无毒

	水性漆
	面漆和固化剂比例为7:1。面漆熔点为0℃，比重为1.32±0.02g/cm3，成分为3-丁氧基-2-丙醇、2-甲氧基-1-甲基乙基醋酸酯、4,5-二氯-2-正辛基-3-异噻唑啉酮(DCOIT)、丁氨基甲酸-3-碘-2-丙炔基酯(IPBC)、2-辛基-2氢-3-异噻唑酮；面漆固化剂熔点为0℃，比重为1.13±0.02g/cm3，成分为聚六亚甲基二异氰酸酯、γ-丙三醇氧基丙基三甲基硅烷
	/
	/


根据企业提供的数据和MSDS报告，本项目使用的涂料为水性面漆，水性面漆中主剂和固化剂的比例为7:1，面漆密度为1.32g/cm3，固化剂密度为1.13g/cm3，则水性面漆密度约为1.296g/cm3。水性面漆主剂固体份含量为89.5%，固化剂固体份含量为90%，则水性面漆固体份含量为89.56%；水性面漆主剂挥发份含量为10.5%，固化剂挥发份含量为0，则水性面漆挥发份含量为9.188%。
①涂料中挥发性有机物含量核算：
根据厂家提供的MSDS报告，项目施用状态使用的水性漆密度约为1.296g/cm3，水性漆中挥发性有机化合物含量9.188%，经核算本次评价以119.076g/L计。对照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中“工业防护涂料-包装涂料（不粘涂料）-面漆”，本项目使用的水性漆符合（GB38597-2020）表2中限量值≦270g/L的要求。
根据建设单位提供资料，项目约300万只保温容器外壳，对其中10%的产品进行喷漆处理，每件产品喷两道漆。项目产品保温容器塑料外壳尺寸为高40CM，直径13-15CM，本次评价喷漆件尺寸按最大尺寸计算，即高40CM，直径15CM尺寸产品。仅保温容器侧面需要进行喷漆，则每只保温器外壳喷漆单次处理的面积约0.1884m2，则项目总喷涂面积约113040m2。
②涂料使用量核算：
水性漆用量采用以下公式计算：
m=ρδs×10-6/（NV·ε）
其中，m——涂料用量（t/a）；
ρ——该涂料密度，单位：g/cm3；
δ——涂料厚度（μm）；
s——涂装面积（m2）；
NV—涂料中的固体含量（%）；
ε——附着率；
表2-8  涂料用量核算一览表
	用料种类
	喷涂件数量（万件/a）
	喷涂面积（m2）
	涂层厚度（μm）
	附着率
	涂料密度（g/cm3）
	固体份含量
	用量（t/a）

	水性面漆
	30
	113040
	20
	70%
	1.296
	89.56%
	4.67


水性漆用漆量为4.67t/a，施用状态使用的水性漆密度密度为1.296g/cm3，漆料中挥发性有机物VOCS含量为119.076g/L，则VOCS产生量：4.67×103kg/1.296g/cm3×119.076g/L/106=0.429t/a。有机废气中95%被收集处理（处理效率90%），则水性面漆喷漆工序产生的废气非甲烷总烃有组织产生量为0.408t/a，有组织排放量为0.041t/a，5%无组织排放，非甲烷总烃无组织产生量为0.022t/a。
固体组分总量：4.67t/a×89.56%=4.18/a，水分为0.061t/a；水性面漆固体组分70%附着于产品表面形成漆膜4.18t/a×70%=2.926t/a，30%形成漆雾：4.18t/a×30%=1.254t/a。其中95%被收集处理（处理效率90%），则水性面漆喷漆工序产生的废气颗粒物有组织产生量为1.19/a，有组织排放量为0.119t/a，5%无组织排放，颗粒物无组织产生量为0.063t/a，其中50%作为漆渣，则颗粒物无组织排放量为0.0315t/a。
水性面漆工序漆料平衡见下图。


图2-1  水性面漆喷涂工序漆料平衡图  单位：t/a
水性面漆工序漆料平衡表见下表。
表2-9  水性面漆喷漆工序漆料平衡表  单位：t/a
	入方（t/a）
	出方（t/a）

	名称
	数量
	去向
	名称
	数量

	水性面漆
	4.67
	进入产品
	固体份（漆膜）
	2.926

	/
	废气
	VOCS
	有组织
	0.041

	
	
	
	无组织
	0.022

	
	
	颗粒物
	有组织
	0.119

	
	
	
	无组织
	0.0315

	
	吸附处理
	VOCS
	0.367

	
	
	漆渣
	1.1025

	
	水分挥发
	水
	0.061

	合计
	4.67
	合计
	4.67


7、劳动定员和工作时间
本项目劳动定员40人，全年生产300天。采用单班制，每班工作8小时，不设置食堂，不设宿舍。
8、公用工程
（1）供、排水
供水：本项目用水主要为生活用水、循环冷却水和调漆用水。供水水源为蚌埠市市政供水管网供给。
排水：采用雨污分流制，雨水经雨水管收集后排入市政雨水管网。本项目不独立设置污水处理站，项目废水主要为生活污水，无生产废水。生活污水经化粪池处理后与循环冷却水一同通过市政污水管网进入蚌埠市第二污水处理厂。
（2）供电系统
项目供电由园区供电电网供应。
9、 水平衡
（1）职工办公生活用水
项目劳动定员40人，采用一班8小时工作制度，年生产300天，不设食堂及宿舍。根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2025），按50L/d·人计算，厂区生活用水用量为600m3/a（2m3/d），排水系数取0.8，排水量约为480m3/a（1.6m3/d）。
（2）循环冷却水
生产用水主要为循环冷却水，冷却水在塑料制品挤出生产过程中用于制品定型冷却、设备模具冷却，是不可或缺的冷媒。项目循环冷却水通过冷却塔散热降温后自流回到循环水箱，循环水箱容积为10m3，循环水量为8m3/h，循环冷却水正常情况下循环使用不外排，为保持总水量不变，需补充挥发的新鲜水，同时为减少模具内壁结垢的情形，循环冷却水每半年更换一次新鲜水。本项目冷却水消耗量按循环水量的10%计算，则补充水量按照循环量的10%估算，则补水量约为6.4t/d（1920t/a），间接冷却水外排量约为8t/次（16t/a）。
（3） 调漆用水
本项目水性漆年使用量约为4.67吨，调漆时漆与水的比例为4:1，则本项目调漆使用的水量约为1.17t/a（0.0039t/d）。
项目水平衡图，见下图所示：

图2-2  项目水平衡图（t/d）
10、厂区总平面布置
项目建设地点位于安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡胜利东路199号（厂区东片），建设一条年产300万只保温容器外壳生产线。本项目平面布局满足生产需求及节省用地，平面布置合理，平面布置详见附图。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程及产污环节
本项目仅对室内进行内部装饰以及设备安装，对环境影响较小。施工期产生的污染物主要为施工垃圾、施工人员生活污水及设备安装、调试产生的噪声等。
二、运营期工艺流程及产污环节
1、工艺流程及产污环节
营运期具体生产工艺流程及产污节点如下：


图2-3  工艺流程及产排污节点图
生产工艺说明：
搅拌：根据客户对产品材质的不同需求，部分产品需人工将聚丙烯颗粒和色母粒拆包后按一定比例投入混料机进行混合，聚丙烯颗粒和色母粒的比例为1:0.3，部分产品需人工将聚乙烯颗粒和色母粒拆包后按一定比例投入搅拌机进行混合，聚乙烯颗粒和色母粒的比例为1:0.3。由于聚丙烯颗粒和色母粒颗粒较大（粒径约为2-3mm），因此混料搅拌过程无粉尘产生，设备运行产生噪声；
注塑成型：搅拌后的原料进入注塑机中加热熔融，通过浇筑系统的螺杆将熔料输送入模具中固化成型，模具为外购成品模具。温控箱设置加热温度至180~210℃左右，加热方式为电加热，然后在设备内熔融状态的塑料完全进入模具的封闭的模腔，充满模腔后暂停工作。注塑过程中产生有机废气及少量臭气浓度，设备运行产生噪声；
冷却：熔料注入模具后采用循环冷却水对其进行间接冷却，使模具温度降至70~120℃，塑料定型成固定形状；
脱模：带模具冷却至常温后，注塑机打开模具，取出产品。该工序无污染物产生。
成品检验：人工检验注塑件的尺寸、外观等是否符合要求，经检验合格的产品进入下一道工序。
破碎：对成品检验过程中的不合格品进行破碎，破碎后的物料进行回收，与原料进行搅拌注塑成型，此过程产生破碎废气和噪声。
喷漆：根据市场需求，本项目约10%的产品需要进行喷漆，喷漆房尺寸为4*5*3m。本项目将漆、水按4:1的比例进行调漆，调好漆后在喷漆房中手动进行干式喷漆，本次评价上漆率以70%计，随后在晾干房进行晾干，晾干房尺寸为12*5*3m。夏季采用自然晾干，冬季采用电辅热烘干，晾干期间废气保持负压收集。上述过程会产生调漆、喷漆、晾干废气G9：非甲烷总烃、颗粒物。清洗喷枪的废水回用于调漆。
包装：对成品进行包装后外售。
本项目产污情况汇总于下表。
表2-10  项目主要污染工序及污染因子汇总表
	污染类别
	产排污环节
	污染物
	治理/处理处置措施

	废气
	注塑
	非甲烷总烃、臭气浓度
	集气罩
	二级活性炭+15m高排气筒（DA001）

	
	喷漆晾干
	颗粒物、非甲烷总烃
	负压收集+过滤棉
	

	
	破碎
	颗粒物
	集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA002）

	废水
	生活污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN
	生活污水经化粪池预处理后与循环冷却水一同通过市政污水管网进入蚌埠市第二污水处理厂

	
	循环冷却水
	
	

	噪声
	设备运行
	噪声
	隔声降噪处理

	固废
	废包装物
	原辅材料外包装废纸箱等
	集中收集于一般固废间后外售

	
	喷漆
	废水性漆桶
	

	
	喷漆
	水性漆漆渣
	

	
	设备维护
	废润滑油
	暂存于危废暂存库，定期交由有资质单位处置

	
	设备维护
	废润滑油桶
	

	
	设备维护
	废含油抹布手套
	

	
	废气处理
	废活性炭
	

	
	
	废过滤棉
	

	
	员工生活
	生活垃圾
	环卫部门统一清运




	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，经现场踏勘，项目租赁蚌埠金大地保温器皿有限公司空厂房建筑物为闲置状态，项目设备已进场，园区雨污管网已建成，不存在项目原有污染，无遗留环境问题。
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	区域环境质量现状
	1、 环境空气质量现状
（1）空气质量达标区判定
根据蚌埠市生态环境局发布的2024年蚌埠市生态环境质量状况公报，2024年区域环境空气二氧化硫年均值为7ug/m3、二氧化氮为21ug/m3、PM10为62ug/m3、PM2.5为39ug/m3、一氧化碳日平均第95百分位数为0.8mg/m3、臭氧日8小时最大平均第90百分位数为163ug/m3。
表3-1  2024年蚌埠市环境空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	标准值（μg/m3）
	现状浓度（μg/m3）
	占标率%
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	60
	7
	11.67
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	40
	21
	52.5
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	60
	62
	88.57
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	30
	39
	108.33
	不达标

	CO
	日平均第95百分位数
	4000
	800
	20
	达标

	O3
	日最大8小时平均第90百分位数
	160
	163
	101.88
	不达标


综上所述，2024年度蚌埠市环境空气质量现状PM2.5、O3不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在地为不达标区域；同时对照《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求，PM2.5、O3不能满足标准限值要求。
为切实改善蚌埠市环境空气质量、促进全市空气质量限期达标，结合城市总体规划、国民经济社会发展规划和能源发展规划等实际情况。蚌埠市已制定《蚌埠市环境空气质量达标规划（2019—2030年）》。预计到2030年，全市空气质量实现达标，PM2.5年均浓度下降至35微克/立方米以下；SO2、NO2、CO、PM10年评价浓度全面稳定达到国家二级标准限值以下；臭氧污染态势得到遏制；全市空气质量优良率达到85%及以上。
（2）特征污染物
本项目特征因子为TSP、非甲烷总烃。其中TSP引用《蚌埠中建材信息显示材料有限公司150t/d电子信息显示超薄基板生产线冷修技改项目》中龙子湖风景名胜区点位监测数据。监测时间为2025年4月13日至2025年4月21日；非甲烷总烃引用《安徽蚌埠经济开发区环境影响区域评估报告（2024版）》中蚌埠比亚迪产业园点位监测数据，监测时间为2024年10月20日至2024年10月26日。
引用监测数据为评价范围内近3年监测数据，满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018) 中其他污染物环境质量现状数据“可收集评价范围内近3年与项目排放的其他污染物有关的历史监测资料”的要求。
具体点位设置见下图、下表。
表3-2  引用监测点位、补充监测点位基本信息表
	点位名称
	监测因子
	监测频次
	相对厂址方位
	相对厂址距离（m）

	龙子湖风景名胜区
	TSP
	连续7天
	SW
	1070

	比亚迪产业园
	非甲烷总烃
	
	NE
	1455
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图3-1  引用监测点位图
2、监测时间和频次：
连续监测7天，监测因子采样根据相应规范进行。同时记录风速、风向、气温、气压和天气状况。
3、监测方法
采样和监测方法按照《环境监测技术规范（大气和废气部分）》要求进行，分析方法按《环境空气质量标准》中推荐的方法进行。
5、评价标准和方法
（1）评价标准
非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中相关规定。具体标准值如下表。
表3-3  环境空气质量现状监测因子执行标准一览表
	序号
	监测因子
	执行标准
	标准值μg/m3

	1
	TSP
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2二级浓度限值
	年平均
	200

	
	
	
	24小时平均
	300

	2
	非甲烷总烃
	《大气污染物综合排放标准详解》
	一次值
	2000


（2）评价方法
评价采用单因子污染指数法，计算公式如下：
[image: ]
式中：Ii—i污染物的单因子污染指数；
      Ci—i污染物的实测浓度，mg/Nm3；
      COi—i污染物的评价标准，mg/Nm3。
当Ii>1时，即该因子超标。对照评价标准计算各监测点的各污染物小时平均浓度和日均浓度的污染指数范围（Cmin—Cmax）、分析最大浓度Cmax占标率和监测期间的超标率并评价达标情况。
（4）监测结果及评价
根据现状监测数据，按照上述评价方法和标准，统计出本次大气环境质量评价结果，具体见下表所示：
表3-4  大气环境现状监测结果及评价结果表
	监测点位
	污染物
	平均时间
	评价标准mg/m3
	监测浓度范围（mg/m3）
	最大浓度占标率%
	超标率%
	达标
情况

	
	
	
	
	最小值
	最大值
	
	
	

	龙子湖风景名胜区
	TSP
	日均值
	0.3
	0.105
	0.117
	39.0
	/
	达标

	比亚迪产业园
	非甲烷总烃
	小时值
	2.0
	0.39
	0.65
	32.5
	/
	达标


评价结果表明，监测期间，区域内TSP能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2二级浓度限值；非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》浓度参考限值。

2、 地表水环境质量现状
项目评价区域内地表水体为淮河干流蚌埠段。根据蚌埠市生态环境局发布的《2024年蚌埠市生态环境质量状况公报》可知：
1．国控断面
2024年，蚌埠市“十四五”地表水国控监测断面（点位）包括8个河流断面（2个淮河干流和6个支流断面）和4个湖泊点位。
淮河干流蚌埠段：沫河口断面水质类别符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，蚌埠闸上断面水质类别符合Ⅲ类标准。沫河口断面水质状况有所好转，由良好转为优。
淮河蚌埠段支流：怀洪新河五河、浍河蚌埠固镇、茨淮新河上桥闸上、涡河怀远三桥、北淝河入淮河口、沱河关咀等6个监测断面均符合Ⅲ类标准，水质状况良好。淮河蚌埠段支流总体水质状况同比无明显变化。其中，涡河怀远三桥断面水质状况同比有所下降，由优转为良好，其他5个断面同比均无明显变化。
湖泊：天河、沱湖、天井湖、四方湖4个湖泊水质类别均符合Ⅳ类标准，水质状况为轻度污染，同比无明显变化。4个湖泊水体营养状态均为轻度富营养，同比无明显变化。
2．省控断面
2024年，蚌埠市“十四五”地表水省控监测断面（点位）包括7个河流断面（3个淮河干流和4个支流）和2个湖泊点位。
淮河干流蚌埠段：黄盆窑断面水质类别符合地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，水质状况优；新城和晶源水务取水口2个断面水质类别均符合Ⅲ类标准，水质状况良好。3个断面水质状况同比均无明显变化。
淮河蚌埠段支流：怀洪新河取水口、怀洪新河固镇、新开沱河闸、窑河入淮口等4个断面水质类别均符合Ⅲ类标准，水质状况良好。淮河蚌埠段支流总体水质状况同比无明显变化。其中，窑河入淮口水质状况有所下降，由优转为良好，其他3个断面同比均无明显变化。
湖泊：芡河湖点位水质类别符合Ⅲ类标准，同比有所好转，
水质状况由轻度污染转为良好；龙子湖点位水质类别符合Ⅴ类标准，同比有所下降，水质状况由轻度污染转为中度污染。
项目纳污水体为淮河干流蚌埠段，根据公报结论可知，项目所在区域的淮河干流蚌埠段水质符合《地表水环境质量标准》﹙GB3838-2002﹚中Ⅲ类标准的要求。
三、声环境质量现状
（1）监测点位、监测时间及频率
本次声环境质量现状委托安徽诚诺检测科技有限公司开展了监测工作。监测时间为2026年6月26日，监测点位见表3-1。
表3-5  声环境现状监测点位一览表
	编号
	点位
	监测项目
	相对厂址方位
	备注

	N1~N4
	东、南、西、北
	等效连续A声级LAeq
	/
	厂界

	N5
	龙湖雅苑
	
	N
	厂界外50m内声环境保护目标


[image: ]
图3-2  噪声监测点位图
（2）监测结果
3-6  噪声监测结果
	编号
	检测点位
	2026年6月26日

	
	
	昼间

	
	
	dB(A)

	N1
	厂界东
	50

	N2
	厂界南
	56

	N3
	厂界西
	46

	N4
	厂界北
	51

	N5
	龙湖雅苑
	46


由上表可知，项目东、南、西、北厂界声环境现状监测结果符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求，敏感点龙湖雅苑声环境现状监测结果符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求。
四、生态环境
经现场踏勘，本项目位于安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡胜利东路199号（厂区东片），用地范围内不涉及生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。
五、电磁辐射
项目不属于电磁辐射类项目，无需进行电磁辐射现状监测与评价。
六、地下水、土壤环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），地下水、土壤原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水污染途径的，应结合污染源、环境保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目运行期间不涉及重金属及持久性难降解污染物，厂区地面需硬化并采取分区防控措施。因此，本评价可不进行地下水及土壤环境质量现状评价。

	环境
保护
目标
	根据现场勘探调查，本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能。本项目主要环境保护目标
1、大气环境：本项目评价范围内（边长500m区域）大气环境保护目标具体见表3-7；
2、声环境：厂界外50米范围内声环境保护目标具体见3-7。
3、地下水环境：厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、生态环境：本项目租赁蚌埠金大地保温器皿有限公司，不新增占地，项目用地为工业用地，用地范围内无生态环境保护目标。
表3-7 建设项目500m主要大气环境保护目标一览表
	环境要素
	坐标
	保护
对象
	保护内容
	规模
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	
	

	环境空气
	117.455523
	32.924994
	龙湖雅苑
	居民
	953户，2859人
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
	E
	35

	
	117.455821
	32.926586
	龙淮花园
	居民
	804户，2412人
	
	NE
	95

	
	117.451873
	32.923507
	中梁拓基紫金云城
	居民
	2084户，6252人
	
	SW
	160

	
	117.454676
	32.921053
	古杏嘉苑
	居民
	70户，210人
	
	SE
	445

	声环境
	117.455523
	32.924994
	龙湖雅苑
	居民
	约800户，2400人
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
	E
	35




	污染物排放控制标准
	一、废气排放标准
本项目注塑、喷漆工序产生的非甲烷总烃执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1和表4标准限制要求；喷漆工序产生的颗粒物执行《合成树脂工业污染物综合排放标准》(GB31572-2015)表4中相关标准；厂界无组织排放执行《合成树脂工业污染物综合排放标准》(GB31572-2015)表9中相关标准，臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1及表2中的排放限值。
表3-8  有组织废气污染物排放标准
	污染源
	污染物名称
	排放浓度限值(mg/m3)
	排放速率(kg/h)
	执行标准

	注塑
	非甲烷总烃
	40
	1.6
	《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/ 4812.6—2024）

	
	臭气浓度
	/
	2000（无量纲）
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	喷漆
	颗粒物
	30
	/
	《合成树脂工业污染物综合排放标准》(GB31572-2015)表9中相关标准

	
	非甲烷总烃
	70
	3.0
	《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/ 4812.6—2024）


表3-9  无组织废气污染物排放标准
	检测位置
	污染物
	浓度限值(mg/m3)
	执行标准

	厂界
	颗粒物
	1.0
	《合成树脂工业污染物综合排放标准》(GB31572-2015)表9中相关标准

	
	非甲烷总烃
	4.0
	

	
	臭气浓度
	20（无量纲）
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	厂区内监控点
	监控点处1小时平均浓度值
	6
	《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/ 4812.6-2024）

	
	监控点处任意一次浓度值
	20
	


二、废水排放标准
本项目建成后排水实行雨污分流制；雨水经厂区内雨水管直接外排，生活污水经化粪池预处理后与循环冷却水一同接管至市政污水管网，纳入蚌埠市第二污水处理厂处理后排放。蚌埠市第二污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，排入淮河干流蚌埠段。具体标准见下表。
表3-10  厂区出水排放指标  单位：mg/L（pH无量纲）
	序号
	污染物
	蚌埠市第二污水处理厂接管标准
	GB8978-1996三级标准
	本项目执行标准
	GB18918-2002一级A标准

	1
	pH
	6~9
	6~9
	6~9
	6~9

	2
	COD
	300
	500
	300
	50

	3
	BOD5
	150
	300
	150
	10

	4
	SS
	180
	400
	180
	10

	5
	氨氮
	30
	/
	30
	5（8）


三、噪声排放标准
项目营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求，敏感点龙湖雅苑执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，具体限值见下表：
表3-11  环境噪声排放标准限值单位：dB(A)
	时期
	昼间
	夜间
	标准来源

	厂界
	65
	55
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类要求

	敏感点
	60
	50
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类要求



四、固废执行标准
固废按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关规定执行。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

	总量
控制
指标
	总量控制指标
1、废气：
本项目废气中颗粒物有组织排放量为0.1192t/a，VOCS有组织排放量为0.333t/a，建议申请总量指标为颗粒物：0.1192t/a，VOCS：0.333t/a，需向有审批权的生态环境主管部门申请，经批准后方可实施。
2、废水：
本项目废水污染物排放总量纳入蚌埠市第二污水处理厂的总量范围内，全部由污水处理厂统一消减，因此本项目无需申请COD、NH3-N、TP总量。





[bookmark: _Toc7893][bookmark: _Toc22458][bookmark: _Toc20737]四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保
护措施
	本项目租赁厂房进行项目的建设，厂房为已建成厂房，施工期污染物主要为设备安装时期施工人员产生的少量生活污水和垃圾，故本次评价对施工期环境影响不作分析。

	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	本次评价参照《污染源源强核算技术指南 总则》（HJ884-2018）进行各污染因子源强核算。废气源强采用产污系数进行核算；废水污染源源强采用类比法进行核算；噪声污染源源强采用类比法进行核算；固体废物污染源源强采用类比法进行核算。
1、 废气
1、项目废气源强分析
项目运营期废气主要为注塑过程中产生的有机废气、臭气浓度，喷漆过程中产生的颗粒物、非甲烷总烃以及破损过程中产生的颗粒物。
（1）注塑废气
注塑废气通过在注塑机四周设置集气罩，废气收集后经活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放。
①非甲烷总烃
聚丙烯在生产加热过程中会产生挥发性有机物，本次评价以非甲烷总烃计。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中292塑料制品业系数手册中22927 日用塑料制品制造行业系数表：日用塑料制品采用树脂为原料，通过配料、混合、挤出/注塑工艺生产塑料零件的挥发性有机物产污系数为2.7kg/t-产品，以非甲烷总烃计。
根据产品方案，本项目使用聚丙烯颗粒材料生产的产品约为1200t/a，则非甲烷总烃的产生量为3.24t/a。有机废气收集效率以90%计、处理效率以90%计。
则本项目非甲烷总烃有组织产生量2.916t/a，有组织产生速率1.215kg/h；有组织排放量为0.292t/a，有组织排放速率0.121kg/h；则无组织排放量为0.324t/a。
②臭气浓度
根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），本项目注塑过程中会产生臭气浓度，但产生量较小且无相关源强产生参数，因此本次评价仅定性分析，不做定量分析。
（2）喷漆废气
喷漆及晾干过程会产生有机废气，本项目喷漆、晾干均在喷漆房进行，用漆量为4.67t/a，漆料密度为1.296g/cm3，经前文描述，本项目水性漆中挥发性有机化合物含量9.188%，经核算本次评价以119.076g/L计，则本项目调漆、喷漆及晾干产生的VOCS为0.429t/a。
根据漆料平衡可知，本项目固体分为4.18t/a，喷涂过程约70%的固体份附着在工件表面；30%以漆雾（颗粒物）形式损失，则喷漆产生的颗粒物为1.254t/a。
本项目喷漆年工作时间为2400h，喷漆、晾干过程均在独立密闭的喷漆晾干房内，收集效率按95%计算，收集后的废气通过过滤棉+二级活性炭（TA001）处理，处理效率按90%计算，处理后的尾气通过新建15m高的排气筒（DA001）排放。
综上，本项目喷漆废气颗粒物有组织产生量为1.19t/a，产生速率为0.496kg/h；非甲烷总烃有组织产生量为0.408t/a，产生速率为0.17kg/h。
则颗粒物有组织排放量为0.119t/a，排放速率为：0.05kg/h；非甲烷总烃有组织排放量为0.041t/a，排放速率为：0.017kg/h。
本项目颗粒物无组织产生量为0.063t/a，其中50%作为漆渣，则颗粒物无组织排放量为0.0315t/a，非甲烷总烃无组织产生量为0.022t/a。
风量
根据《大气污染控制工程》中的控制风速计算。计算公式如下：
Q=A0*V0*3600
Q：排风量；
A0：罩口面积，m2；
V0：罩口风速，m/s，（本项目取0.8 m/s）；
注塑机顶部设置集气罩平均尺寸为0.4m×1.0m，本项目共5套注塑机，本项目注塑工序的风量为5760m3/h。
本项目喷漆晾干房的总容积约为240m3，换气次数按照每小时10次计，则风量为240*10=2400m3/h，本次喷漆房风机风量设计为6400m3/h。
综上，本项目设计风量为8160m3/h，考虑系统15%风损，总风量为10000m3/h。
（3）破碎废气
本项目不合格品破碎过程中会产生破碎粉尘，参照《排放源统计调查产排核算方法和系数手册》的公告（公告2021年第24号）中“4220 非金属废料和碎屑加工处理行业系数表”，本项目聚丙烯材料的不合格品参照废PE/PP干法破碎的产污系数375g/t-原料。聚丙烯材料的不合格品年产生量按5%计算，约为60t/a，则破碎粉尘产生量约为0.0225t/a。
本次项目破碎粉尘通过袋式除尘器处理后通过15m高排气筒（DA002）排放，收集效率以90%计、处理效率以99%计，破碎工序每天工作2h，年工作时间为600h。
根据《大气污染控制工程》中的控制风速计算。计算公式如下：
Q=A0*V0*3600
Q：排风量；
A0：罩口面积，m2；
V0：罩口风速，m/s，（本项目取0.8 m/s）；
粉碎机（1台）集气罩尺寸为0.8m×1m，则风量为2304m3/h。考虑系统风损，本项目破碎的总风量为3000m3/h。
则本项目破碎工序颗粒物有组织产生量为0.02t/a，产生速率为0.033kg/h，产生浓度为11mg/m3；有组织排放量为0.0002t/a，排放速率为0.00033，排放浓度为0.11mg/m3。破碎废气颗粒物无组织排放量为0.0025t/a。
表4-1  本项目有组织废气产生排放一览表
	产排污环节
	污染物
	产生情况
	治理措施
	排放情况
	排放时间h
	风量m3/h
	排气筒参数

	
	
	产生量
t/a
	速率
kg/h
	浓度
mg/m3
	
	排放量
t/a
	速率
kg/h
	浓度
mg/m3
	
	
	

	注塑工序
	非甲烷总烃
	2.916
	0.292
	29.2
	过滤棉+二级活性炭
	0.292
	0.121
	13.8
	2400
	10000
	DA001，H=15m，内径0.5m
一般排放口；
坐标：117.139289，31.499440

	喷漆工序
	非甲烷总烃
	0.408
	0.17
	21.25
	
	0.041
	0.017
	
	
	
	

	
	颗粒物
	1.19
	0.496
	49.6
	
	0.119
	0.05
	5
	
	
	

	破碎工序
	颗粒物
	0.02
	0.033
	11
	布袋除尘器
	0.0002
	0.00033
	0.11
	600
	3000
	DA002，H=15m，内径0.5m
一般排放口；
坐标：117.139289，31.499440


表4-2  项目建成后无组织废气排放情况
	污染物产生单元或装置
	排放量
	年小时排放小时数

	
	kg/h
	t/a
	h

	生产车间
	非甲烷总烃
	0.144
	0.346
	2400

	
	颗粒物
	0.0142
	0.034
	


2、非正常工况污染物源强核算
本项目非正常排放主要是设备检修，或工艺设备、环保设施达不到设计规定指标运行时的排污。本次评价考虑短时间内（以1h计）废气治理设备故障，净化效率为0的非正常排放（考虑最不利情况），非正常工况废气产生排放情况详见下表。
表4-3  本项目非正常工况废气排放情况汇总表
	序号
	非正常排放源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放排放浓度mg/m3
	非正常排放排放量kg/h
	单次持续时间/h
	年发生频次/次

	1
	DA001
	废气处理设备故障
	非甲烷总烃
	48.2
	0.482
	1
	1

	
	
	
	颗粒物
	49.6
	0.496
	1
	1

	2
	DA002
	
	颗粒物
	11
	0.02
	1
	1


为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：
A、安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；
B、建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；
C、定期维护、检修废气处理装置，以保持废气处理装置的处理能力和处理容量。
3、废气处理措施及依托可行性分析
本项目采用二级活性炭吸附装置处理有机废气，属于《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中“吸附”处理工艺，属于可行技术。
表4-4  项目污染防治可行技术分析一览表
	污染源名称
	污染源设备
	主要污染物
	可行技术
	本项目污染防治技术
	是否可行

	注塑工序
	注塑机
	非甲烷总烃、臭气浓度
	除尘、喷淋、吸附、热力燃烧、催化燃烧、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法、以上组
	集气罩+二级活性炭+15m高排气筒（DA001）
	是

	喷漆晾干
	喷漆晾干房
	非甲烷总烃、颗粒物
	
	负压收集+过滤棉+二级活性炭+15m高排气筒（DA001）
	是

	破碎
	破碎机
	颗粒物
	
	集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA002）
	是


综上所述，本项目采用的废气污染防治措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）推荐的污染防治工艺。经分析可知本项目废气均可达标排放，处理方式可行。建设项目运营过程中，必须切实使用废气处理装置，以确保不发生大气污染物扰民的情况，及时更换活性炭，保障废气处理效率，确保废气能够达标排放。
本项目注塑工序有机废气、臭气浓度通过集气罩收集后，与喷漆晾干工序颗粒物、有机废气经负压收集后经过滤棉处理后，一同经二级活性炭装置处理。废气处理设施设计风量为10000m3/h。则活性炭过滤面积的需求约为2.4m2，活性炭箱尺寸为1.8×1.2m，装填量约为500kg，碘值为800mg/g，过滤风速为1.16m/s。
本项目废气处理设施均采用蜂窝状活性炭，风速均满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中6.3.3.3中采用蜂窝状吸附剂时，气体流速宜低于1.20m/s的要求。生产中产生的有组织废气由二级活性炭处理，每三个月更换一次，废活性炭交由有资质单位再生处置。
4、达标及影响分析
经过废气处理设施处理后，废气非甲烷总烃有组织排放污染物能满足《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中排放限值，颗粒物排放污染物能满足《合成树脂工业污染物综合排放标准》(GB31572-2015)，本项目产生的废气污染物在采取上述处理措施后可以实现达标排放，对周围环境影响较小。
5、废气监测计划
参照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020））、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中规定，本项目废气监测计划执行如下。
表4-5  项目运营期废气监测计划表
	类别
	监测点位
	监测因子
	监测频率
	标准

	废气
	DA001
	非甲烷总烃
	1次/年
	《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/ 4812.6—2024）
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
《合成树脂工业污染物综合排放标准》(GB31572-2015)表5中大气污染物特别排放限值

	
	
	臭气浓度
	1次/年
	

	
	
	颗粒物
	1次/年
	

	
	DA002
	颗粒物
	1次/年
	

	
	厂界
	非甲烷总烃、颗粒物
	1次/年
	


二、废水
1、废水源强核算
项目运营期产生的废水仅为生活污水与循环冷却水，无生产废水。生活污水经化粪池处理后与循环冷却水一同通过市政污水管网排入蚌埠市第二污水处理厂。
（1）职工办公生活用水
项目劳动定员40人，采用一班8小时工作制度，年生产300天，不设食堂及宿舍。根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2025），按50L/d·人计算，厂区生活用水用量为600m3/a（2m3/d），排水系数取0.8，排水量约为480m3/a（1.6m3/d）。
（2）循环冷却水
生产用水主要为循环冷却水，冷却水在塑料制品挤出生产过程中用于制品定型冷却、设备模具冷却，是不可或缺的冷媒。项目循环冷却水通过冷却塔散热降温后自流回到循环水箱，循环水箱容积为10m3，循环水量为8m3/h，循环冷却水正常情况下循环使用不外排，为保持总水量不变，需补充挥发的新鲜水，同时为减少模具内壁结垢的情形，循环冷却水每半年更换一次新鲜水。本项目冷却水消耗量按循环水量的10%计算，则补充水量按照循环量的10%估算，则补水量约为6.4t/d（1920t/a），间接冷却水外排量约为8t/次（16t/a）。
本项目建成后全厂废水产生和排放情况见下表。
表4-6  项目营运期水污染源治理设施、污染物排放量和浓度一览表
	类别
	废水量（t/a）
	污染物名称
	产生浓度（mg/L）
	产生量（t/a）
	处理措施
	接管浓度（mg/L）
	接管量（t/a）
	排放
方式

	生活污水
	480
	COD
	350
	0.168
	生活污水经化粪池处理后纳管排放
	300
	0.144
	间接排放

	
	
	BOD5
	200
	0.096
	
	150
	0.072
	

	
	
	SS
	200
	0.096
	
	180
	0.0864
	

	
	
	NH3-N
	30
	0.0144
	
	30
	0.0144
	

	循环冷却水
	8
	COD
	40
	0.00032
	直排
	40
	0.00032
	

	
	
	SS
	30
	0.00024
	
	30
	0.00024
	


表4-7  污染物最终排放情况一览表 （pH 值无量纲）
	废水类别
	废水量（m3/a）
	污染物
	排放去向
	排放浓度（mg/L）
	排放量（t/a）
	排放去向

	
	
	
	
	
	
	

	生活污水、循环冷却水
	488
	pH
	总排口排入蚌埠市第二污水处理厂
	6~9
	/
	蚌埠市第二污水处理厂处理后达标排放

	
	
	COD
	
	50
	0.0244
	

	
	
	BOD5
	
	10
	0.00488
	

	
	
	SS
	
	10
	0.00488
	

	
	
	NH3-N
	
	5
	0.00244
	


本项目生活污水依托厂区化粪池处理后与循环冷却水纳入达本项目废水排放口基本信息见下表。
表4-8  废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	废水类别
	污染物
种类
	排放去向
	排放
规律
	污染治理设施
	排放口编号
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	
	
	

	1
	生活污水、循环冷却水
	COD、BOD5、SS、氨氮
	生活污水经化粪池处理后排入蚌埠市第二污水处理厂
	间歇
	TW001
	化粪池
	DW001
	是
	企业废水总排口


表4-9  本项目废水排放口基本情况表
	废水排放口编号
	排放去向
	排放方式
	排放规律
	地理坐标
	排放口类型
	排放
标准

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	

	DW001
	蚌埠市第二污水处理厂
	间接排放
	间断排放，排放期间流量稳定
	117.470283
	32.893714
	一般排放口
	蚌埠市第二污水处理厂接管标准及污水综合排放标准（GB8978-1996）三级标准


2、蚌埠市第二污水处理厂处理可达性分析
（1）蚌埠市第二污水处理厂概况
蚌埠市第二污水处理厂位于蚌埠市长淮卫路以南、凤阳路以北、津浦铁路（货运线）以东的仇岗村，收水范围涉及老虎山以东、黄山大道以北、龙子湖以西区域及龙子湖以东区域，服务范围约为78km2属于该收水范围内。
[image: ]
图4-1  蚌埠市第二污水处理厂处理工艺
污水处理采用“微孔曝气A2/O氧化沟工艺”工艺处理废水，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排放至淮河干流蚌埠段。
蚌埠市第二污水处理厂一期，二期总处理规模为20万m3/d，现状处理量约16.42万m3/d，污水处理厂余量为3.58万m3/d。
（2）接管可行性分析
收水范围：本项目位于安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡胜利东路199号（厂区东片），在蚌埠市第二污水处理厂收水范围内。
水量：本项目建成后全厂排放废水为1.627m3/d，占污水厂处理能力的0.0045%。因此，根据污水厂的处理能力和现有、计划接管水量的统计，从水量上分析本项目废水接管至蚌埠市第二污水处理厂是可行的。
水质：本项目废水为生活污水，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等，生活污水经化粪池处理后与循环冷却水一同排入蚌埠市第二污水处理厂，水质能达到第二污水厂的接管标准。进入第二污水处理厂深度处理能够做到达标排放，对地表水环境影响很小，不会降低项目所在区域地表水环境现有功能。
综上，本项目污水接管至蚌埠市第二污水处理厂进行处理是可行的。
3、监测计划
本项目仅排放生活污水，经化粪池处理后进入蚌埠市第二污水处理厂处理，属于间接排放，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目废水监测计划如下：
表4-10  水污染物监测情况一览表
	监测点位
	监测指标
	执行标准
	最低监测频次

	总排口
	pH、COD、氨氮、生化需氧量、SS
	蚌埠市第二污水处理厂接管标准及污水综合排放标准（GB8978-1996）中表4三级标准
	1次/年


3、 噪声
1、噪声污染源强分析
本项目主要噪声源强如下。
表4-11  项目运营期主要设备室内噪声源强表  单位：Leq[dB（A）]
	序号
	设备名称
	数量（台）
	坐标
	噪声源强（声压级）
	运行时段
	拟采取的减震降噪措施
	降噪效果

	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	

	1
	注塑机
	5
	18-25
	29-50
	1
	75
	6:00-22:00
	设备减振、车间隔声
	15

	2
	混料机
	1
	34
	5
	1
	80
	
	
	15

	3
	破碎机
	1
	15
	30
	1
	70
	
	
	15


表4-12  项目运营期主要生产设备室外噪声源强表  单位：Leq[dB（A）]
	序号
	设备名称
	数量
	坐标
	噪声源强（声压级）
	运行时段
	拟采取减振降噪措施
	降噪效果

	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	

	1
	风机
	1
	35
	-1
	15
	90
	6:00-22:00
	减振、隔声罩、消声
	15

	2
	风机
	1
	40
	-1
	15
	90
	
	
	15


注:本次噪声评价厂界按整个厂界计算，坐标原点设在车间西墙与南墙的交点处，X轴正向为正东方向，Y轴正向为正北方向。
2、厂界噪声预测
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测模式对本项目噪声进行预测分析：
①计算某个室内声源在靠近围护结构处的倍频带声压级
[image: 1657013269707]
式中：
Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q——指向性因数；
R——房间常数；
r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级
[image: 1657067059275(1)]
式中：
Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N ——室内声源总数。
③计算出靠近室外围护结构处的声压级
Lp2i（T）=Lpli（T）-（TLi+6）
式中：
Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB，本次评价TL=20dB。
④计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级
Lw=Lp2(T)+10lgS
Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S——透声面积，m2。
⑤按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。室外声源处于半自由声场情况下，且声源可看作是位于地面上的，则：
Lp(r)=Lw-20lg(r)-8
式中：r——点声源到受声点的距离，m。
⑥倍频带声压级和A声级转换
[image: 1657069740680]
式中：
LA(r) ——距声源r处的A声级，dB(A)；
Lpi(r) ——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；
ΔLi ——第i倍频带的A计权网络修正值，dB。
⑦拟建工程对预测点产生的贡献值按照下式计算：
[image: 1657069996633]
式中：
Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
LAi——室外i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；
tj——等效室外声源在T时间内j声源工作时间，s；
ti——室外声源在T时间内i声源工作时间，s；
T——用于计算等效声级的时间，s。
本次评价仅考虑距离衰减，项目噪声影响预测贡献值如下表：
表4-13  厂界噪声预测结果  （单位：dB(A)）
	预测点位
	背景值（昼间）
	贡献值
	叠加值
	标准值（昼间）
	达标情况

	东厂界
	/
	52.8
	/
	65
	达标

	南厂界
	/
	54.5
	/
	
	达标

	北厂界
	/
	57.1
	/
	
	达标

	西厂界
	/
	59.2
	/
	
	达标

	龙湖雅苑
	46
	48.3
	50.3
	60
	达标


由以上预测结果可知，本项目对厂界贡献值较小，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，敏感点能满足2类标准要求。
为进一步降低项目噪声对周边声环境影响，本项目采取以下降噪措施：
①选用低噪声设备，并合理布局，高噪声设备尽量远离生产区；
②加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；
③对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施，如加装隔振垫、减震器、消声器等。
④加强建设项目区域内的绿化，为了提高绿化消减噪声的效果，应尽量选用四季常绿树种，以乔木为主，灌木、花草相结合，构成多层次的消声带。
3、噪声监测计划
参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中规定，监测计划具体如下。
表4-14  本项目运营期噪声监测计划一览表
	类别
	监测点位
	监测项目
	监测频率
	监测方式

	噪声
	厂界
	LeqdB（A）
	1次/季度，每次昼间一次
	委托监测


四、固体废物环境影响分析
1、固体废物产生情况
本项目运营期产生的固体废物包括：生活垃圾、一般工业固废包括废包装物、废水性漆桶和废水性漆渣；危险废物包括废润滑油、废油桶、废过滤棉、废活性炭和含油抹布及手套。
生活垃圾：本项目劳动定员40人，根据《城镇生活源产排污系数手册》，每人每天产生垃圾按0.5kg计，本项目40人，生活垃圾产生量为20kg/d，则年产生量为6t/a，生活垃圾集中收集后，委托环卫部门定期清运处置。
一般固废：
（1） 废包装物：
本项目生产过程中原料拆包、成品包装过程中会产生废包装物，聚丙烯和色母粒包装规格均为25kg/袋，包装袋重量约为120g根据原料清单表，本项目年使用聚丙烯48000袋，色母粒2400袋，则原料拆包废包装物产生量约为6.048t/a，考虑成品包装中损耗，本项目废包装物产生量约为6.5t/a，集中收集于一般固废间后外售。
（2）废水性漆桶
项目水性漆的使用过程中将产生废水性漆桶，水性漆桶包装规格为25kg/桶，包装桶重量约为1.0kg，根据原料清单表，本项目年使用水性漆187桶，本项目废水性漆桶的产生量约为0.187t/a，厂家回收处置。
（3）水性漆漆渣
本项目喷漆过程中会产生漆渣。根据物料平衡，本项目漆渣产生量约为0.0315t/a，交由有技术能力的单位处理。
表4-15  一般固体废物产生情况一览表
	序号
	名称
	产生环节
	物理性状
	主要成分
	年产生量（t）
	污染防治措施

	1
	废包装物
	原料包装
	固态
	废包装袋
	6.5
	集中收集于一般固废间后外售

	2
	废水性漆桶
	喷漆
	固态
	水性漆
	0.187
	

	3
	水性漆漆渣
	
	固态
	
	0.0315
	

	4
	生活垃圾
	职工生活
	固态
	生活垃圾
	6
	环卫部门处理


危险废物：
（1）废活性炭：
本项目使用“二级活性炭吸附装置”对生产车间生产过程中产生的有机废气进行处理，其中的活性炭需定期更换，参考《简明通风设计手册》，活性炭：有机废气=1：0.3，即1kg的活性炭可以吸附0.3kg的有机废气。
根据污染源强核算，二级活性炭吸附有机废气量约2.991t/a，则废活性炭产生量约为13t/a。废活性炭属于《国家危险废物名录》（2025年版）中HW49其他废物“烟气、VOCS治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭”，收集后交由有资质单位处置。
（2） 废过滤棉：
本项目废气处理设备会产生废过滤棉，产生量约0.5t/a，属于危险废物HW49其他废物，危废代码为900-041-49，收集后外送有资质的单位处理。
（3）废润滑油
项目生产机械设备维护保养使用润滑油时会产生废润滑油，产生量约为0.01t/a。产生的废润滑油属于危险废物（HW08，900-249-08），收集后暂存危废库，定期交由有资质的单位处置。
（4）废油桶：本项目主要生产设备需定期添加润滑油、液压油进行设备维护，润滑油、液压油原料使用过程中会产生沾染少量油类物质的废包装桶，年产生量约0.05t/a。产生的废油桶属于危险废物（HW08，900-241-49），收集后暂存危废库，定期交由有资质的单位处置。
（5）含油抹布及手套
本项目在对设备进行维修保养时，会有含油抹布及手套产生，产生量约为0.01t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，此种废物属于危险废物（HW49，900-041-49），在危废暂存库暂存后定期委托有资质单位处置。
表4-16  本项目危险废物产生情况一览表
	[bookmark: _Toc4389][bookmark: _Toc31794]序号
	[bookmark: _Toc22111][bookmark: _Toc12218][bookmark: _Toc30856]产生环节
	[bookmark: _Toc29744][bookmark: _Toc26972]危险废物名称
	[bookmark: _Toc15936][bookmark: _Toc23170]危险废物类别
	[bookmark: _Toc16035][bookmark: _Toc21087]危险废物代码
	[bookmark: _Toc8371][bookmark: _Toc22664]主要有毒有害成分
	[bookmark: _Toc5134][bookmark: _Toc19904][bookmark: _Toc25547]物理性状
	[bookmark: _Toc9265][bookmark: _Toc21462]环境危险特性
	[bookmark: _Toc4065][bookmark: _Toc22268][bookmark: _Toc31087]年产生量（t）
	[bookmark: _Toc21235]污染防治措施

	[bookmark: _Toc15866][bookmark: _Toc25524]1
	[bookmark: _Toc16688][bookmark: _Toc19533]废气处理装置
	[bookmark: _Toc11917][bookmark: _Toc32019]废活性炭
	[bookmark: _Toc11735][bookmark: _Toc7318]HW49
	[bookmark: _Toc5109][bookmark: _Toc5325]900-039-49
	[bookmark: _Toc27803][bookmark: _Toc32206]有机废气
	[bookmark: _Toc6995][bookmark: _Toc19855]固态
	[bookmark: _Toc4298][bookmark: _Toc1610]T
	13
	[bookmark: _Toc26898]暂存于危废库，定期交由有资质单位处置

	2
	
	废过滤棉
	HW49
	900-041-49
	过滤棉吸附
	固态
	T/In
	0.5
	

	3
	设备保养
	废润滑油
	HW08
	900-249-08
	润滑油
	液态
	[bookmark: _Toc31696][bookmark: _Toc23280]T,I
	[bookmark: _Toc24450][bookmark: _Toc12056]0.01
	

	4
	
	废油桶
	HW08
	900-241-49
	润滑油、液压油
	固态
	[bookmark: _Toc12155][bookmark: _Toc21065]T,I
	[bookmark: _Toc5249][bookmark: _Toc29420]0.05
	

	5
	
	含油抹布及手套
	[bookmark: _Toc30415]HW49
	[bookmark: _Toc27760]900-041-49
	润滑油、液压油
	固态
	[bookmark: _Toc12194]T
	[bookmark: _Toc16893]0.01
	


综上所述，本项目产生的各种固体废弃物均能得到妥善处置，从根本上解决了固体废弃物的污染问题，实现了固体废弃物的无害化处理。
2、固体废物环境影响分析
（1）危险废物贮存场所环境影响分析
①危险废物暂存库选址的可行性分析
本项目为新建项目，拟于厂房西侧建设危废库，占地面积约30m2。危险废物暂存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）要求进行防渗、防风、防雨、防晒，危险废物采用包装容器分类储存。危废暂存场所选址、建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）要求。
表4-17  危废暂存库选址可行性分析
	序号
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）标准要求
	本项目危废暂存库选址可行性分析

	1
	贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。
	本项目符合相关法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求。

	2
	集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。
	本项目不涉及生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，未建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。

	3
	贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。
	本项目位于安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡胜利东路199号（厂区东片），符合要求。

	4
	贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。
	本项目与周围环境敏感目标的距离符合要求。


（2）危险废物暂存库污染控制要求
本项目产生的危险废物严格遵照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）的相关规定，一般要求如下：
①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面：采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
（3）贮存过程污染控制要求
贮存过程一般规定如下：
①在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。
②液态危险废物应装入容器内贮存。
③半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。
五、地下水、土壤环境影响分析
（1）源头上控制对地下水的污染
项目对产生的废物进行合理的治理，以尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对污水运送管线、整个车间采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏、将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；堆放各种原辅材料、固体废物的堆放场地按照国家相关规范要求，采取防泄漏措施。
（2）土壤和地下水污染防治措施
本项目地下水污染预防措施按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则。
源头控制措施：积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量；根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、漏、滴的措施，及时对老化或损坏的材料进行维修；主动控制即从源头控制措施，主要包括在废水管道，设备，污水储存采取相应措施，防止和降低污染物污水收集、排放管道的滴、漏，将泄漏的环境风险降到最低。
分区防渗；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），防渗分区原则，为最大限度降低废水的泄漏，防止地下水污染，在总图布置上，严格分区防漏，将本项目划为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，划分区域如下：
企业危废库、喷漆晾干房等均应采取重点防渗措施，生产区、原料库采取简单防渗措施，其他区域采取一般防渗。危废库地面需做重点防渗处理，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s），防渗设计应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求。其他重点防渗区要求防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；一般防渗区要求防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。
综上，项目分区防渗区域措施见下表：
表4-18  本项目地下水分区防渗措施一览表
	区域划分
	构筑物名称
	防渗技术要求

	重点防渗区
	危废库、喷漆晾干房
	防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s），防渗设计应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求收集。

	一般防渗区
	生产区、原料库
	对地面进行防腐防渗，采用1.5mm厚高密度聚乙烯或其他渗透系数不大于1×10-7cm/s的人工防渗材料结构层，防渗技术要求满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

	简单防渗区
	办公区等
	地面进行一般硬化处理


由污染途径及对应措施分析可知，拟建工程对可能产生土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染土壤，因此拟建工程不会对区域土壤环境产生明显影响。

[bookmark: _GoBack]六、环境风险分析
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性时间或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏所造成的人身安全与环境影响和损害程度。提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。
1、风险识别
（1）风险物质识别、风险潜势初判
对全厂涉及物料的毒性、危险性和易燃易爆性进行分析，其中，物料毒性和危险性主要判定依据为《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中重点关注的危险物质。
本项目各物料理化性质，根据本项目所用物料与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中重点关注的危险物质进行对比，本项目重点关注的危险物质为废活性炭。
计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式(C.1)计算物质总量与其临界量比值(Q)：
[image: ]
式中：
q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q<10；(2)10≤Q<100；(3)Q≥100。
本项目重大危险源辨识情况如下表所示。
表4-19  本项目风险物质汇总
	危险物质名称
	厂区最大存在量（t）
	临界量（t）
	该种危险物质Q值

	废活性炭
	3
	50
	0.06

	合计
	0.06


由上表可知Q=0.06＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，本项目Q＜1，则本项目风险潜势为I。
2、 可能影响途径
表4-20  本项目环境风险可能影响途径
	危险单元
	风险源
	环境风险类型
	危险物质
	转移途径
	影响方式

	危废库、废活性炭、废润滑油存放区、废油桶、生产区
	装卸/储存
	泄漏
	废活性炭、废润滑油、废油桶
	泄漏物料通过雨水管网进入地表水
	液态泄漏物质经雨水管线和水系最终进入地表河流，对河流水质造成不良影响

	
	
	
	
	泄漏物料下渗经入土壤和地下水
	液态泄漏物质通过未经防腐防渗的地面进入土壤，进而进入地下水中，从而对土壤环境和地下水环境造成影响。

	
	
	火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放
	
	次生CO进入大气环境
	次生CO进入外环境，对厂区及周边大气环境造成影响。

	
	
	
	
	消防废水通过雨水管网进入地表水
	消防废水经雨水管线和水系最终进入地表河流，对河流水质造成不良影响

	
	
	
	
	消防废水下渗进入土壤和地下水
	消防废水通过未经防腐防渗的地面进入土壤，进而进入地下水中，从而对土壤环境和地下水环境造成影响。


3、环境风险防范措施及应急要求
制定风险事故应急预案，包括应急预案实施组织、责任人、每一事故发生的处理程序、原因分析、防止再次发生的改进措施、应急预案的演习等。以使一旦发生事故可快速、有效得到处理，防止事故蔓延，将事故风险和导致的损失降到最低程度。
（1）风险防范措施：
严格控制火源：严格在仓库附近吸烟和违章用火；生产厂房等配备室外消防装置。厂房建筑设计应符合《建筑设计防火规范》等相关规定。
（2）危化品泄漏应急处理及应急措施:
本项目危化品一次用量很少，不会发生大量泄漏，但有时操作不当会产生小量泄漏，发生泄漏时应进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道等限制性空间；用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。
（3）火灾事故处置措施：
a.发现起火，立即报警，通过消防灭火。首先采用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳等灭火器灭火，降低燃烧强度；
b.切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员；
c.通知安全等相关部门人员，启动相应的应急救护程序；
d.组织救援小组，封锁现场，疏散人员。
（4）事故排放防范措施发生事故的原因主要有以下几个：
1）废气处理系统出现故障、设备开车、停车检修时废气直接排入大气环境中；
2）生产过程中由于设备老化、腐蚀、实误操作等原因造成废气浓度超标；
3）公司突然停电使废气、废水处理系统停止工作，致使废气、废水不能得到及时处理；
4）对废气治理措施疏于管理，使治理措施处理效率降低造成废气浓度超标；为杜绝事故性废气排放，建议采用以下措施确保废气达标排放：
①平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行；
②建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制；
③危废暂存间防范措施：危废暂存间内危险固废应分类收集安置，远离火种、热源；划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求。
④发生事故时第一时间通知撤离周边企事业人员，减轻事故影响。事故状态下，根据气象条件及交通情况，选择向远离泄漏点上风向疏散。疏散过程中应注意交通情况，有序疏散，防止发生交通事故及踩踏伤害。对疏散出的人员，要加强脱险后的管理，防止脱险人员对财产和未撤离危险区的亲友生命担心而重新返回事故现场。发生较大突发环境事件时，为配合救援工作开展需进行交通管制时，警戒维护组应配合交警进行交通管制。选择厂区大门前空地及停车场区域作为紧急避难场所，做好宣传工作，确保所有人了解紧急避难场所的位置和功能。
本项目存在一定潜在事故风险，需加强风险管理，在项目建设和运营过程中要认真落实各种风险防范措施，尽可能杜绝各类环境事故的发生和发展，避免当地环境受到污染。
建设单位应及时编制企业突发事件应急预案，并报蚌埠市生态环境局龙子湖区分局进行备案，主要内容应包括预案适用范围、突发事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理和演练等内容。项目建成后，将拟建项目环境风险应急系统纳入龙子湖区环境风险应急体系，项目应急预案编制应与地方政府突发事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。
4、环境风险分析结论
综上所述，本项目使用的危险化学品使用量和储存量尚未构成重大危险源；根据环境风险分析内容，项目在认真落实各项环境风险防范、应急与减缓措施的基础上，及时编制企业突发事件应急预案，可使风险事故对环境的危害得到有效控制，环境风险是可防控的。
表4-21  建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	年产300万只保温容器外壳项目

	建设地点
	（安徽）省
	（蚌埠）市
	（龙子湖）区
	李楼乡胜利东路199号

	地理坐标
	经度：117度28分14.954秒
	纬度：32度53分37.316秒

	主要危险物质及分布
	本项目重点关注的危险物质为废活性炭、废过滤棉、废润滑油、废油桶

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	液态泄漏物质经雨水管线和水系最终进入地表河流，对河流水质造成不良影响；液态泄漏物质通过未经防腐防渗的地面进入土壤，进而进入地下水中，从而对土壤环境和地下水环境造成影响；次生CO进入外环境，对厂区及周边大气环境造成影响；消防废水经雨水管线和水系最终进入地表河流，对河流水质造成不良影响；消防废水通过未经防腐防渗的地面进入土壤，进而进入地下水中，从而对土壤环境和地下水环境造成影响。

	风险防范措施要求
	（1）风险防范措施：
严格控制火源：严格在仓库附近吸烟和违章用火；生产厂房等配备室外消防装置。厂房建筑设计应符合《建筑设计防火规范》等相关规定。
（2）危化品泄漏应急处理及应急措施:
本项目危化品一次用量很少，不会发生大量泄漏，但有时操作不当会产生小量泄漏，发生泄漏时应进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道等限制性空间；用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。
（3）火灾事故处置措施：
a.发现起火，立即报警，通过消防灭火。首先采用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳等灭火器灭火，降低燃烧强度；
b.切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员；
c.通知安全等相关部门人员，启动相应的应急救护程序；
d.组织救援小组，封锁现场，疏散人员。
（4）事故排放防范措施发生事故的原因主要有以下几个：
1）废气处理系统出现故障、设备开车、停车检修时废气直接排入大气环境中；
2）生产过程中由于设备老化、腐蚀、实误操作等原因造成废气浓度超标；
3）公司突然停电使废气、废水处理系统停止工作，致使废气、废水不能得到及时处理；
4）对废气治理措施疏于管理，使治理措施处理效率降低造成废气浓度超标；为杜绝事故性废气排放，建议采用以下措施确保废气达标排放：
①平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行；
②建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制；
③危废暂存间防范措施：危废暂存间内危险固废应分类收集安置，远离火种、热源；划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求。
④发生事故时第一时间通知撤离周边企事业人员，减轻事故影响。事故状态下，根据气象条件及交通情况，选择向远离泄漏点上风向疏散。对疏散出的人员，要加强脱险后的管理。

	评价结论与建议
	本项目事故风险水平较低，在进一步采取安全防范措施和事故应急预案后，项目对外环境的风险影响处于可以接受的范围内，只要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，本项目环境风险是可以接受的。

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：
根据风险识别结果，项目不存在重大危险源，风险事故对外环境影响较小，在项目落实环境风险防范措施和应急预案地基础上，其环境风险是可接受的。
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	    内容


要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	注塑、喷漆废气DA001
	非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物
	集气罩/负压收集+过滤棉+二级活性炭+15m高排气筒（DA001）
	《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/ 4812.6—2024）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《合成树脂工业污染物综合排放标准》(GB31572-2015)准》（GB14554-93）

	
	破碎废气DA002
	颗粒物
	集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA002）
	

	
	厂区内监控点
	非甲烷总烃
	加强管理，车间封闭
	

	
	厂界
	颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度
	加强管理，车间封闭
	

	地表水环境
	生活污水、循环冷却水
	COD、BOD5、SS、NH3-N
	生活污水经化粪池处理后与循环冷却水一同进入厂区污水总排口，通过市政污水管网进入蚌埠市第二污水处理厂
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准、蚌埠市第二污水处理厂接管标准

	声环境
	设备运行
	等效A声级
	厂房隔声、基础减振、隔声罩
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	①危险废物：
废活性炭（废气处理）、废过滤棉、废润滑油、废油桶和含油抹布及手套定期交由有资质单位处置。
②一般工业固体废物：废包装材料、废水性漆桶、废水性漆渣集中收集于一般固废间后外售。
③生活垃圾交由环卫部门统一收集清运处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	危废暂存间、喷漆房重点防渗处理；其余区域为简单防渗。

	生态保护措施
	本项目建设地点位于安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡胜利东路199号（厂区东片），产业园区外不新增用地。

	环境风险
防范措施
	总图布置和建筑安全防范措施；可燃易燃品储运防范措施；环境安全管理措施；固废事故风险防范措施；废气事故排放风险防范措施。建设单位应及时编制企业突发事件应急预案并备案。

	其他环境
管理要求
	1、排污口规范化设置
（1）污水排放口规范化设置
项目建设项目雨水排放口和污水排放口。项目厂区的排水体制实施“雨污分流”制，设置1处污水排口，污水排口已设立环境保护图形标志牌，并按要求进行标识，以及在适当位置设置便于采样、监测的采样口。
（2）废气排气筒规范化设置
项目建设项目废气排放口。现有项目已在排气筒附近醒目处设立环境保护图形标志牌，按要求加以标识（排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等）。已在适当位置设置便于采样、监测的采样口和采样平台。排污口规范化整治，符合国家、省、市有关规定，并通过主管环保部门认证和验收。
（3）固定噪声污染源规范化标志牌设置
固定噪声污染源对边界影响最大处，应设置噪声监测点，根据上述原则并兼顾厂界形状，在边界上设置噪声监测点同时设置标志牌。
（4）固体废物贮存（处置）场所
本项目危废暂存库，依据《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2－1995）及修改单的要求设置环境保护图形标志，标志牌设在与之功能相应的醒目处，标志牌清晰、完整。一般固体废物厂内暂存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，危险废物厂内暂存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）的要求。
为了公众监督管理，按照《环境保护图形标志》(GB15562.1—1995；GB15562.2—1995及修改单)、《危险废物识别标志设置技术规范》HJ 1276—2022、《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。具体要求见表下表：


表5-1  各排污口环境保护图形标志
	排放口名称
	编号
	提示图形符号
	警告图形标志

	污水排放口
	WS-X X X X - X X
	[image: wps1]
	[image: wps2]

	排气筒
	FQ-X X X X - X X
	[image: wps3]
	[image: wps4]

	噪声源
	ZS-X X X X - X X
	[image: wps5]
	[image: wps6]

	危险固废
	GF-X X X X - X X
	/
	[image: wps9]


备注：编号的前两个字母为类别代号，中间四位为企业名称拼音简写，后两位为排放口顺序编号。排放口的顺序编号数字由各企业自行规定。
2、排污许可制度
根据《排污许可管理办法(试行)》（环境保护部令48号）的要求排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物；纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位）应当按照规定的时限申请并取得排污许可证；未纳入固定污染源排污许可分类管理名录的排污单位，暂不需申请排污许可证。
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目应该进行登记管理。
3、竣工环境保护验收
根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，建设单位应逐一落实本环评中提出的各项污染防治措施。
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关要求，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表。













[bookmark: _Toc6108]六、结论
	蚌埠壹度家居用品有限责任公司年产300万只保温容器外壳项目符合国家及地方产业政策，选址合理，采取的各项污染防治措施可行，各污染物经有效治理后能达到国家规定的排放标准，对周围环境影响较小。
因此，从环境保护角度出发，项目建设是可行的。





[bookmark: _Toc9843][bookmark: _Toc25086][bookmark: _Toc13624]附表
[bookmark: _Toc18526][bookmark: _Toc30777][bookmark: _Toc13822]建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.1192
	/
	0.1192
	+0.1192

	
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.333
	/
	0.333
	+0.333

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0.14432
	/
	0.14432
	+0.14432

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.01464
	/
	0.01464
	+0.01464

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	6
	/
	6
	+6

	一般工业固体废物
	废包装物
	/
	/
	/
	6.5
	/
	6.5
	+6.5

	
	废水性漆桶
	/
	/
	/
	0.187
	/
	0.187
	+0.187

	
	废水性漆渣
	/
	/
	/
	0.0315
	/
	0.0315
	+0.0315

	危险废物
	[bookmark: _Toc30788]废活性炭
	/
	/
	/
	13
	/
	13
	+13

	
	废过滤棉
	/
	/
	/
	0.5
	/
	0.5
	+0.5

	
	废润滑油
	/
	/
	/
	[bookmark: _Toc25536]0.01
	/
	0.01
	+0.01

	
	废油桶
	/
	/
	/
	[bookmark: _Toc18637]0.05
	/
	0.05
	+0.05

	
	含油抹布及手套
	/
	/
	/
	[bookmark: _Toc22615]0.01
	/
	0.01
	+0.01


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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