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一、建设项目基本情况

	建设项目

名称
	家居用品UV喷涂线项目

	项目代码
	2607-340361-04-01-445218

	建设单位

联系人
	李望兵
	联系方式
	13955219665

	建设地点
	安徽省蚌埠市高新技术产业开发区秦集镇兴华路831号院内3号车间1-5号厂房

	地理坐标
	（117度17分21.122秒，32度55分6.007秒）

	国民经济

行业类别
	C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3059其他玻璃制品制造、C3360金属表面处理及热处理加工
	建设项目

行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品业29

53中塑料制品业292；

二十七、非金属矿物制品业30

57中玻璃制品制造305；

三十、金属制品业33

67中金属表面处理及热处理加工

	建设性质
	(新建（迁建）
(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目
(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目
(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	蚌埠高新技术产业开发区经贸发展局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资

（万元）
	100
	环保投资（万元）
	10

	环保投资

占比（%）
	10
	施工工期
	3个月

	是否开工

建设
	(否

(是：设备已进场
	用地（用海）

面积（m2）
	1575

	专项评价设置情况
	本项目专项评价设置情况如下表所示。

表1-1  专项评价设置原则表

专项评价的类别

设置原则

本项目

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目2标的建设项目。

本项目不涉及
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。

本项目不涉及
环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。

本项目不涉及

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。

本项目不涉及

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。

本项目不涉及

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。

综上所述，本项目无需设置专项评价。

	规划情况
	（1）规划名称：《蚌埠市国土空间总体规划（2021—2035年）》；
审批机关：安徽省人民政府；

审批文件名称及文号：《安徽省人民政府关于〈蚌埠市国土空间总体规划（2021—2035年）〉的批复》（皖政秘〔2024〕44号）。

规划名称：《蚌埠高新技术产业开发示范园区总体规划》（2012-2020）；

审批机关：安徽省人民政府；

审批文件名称及文号：《安徽省人民政府关于筹建安徽蚌埠高新技术产业开发示范园区的批复》（皖政秘〔2011〕424号）。
（3）规划名称：《蚌埠高新技术产业开发区总体发展规划（2023—2035）》；

审批机关：蚌埠市人民政府；

审批文件名称及文号：经蚌埠市人民政府常务会议审议通过，报送省发改委、省自然资源厅、省科技厅备案，全文于蚌埠高新区管委会官网公示。

	规划环境影响评价情况
	（1）文件名称：《蚌埠高新技术产业开发示范园区规划环境影响报告书》；

审查机关：原安徽省环境保护厅；

审查文件名称及文号：《安徽省环保厅关于蚌埠高新技术产业开发示范园区规划环境影响报告书审查意见的函》（皖环函〔2014〕106号）。

（2）文件名称：《蚌埠高新技术产业开发示范园区规划环境影响跟踪评价报告书》；

审查机关：蚌埠市生态环境局；

审查文件名称及文号：《蚌埠高新技术产业开发示范园区规划环境影响跟踪评价报告书审核意见》（蚌环秘〔2021〕48号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《蚌埠市国土空间总体规划（2021—2035年）》及其批复符合性分析
（1）与《蚌埠市国土空间总体规划（2021—2035年）》符合性分析
本项目位于安徽省蚌埠市高新技术产业开发区秦集镇兴华路831号，属于蚌埠市高新技术产业开发示范园区范围，行业类别为C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3059其他玻璃制品制造、C3360金属表面处理及热处理加工，属于蚌埠高新技术产业开发示范园区主导行业，土地性质为工业用地，对照《蚌埠市国土空间总体规划（2021—2035年）》中中心城区土地使用规划图，项目用地属于中心城区土地使用规划图中的工业用地（见附图）。因此，本项目建设符合《蚌埠市国土空间总体规划（2021-2035）》中的发展要求。

与《安徽省人民政府关于〈蚌埠市国土空间总体规划（2021—2035年）〉的批复》（皖政秘〔2024〕44号）符合性分析

表1-2  本项目与总体规划批复（皖政秘〔2024〕44号）符合性分析
批复要求
本项目情况
符合性
一、原则同意《蚌埠市国土空间总体规划（2021—2035年）》（以下简称《规划》）。《规划》是蚌埠市空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据，请认真组织实施。蚌埠市是长三角一体化发展、长江经济带发展、中部崛起等国家重大战略实施地区，是全国性综合交通枢纽、国家园林城市、皖北新型城镇集聚区、皖北承接产业转移集聚区、长三角绿色农产品生产加工供应基地。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于安徽工作的重要讲话重要指示精神，紧扣落实打造“三地一区”战略定位、建设“七个强省”奋斗目标，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以人民为中心，统筹发展和安全，促进人与自然和谐共生。

本项目位于安徽省蚌埠市高新技术产业开发区秦集镇兴华路831号院内3号车间1-5号厂房，属于蚌埠市高新技术产业开发示范园区范围。
符合
二、筑牢安全发展的空间基础。到2035年，蚌埠市耕地保有量不低于558.16万亩，其中永久基本农田保护面积不低于487.12万亩；生态保护红线面积不低于242.66平方千米；城镇开发边界面积不超过389.18平方千米；单位国内生产总值建设用地使用面积下降不少于40%；用水总量不超过上级下达任务，其中2025年不超过16.31亿立方米；湿地保护率不少于60%；水域空间保有量不低于118.43万亩。

本项目土地性质为工业用地，属于蚌埠市中心城区土地使用规划中的工业用地。

符合
三、优化国土空间开发保护格局。以三条控制线为刚性约束条件，构建“一带两轴四片”的国土空间总体格局。积极融入长三角一体化发展格局，深度链接合肥都市圈，辐射引领皖北地区和淮河流域发展，强化毗邻区协同发展。促进形成“一区三园四片”的农业空间格局，强化农业科技引领，进一步加强粮食生产功能区、重要农产品生产保护区和特色农产品优势区建设。严守生态保护红线，严格保护、优先保护重要生态空间，打造“一心两带多廊”的生态空间格局，加强重要水源地、自然岸线和水土保持，提高洪水调蓄和生物多样性保护功能。构建“一带两轴、一主一副、三城多点”的城镇空间格局，强化区域发展廊道的链接，促进各层级城镇合理有序发展。

本项目土地性质为工业用地，属于蚌埠市中心城区土地使用规划中的工业用地，不在蚌埠市生态保护红线范围内。

符合
四、落实节约集约发展要求。严守城镇开发边界，控制新增城镇建设用地。加强城镇空间的规划引导和统筹协调，做好分阶段时序管控，合理安排新增城镇建设用地的规模、结构和布局。加大城乡存量用地挖潜力度，合理开发利用城市地下空间，引导土地复合利用，提高土地节约集约利用水平，促进城市内涵式集约发展。

本项目租赁蚌埠市合硕工业园区建设发展有限公司3号车间1-5号厂房，为现有闲置空厂房，不新增用地。

符合
五、不断提升城乡空间品质。打造淮河生态经济带中心城市和皖北地区中心城市，优化中心城区空间结构和用地布局，构建“一带多楔、双轴四廊、多中心组团”的空间格局，引导多中心、组团式发展。统筹安排教育、文化、体育、医疗、养老、殡葬等公共服务设施布局，合理安排居住用地，推进社区生活圈建设。严格城市蓝线、绿线、黄线、紫线管控，系统建设公共开敞空间，稳步推进城市更新。优化镇村布局，推进宜居宜业宜游的现代化山水城市与和美乡村建设。

本项目利用现有闲置空厂房，土地性质为工业用地。

符合
六、加强历史文化和风貌特色保护。传承历史文脉，加强对淮河文化、双墩文化、大禹文化、红色文化、近代工业文化等的保护与利用，促进山水环境和城镇乡村融合发展。落实历史文化保护线管理要求，重点保护好历史文化名村、历史文化街区、各级文物保护单位及其周围环境。强化城市设计、村庄规划，优化城乡空间形态，彰显“水韵珠城”的城乡风貌。

本项目位于安徽省蚌埠市高新技术产业开发区秦集镇兴华路831号，属于蚌埠市高新技术产业开发示范园区范围，不在历史文化和风貌特色保护区内。

符合
七、构建现代化基础设施体系。完善区域和城乡基础设施建设，提升基础设施保障能力和服务水平。构建“米字型”对外联系的区域通道和空铁港联运的综合枢纽，优化中心城区道路网体系，构建由公共交通为主体，各种交通方式相结合的城市综合交通体系。加快构建现代水网体系，加强河湖保护，严格落实防洪、排涝、排水设施布局要求，健全公共安全和综合防灾体系，提高城市安全韧性。

本项目土地性质为工业用地，属于蚌埠市中心城区土地使用规划中的工业用地。

符合
八、坚决维护规划严肃性权威性。严格执行《规划》，任何部门和个人不得随意修改、违规变更。坚决贯彻党中央、国务院关于“多规合一”改革的决策部署，不在国土空间规划体系之外另设其他空间规划。强化对相关专项规划的指导约束，以国土空间规划“一张图”为依托协调矛盾冲突。按照定期体检和五年一评估的要求，健全国土空间规划实施监测评估预警机制。建立健全规划监督、执法、问责联动机制，实施规划全生命周期管理。

本项目土地性质为工业用地，属于蚌埠市中心城区土地使用规划中的工业用地。
符合
九、做好规划实施保障。做好《规划》印发和公开，强化社会监督。坚持一张蓝图绘到底，切实提高规划、建设、治理水平。科学编制县、乡（镇）国土空间总体规划、详细规划、相关专项规划，确保《规划》确定的各项目标和任务落地落实。健全国土空间规划委员会制度，发挥对国土空间规划编制实施管理的统筹协调作用。《规划》实施中的重大事项要及时请示报告。

本项目土地性质为工业用地，属于蚌埠市中心城区土地使用规划中的工业用地。
符合
2、与《蚌埠高新技术产业开发示范园区总体规划》（2012-2020）符合性分析

蚌埠市高新技术产业开发示范园区规划面积为54km2，四至范围由原安徽省国土资源厅依法核定，北界：黄山大道、淮河圈堤、燕山路、兴和路、张公湖；东界：解放路、迎宾大道；南界：中环线、合徐高速公路；西界：涂山路、秦集路。规划结构可以概括为“一心两廊四片”，“一心”为示范园区综合中心，以小黄山地区为中心的区域，该片区的主要功能为行政办公、金融服务、商业贸易、生活居住、科技研发、工业生产等。“两廊”分别为黄山大道、迎宾大道交通走廊。“四片”分别为以生物医药为主的丰原片区，以汽车装配和电子信息为主的秦集片区，以商贸、物流及居住为主的姜桥综合居住片区，以居住、其他工业为主的仁和片区。

蚌埠市高新技术产业开发示范园区以汽车零部件及设备制造、电子信息、新材料、新能源等高新技术产业为主导，通过引进、吸收、改造传统产业加快经济发展方式的根本性转变。严禁建设国家明令禁止的项目，严格控制高耗能、高耗水、污水排放量大的项目建设。
表1-3  蚌埠高新技术产业开发示范园区规划禁止生态环境准入负面清单
序号
类型
负面清单要求
本项目情况
符合性
1
产业导向
禁止引入国家明令禁止建设或投资的、列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《鼓励外商投资产业目录（2020年版）》、《市场准入负面清单草案（试点版）》、《淮河流域水污染防治暂行条例》、《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）》等相关产业政策中禁止或淘汰类的项目
本项目根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定，本项目不属于禁止类，可视为允许类。
符合
2
禁止新引入基础化学原料、农药、涂料产品制造、合成材料制造、专用化学产品制造、炸药、火工及焰火产品制造以及原料药、制剂、兽药制造等污染较重的化工医药类项目（包括化工原料配制）。
本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3059其他玻璃制品制造、C3360金属表面处理及热处理加工。
符合
3
禁止引入规模效益差、能源资源消耗大、环境影响严重的企业，包括钢铁、涉及铜、铅、镍等有色金属的冶炼、水泥、印染、染整、铅酸电池、皮革鞣制、毛皮鞣制、纸浆制造、造纸、酿造等制造业项目。
本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3059其他玻璃制品制造、C3360金属表面处理及热处理加工，不属于涉及铜、铅、镍等，不属于规模效益差、能源资源消耗大、环境影响严重的企业。
符合
4
严格控制非主导产业类项目入区。限制建设、生产和使用高挥发性有机物含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。
本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3059其他玻璃制品制造、C3360金属表面处理及热处理加工，在生产过程中不使用高挥发性有机物含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等。
符合
5
生产工艺
禁止引入专门从事贮存、运输有毒有害危险化学品的项目。
本项目不从事贮存、运输有毒有害危险化学品。
符合
6
为主导产业及配套的上下游及延伸产业链项目的生产工艺、设备、污染治理技术等未达到清洁生产国内先进水平的、不符合环保相关要求的项目，禁止引入。
本项目的生产工艺、设备、污染治理技术等达到清洁生产国内先进水平的、符合环保相关要求的项目。
符合
7
环保要求
禁止引入尚需自行建设燃煤锅炉的企业入区，未通过“两高”审查会审查的高耗能、高污染项目禁止入区；禁止引入建设项目新增主要污染物排放量不能满足区域总量控制和污染物减排要求的企业；禁止引入依据《水污染防治行动计划》，根据相关环境风险评价及分级方法、技术规范和导则，在采取风险防范措施后仍存在重大环境风险的项目，特别是对居民区及地表水体产生重大风险的项目。
本项目不使用锅炉，不属于“两高”项目，申请的总量符合总量控制要求；本项目经分析，环境风险影响较小，无需设置风险评价专题。
符合
8
清洁生产
禁止引入项目生产工艺、装备技术水平等低于国内同行业领先水平；水耗、能耗指标低于清洁生产一级水平（国际先进水平）或二级水平（国内先进水平）。
本项目所引入的项目生产工艺、装备技术水平等高于国内同行业领先水平，并且满足期间生产要求。
符合
由上表可知，项目位于安徽省蚌埠市高新技术产业开发区秦集镇兴华路831号院内3号车间1-5号厂房，属于蚌埠高新技术产业开发示范园区范围；项目行业类别为C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3059其他玻璃制品制造、C3360金属表面处理及热处理加工，不在蚌埠高新技术产业开发示范园区负面清单内，项目用地性质为工业用地，符合蚌埠高新技术产业开发示范园区土地利用规划。综上分析，项目建设符合《蚌埠高新技术产业开发示范园区总体规划》（2012-2020）中的要求。
3、与《蚌埠高新技术产业开发示范园区规划环境影响报告书》及其审查意见（皖环函〔2014〕106号）符合性分析

本项目与《蚌埠高新技术产业开发示范园区规划环境影响报告书》及其审查意见符合性分析见下表。

表1-4  本项目与《蚌埠高新技术产业开发示范园区规划环境影响报告书》及其审查意见符合性
序号
规划及环评批复内容
本项目情况
符合性
1
进一步优化园区空间布局。根据园区各产业特点，充分考虑居住区域环境要求，进一步优化调整空间布局，减轻和避免各功能区之间、项目之间在环境要求方面的相互影响，靠近居住区的工业用地应控制为一类工业用地或服务设施用地，以确保居住区环境质量。在钓鱼台文化遗址、梅堌堆遗址两个市级文物保护单位保护范围和建设控制地带内，禁止进行与文物保护无关的一切建设活动，在其周边工业区的项目选择及布点时，应充分考虑对文物保护单位的环境影响。现有不符合功能分区的项目，要逐步进行调整或搬迁。需要设置卫生防护距离的企业，应按规定设置防护距离，严格控制园区周边用地性质，加强对环境敏感点的保护。园区内现有的天然水体应予以保留。

本项目为新建项目，属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3059其他玻璃制品制造、C3360金属表面处理及热处理加工，目前本项目不处于市级文物保护单位保护范围和建设控制地带内；本项目对生产中产生的废气、废水、噪声、危废均采取相应的环境保护措施，减小对周边环境的影响。

符合
2
实行最严格的水资源管理制度。对园区实行水资源总量控制管理制度。制定并实施开发区节水和中水利用规划，积极推进企业内、企业间水资源的梯级利用和企业用水总量控制，认真研究分质供水并适时实施，切实提高水资源利用率。严禁建设国家明令禁止的项目，严格控制高耗水、高耗能、污水排放量大的项目建设。

本项目不属于安徽省“两高”项目管理目录（试行）中“两高”项目。
符合
3
充分考虑园区产业与区域产业的定位互补、在规划确定的产业定位总体框架下，进一步优化发展重点，严格控制非主导产业定位方向项目入区建设。入区项目要采用先进的生产工艺和装备，建设完善的环境保护、安全生产和事故防范系统，强化节能、节水等各项环保措施。清洁生产水平现阶段要按国内先进水平要求，并逐步提高，最大限度控制园区污染物排放量和排放强度。建立并实施不符合规划、产业准入和环保准入条件的项目退出机制。园区可统一建设电镀中心，除电镀中心外不得再建设电镀项目或含电镀工序的项目。电镀废水及其他可能影响集中式污水处理设施运行的工业废水，应当建设独立的处理设施或预处理设施，在满足达标排放且不影响集中式污水处理设施运行的情况下，方可进入污水集中处理设施进行进一步深度处理。

本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3059其他玻璃制品制造、C3360金属表面处理及热处理加工，本项目生活污水经化粪池预处理后经厂区污水总排口排入蚌埠市第一污水处理厂进一步处理。
符合
4
坚持环保优先原则，强化污染治理基础设施建设，园区内污水应做到全收集、全处理。园区污水按照排水分区分别依托席家沟污水处理厂、蚌埠市（第四）城南污水处理厂、八里沟污水处理厂处理。园区应尽快做好与各污水处理厂的管网衔接，开展蚌埠市（第四）城南污水处理厂和八里沟污水处理厂建设，蚌埠市（第四）城南污水处理厂2014年底前投入运行，八里沟污水处理厂2015年底前投入运行。在园区企业污水全部进入集中式污水处理厂前，不得新建排放水污染物的项目，现有企业生产污水必须严格实行达标排放。充分考虑中水回用等节水措施，结合区域水环境综合整治，确保园区建设不降低淮河、天龙新河、迎河、八里沟水环境质量和水体功能。进一步论证集中供热方案，加快天然气管道等基础设施建设进度，禁止新建燃煤锅炉。基础设施建设进度，禁止新建燃煤锅炉。环境保护规划中环境空气质量标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。做好园区建设中的水土保持工作。

本项目生活污水经化粪池预处理后经厂区污水总排口排入蚌埠市第一污水处理厂进一步处理；生产过程中用电，不涉及锅炉及燃料使用。

5
妥善处置生活垃圾，有效管理和安全处置危险废物。园区应确定专人对危险废物进行管理，建立危险废物环境管理台账和信息档案，严格执行危险废物转移联单制度。园区和入园企业要严格按照有关要求和规范，建设完善的污染物排放在线监控系统，并与环保部门实现联网。

本项目设置危废暂存间，建立危险废物环境管理台账，严格执行危险废物转运联单制度。

符合
6
坚持预防为主、防控结合的原则，在规划层面制定落实园区综合环境风险防范措施，建立园区应急保障体系。结合入区项目的建设，及时更新升级各类突发环境事件应急预案，做好应急软硬件建设和储备，建设环境风险预警体系。园区应建立环境风险单位信息库，各入区企业要在园区环境风险应急预案处置制度框架下，制定环境风险应急预案，在具体项目建设中细化落实。

企业严格执行环评提出的环境风险防范措施，并制定应急预案。
符合
7
认真做好基地开发建设设计中的拆迁安置工作，合理布置居民安置区，妥善安置搬迁居民，确保动迁居民生活质量和环境质量不降低。

本项目不涉及拆迁安置工作。
符合
8
加强环境保护制度建设和管理。入区建设项目应认真履行环保法律法规要求，严格执行环境影响评价制度和环保“三同时”制度；严格监督企业遵守污染控制的法律法规和标准。在规划实施过程中，每隔五年进行一次环境影响跟踪评价，规划修编应重新编制环境影响报告书。
环评要求企业严格执行环保“三同时”制度。
符合
综上分析，项目建设符合《蚌埠高新技术产业开发示范园区规划环境影响报告书》及其审查意见（皖环函〔2014〕106号）中的要求。

4、与《蚌埠高新技术产业开发示范园区规划环境影响跟踪评价报告书》及其审核意见（蚌环秘〔2021〕48号）符合性分析

表1-5  本项目与规划环境影响跟踪评价报告书及其审核意见符合性分析

序号
规划及审核意见内容
本项目情况
符合性
1
坚持高质量发展、协调发展。做好与蚌埠市“三线一单”、蚌埠市国土空间规划等成果的衔接，确保产业发展与区域生态环境保护、人居环境质量保障相协调。

企业严格按照蚌埠市“三线一单”要求，配合园区做好环境保护工作。

符合
2
着力推动示范园区转型升级，做好全过程环境管控。按照安徽省对示范园区的批复要求和安徽省最新环境管理要求，加快示范园区产业转型升级和结构优化。现有不符合示范园区发展定位和环境保护要求的企业应逐步升级改造或搬迁、淘汰。做好污染企业遗留场地的土壤环境调查和风险评估，确保土地安全利用。

本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3059其他玻璃制品制造、C3360金属表面处理及热处理加工，不属于不符合园区发展定位和环境保护要求的企业项目。
符合
3
严格空间管控，优化区内空间布局。做好规划控制和生态隔离带建设，加强对示范园区周边集中居住区等生活空间的防护，优化集中居住区及周边的用地布局。加强对淮河、天河等地表水体，绿地等生态空间的保护，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动。

项目建设过程中严格履行各项环保手续，配套各项环保措施，确保废气、废水及噪声等达标排放。项目建设对淮河水环境影响较小。

符合
4
严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据蚌埠市大气限期达标规划、环境质量达标规划等最新环境管理要求，以及蚌埠市“三线一单”成果，制定示范园区污染减排方案，落实污染物总量管控要求。采取有效措施减少挥发性有机物、重金属污染物的排放量，坚持“增产不增污”，进行“等量替代”或“倍量削减”，确保达标排放和区域环境质量持续改善。

项目通过落实各项污染防治措施，确保污染物达标排放，不会降低评价区域环境质量现状。

符合
5
完善示范园区环境基础设施建设。提升示范园区技术装备和污染治理水平，推动企业间中水梯级利用，减少废水排放量。强化挥发性有机物污染治理，固体废物、危险废物应依法依规收集、处理处置。

项目通过落实各项污染防治措施，确保污染物达标排放；依法依规收集、处理处置一般固废和危险废物。

符合
6
严格控制后续入区项目生态环境准入，推动高质量发展。后续入驻企业应围绕汽车零部件、装备制造、电子信息及其他国家鼓励类产业，发展高新技术产业，建设工艺先进、技术创新、排污量少的新型企业，并达到同行业国内先进水平。限制建设、生产和使用高挥发性有机物含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。

本项目不涉及高挥发性有机物含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂。

符合
7
组织制定生态环境保护规划，完善环境监测体系。统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。建立健全区域环境风险防范体系，建立应急响应联动机制，提升示范园区环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全，编制园区突发环境事件应急预案。完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的监控体系，做好长期跟踪监测与管理。
企业须按照相关规范要求制定自行监测方案，定期开展监测；积极开展突发环境事件应急预案编制和演练，与园区突发环境事件应急预案衔接。

符合
综上分析，项目建设符合《蚌埠高新技术产业开发示范园区规划环境影响跟踪评价报告书》及其审核意见（蚌环秘〔2021〕48号）中的要求。

5、与《蚌埠高新技术产业开发区总体发展规划（2023—2035）》符合性分析
本次规划总面积38.1平方公里，包括区块一和区块二。其中区块一东至迎河、迎宾大道，南至京台高速蚌埠仁和集出口，西至京台高速，北至长乐路、东海大道、张公山路；区块二为东海大道、黄山大道与秦集路围合区域。本项目位于区块一。
表1-6  本项目与规划内容符合性分析

序号
规划内容
本项目情况
符合性
1
遵循国家高新技术产业开发区创新引领、改革驱动、开放协同、充分体现战略性、前瞻性、科学性、先进性、可持续性和循环化发展思想，统筹规划，合理布局，优化配置原则。

企业严格遵循开发区产业发展原则，统筹规划，合理布局。

符合
2
高新区内各企业废水经预处理后排到蚌埠市第一污水处理厂和第四污水处理厂，废水有行业排放标准的执行行业排放标准，并需满足各污水处理厂接管标准。污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，排入淮河。

本项目生活污水经化粪池预处理后排入蚌埠市第一污水处理厂，经污水处理厂处理后排入淮河。满足要求
符合
综上分析，项目建设符合《蚌埠高新技术产业开发区总体发展规划（2023—2035）》中的规划内容。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及其2019年修改单，本项目行业类别属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3059其他玻璃制品制造、C3360金属表面处理及热处理加工，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于限制和禁止的产业，视为允许类。同时本项目已取得蚌埠高新区经贸发展局备案，项目代码为2607-340361-04-01-445218。

因此，本项目的建设符合国家和地方相关产业政策的要求。

2、用地符合性分析
本项目位于安徽省蚌埠市高新技术产业开发区秦集镇兴华路831号院内3号车间1-5号厂房，租赁蚌埠市合硕工业园区建设发展有限公司厂房，建设家居用品UV喷涂线项目，根据《蚌埠高新技术产业开发区总体发展规划（2023—2035）》，属于工业用地，用地布局符合规划。根据工程分析，本项目各项污染物能得到有效的处理，各项污染物在可控范围之内，对周围环境影响较小。因此项目选址合理。

3、与蚌埠市生态环境分区管控成果符合性分析

2016年10月26日，环境保护部以环评发布《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称“通知”），通知中明确应强化“三线一单”（即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单）的约束作用。

表1-7  “三线一单”符合性分析

序号

文件要求

符合性

1

生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

与蚌埠市生态保护红线的对照分析结果显示本项目位于安徽省蚌埠市高新技术产业开发区秦集镇兴华路831号院内3号车间1-5号厂房，厂区周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。

2

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

本项目区域地表水环境、大气环境、声环境、地下水环境质量、土壤环境能够满足相应的标准要求，项目产生的各类污染物均能得到妥善处理，对周围环境影响很小，环境质量可以保持现有水平，符合环境质量底线要求。

3

资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从资源能源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提出重要依据。

拟建项目不自建燃煤锅炉。采用较先进的工艺技术、设备，制定有效的节能管理制度，综合能耗低。

4

环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。

负面清单：高能耗、高污染型行业禁止入区，其他行业选择性入区；天然气管道到户及供气后，尚需要自行建设燃煤锅炉的企业禁止入区；涉及铜、铅、镍等有色金属的冶炼以及涉及电镀的行业不得入区；化工、印染及酿造不得入区。本项目“十八、家具制造业21”不在负面清单内。

（1）生态保护红线
本项目选址位于安徽省蚌埠市高新技术产业开发区秦集镇兴华路831号，选址不占用生态保护红线区域。

根据《安徽省“三线一单”公众服务平台》可知，经与“三线一单”成果数据分析，本项目用地范围与1个环境管控单元存在交叠，其中优先保护单元0个，重点管控单元1个，一般管控单元0个，环境管控单元编码：ZH34030420036，管控单元分类：重点管控单元36，项目所在区域属于大气重点管控区、水环境重点管控区，具体见下图。
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图1-1  本项目与安徽省“三线一单”关系图

区域环境分区管控要求及项目符合性见下表。

表1-8  环境分区管控要求及符合性分析一览表
环境管控单元分类

管控类别

管控要求

本项目情况

符合性
重点管控单元36
空间布局约束

1 在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业。4 严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。9 严格控制新增“两高”项目审批，认真分析评估拟建项目必要性、可行性和对产业高质量发展、能耗双控、碳排放和环境质量的影响，严格审查项目是否符合产业政策、产业规划、“三线一单”、规划环评要求，是否依法依规落实产能置换、能耗置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求。对已建成投产的存量“两高”项目，有节能减排潜力的加快改造升级，属于落后产能的加快淘汰。10 禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。

本项目位于安徽省蚌埠市高新技术产业开发区秦集镇兴华路831号，属于蚌埠高新技术产业开发示范园区范围，不属于“两高”项目；项目行业类别为C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3059其他玻璃制品制造、C3360金属表面处理及热处理加工，不属于建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂的项目。
符合
污染物排放管控

54 全面推动挥发性有机物纳入排污许可管理。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。加快推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷和油品储运销等重点行业挥发性有机物深度治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，提高水性、高固体分、无溶剂、粉末、辐射固化等低挥发性有机物含量产品的比重。加大工业涂装、包装印刷等行业低挥发性有机物含量原辅材料替代力度，严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个、10个百分点。溶剂型胶粘剂使用量降低20%。55 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。59 按《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，做好VOCs物料储存、物料转移和输送、工艺过程、设备与管线组件、敞开液面VOCs排放，以及VOCs 无组织排放废气收集处理系统要求。

项目排放的各类污染物经处理后能达标排放。

符合
环境风险防控

46 加强有害垃圾规范处置。分类后的有害垃圾交由具备相应利用处置资质的单位利用或无害化处置。统筹建设专业化、规模化的综合性危险废物利用处置设施，不断提升危险废物利用处置能力和水平，实现危险废物就近利用处置，确保有害垃圾得到安全处置和资源利用。

项目产生的危废分类收集，暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。

符合
资源开发效率要求

82 实施“煤改气”和“以电代煤”。在陶瓷、玻璃、铸造等行业积极推进天然气替代煤气化工程，有序实施燃煤设施煤改气。结合区域和行业用能特点，积极推进工业生产、建筑供暖供冷、交通运输、农业生产、居民生活五大领域实施“以电代煤”，着力提高电能占终端能源消费比重。195 禁燃区内禁止使用散煤等高污染燃料，逐步实现无煤化。196 在禁燃区内的企业事业单位和其他生产经营者，应当在规定的期限内停止使用高污染燃料，改用天然气、液化石油气、电能或者其他清洁能源。

生产过程中用电，不涉及污染燃料使用。

符合
水环境
重点管控区
依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及各市水污染防治工作方案对重点管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《“十四五”生态环境保护规划》《安徽省“十四五”环境保护规划》《安徽省“十四五”节能减排实施方案》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。
生活污水经化粪池处理后通过厂区污水总排口排入蚌埠市第一污水处理厂处理。
符合
大气环境
重点管控区
落实《“十四五”生态环境保护规划》《安徽省“十四五”环境保护规划》《蚌埠市“十四五”生态环境保护规划》、中共蚌埠市委·蚌埠市人民政府关于印发《深入打好污染防治攻坚战实施方案》的通知等要求，严格落实目标，加强环境监管，促进生态环境质量好转。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，对执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。
本项目产生的有机废气经过相应措施处理后能够满足相应排放限值要求，污染物的排放对周围环境造成的影响较小，不会降低当地环境质量。
符合
土壤环境
一般管控区
依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《农用地土壤环境管理办法（试行）》《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》《“十四五”生态环境保护规划》《安徽省“十四五”环境保护规划》《安徽省重金属污染防控工作方案》《蚌埠市“十四五”生态环境保护规划》《蚌埠市土壤污染防治规划（2021—2025年）》《蚌埠市“十四五”危险废物工业固体废物污染环境防治规划》《蚌埠市医疗废物管理条例》等要求及各市土壤污染防治工作方案对一般管控区实施管控。
本项目通过落实各项风险防控措施，土壤环境风险较小。

符合
综上所述，本项目建设符合分区管控的要求。

（2）环境质量底线

①水环境质量底线

本项目位于安徽省蚌埠市高新技术产业开发区秦集镇兴华路831号院内3号车间1-5号厂房，项目所涉及的地表水环境为淮河，水质为Ⅲ类，根据《2024年蚌埠市生态环境质量状况公报》，淮河水质可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

②大气环境质量底线

根据《2024年蚌埠市生态环境质量状况公报》可知，蚌埠市2024年度PM10、PM2.5年均浓度和臭氧日最大8小时平均值第90百分位数均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求，项目所在区域属于不达标区。

③声环境质量底线

项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。
④土壤环境风险防控底线

依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》等要求及各市土壤污染防治工作方案对一般管控区实施管控。项目厂区分区防渗，运营期危险废物委托有资质单位处置。
因此建设单位在落实评价中提出的各项污染物防治措施的前提下，各项污染物可以做到达标排放，不会降低区域环境质量的原有功能级别，满足环境质量底线控制要求。

（3）资源利用上线

资源利用上线分区管控主要包括煤炭资源、水资源以及土地资源。
本项目主要使用电能，不使用高能耗能源煤炭，项目供水主要依托市政供水管网，用水量较少，最大限度降低水资源的浪费。项目用地为园区规划工业用地，不占用新的土地资源。
本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，项目的水资源不会突破区域的资源利用上线。

生态环境准入清单

根据《蚌埠高新技术产业开发示范园区规划环境影响跟踪评价报告书》中提出的开发区产业发展环境准入负面清单，本项目与其符合性见下表。
表1-9  项目与园区环境准入清单符合性分析

类型
负面清单要求
符合性
产业导向
禁止引入国家明令禁止建设或投资的、列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》《鼓励外商投资产业目录（2020年版）》《市场准入负面清单草案（试点版）》《淮河流域水污染防治暂行条例》《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）》等相关产业政策中禁止或淘汰类的项目。

本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3059其他玻璃制品制造、C3360金属表面处理及热处理加工，不属于上述禁止引入和严格控制的项目，项目采用的生产工艺、设备、污染治理技术达到国内先进水平，满足环保相关要求。
禁止新引入基础化学原料、农药、涂料产品制造、合成材料制造、专用化学产品制造、炸药、火工及焰火产品制造以及原料药、制剂、兽药制造等污染较重的化工医药类项目（包括化工原料配制）。

止引入规模效益差、能源资源消耗大、环境影响严重的企业，包括钢铁、涉及铜、铅、镍等有色金属的冶炼、水泥、印染、染整、铅酸电池、皮革鞣制、毛皮鞣制、纸浆制造、造纸、酿造等制造业项目。

严格控制非主导产业类项目入区。

生产工艺
禁止引入专门从事贮存、运输有毒有害危险化学品的项目。

为主导产业及配套的上下游及延伸产业链项目的生产工艺、设备、污染治理技术等未达到清洁生产国内先进水平的、不符合环保相关要求的项目，禁止引入。

综上所述，本项目建设符合蚌埠市生态环境分区管控要求。

4、与《安徽省淮河流域水污染防治条例》相符性分析

《安徽省淮河流域水污染防治条例》中要求：

第十三条：禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。

严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。

第十四条：新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定：

（一）新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区；

（二）采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺；

（三）改建、扩建项目和技改项目应当把水污染治理纳入项目内容。

工程配套建设的水污染防治设施竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3059其他玻璃制品制造、C3360金属表面处理及热处理加工，为新建项目，不属于禁止在淮河流域新建化学制浆造纸的企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业，也不属于严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；项目用地性质为工业用地，其选址符合《蚌埠市国土空间总体规划（2021—2035年）》总体规划要求；本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后进入厂区污水总排口，通过市政污水管网进入蚌埠市第一污水处理厂。因此，在履行相关手续并有效落实相关措施条件下，经验收合格后，本项目符合《安徽省淮河流域水污染防治条例》中的相关要求。

5、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）符合性分析

根据生态环境部2019年6月26日发布的关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知，对照本项目，符合性分析如下表。
表1-10  与环大气〔2019〕53号符合性分析

要求

本项目情况

符合性分析

全面加强无组织排放控制。提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCS无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。

本项目产生的有机废气为喷漆废气和固化废气，喷漆房密闭收集，收集效率为98%。
符合

推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。

本次项目拟使用二级活性炭吸附装置来处理有机废气，处理效率不小于90%，处理后可达标排放。

符合

加强企业运行管理。企业应系统梳理VOCS排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。

企业已制定环保相关操作规程、内部考核制度，定期进行环保培训，已建立管理台账，并按要求管理保存。

符合

综上分析，本项目建设符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）中相关要求。

6、与《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办〔2021〕4号）符合性分析

表1-11  与皖大气办〔2021〕4号符合性分析一览表

类别

要求

本项目

符合性

重点推进源头削减

鼓励支持使用涂料、油墨、胶粘剂、涂层剂（树脂）、清洗剂等原辅材料的企业，进行低VOCS含量原辅材料的源头替代，7月1日前各地指导企业建立管理台账，记录VOCS原辅材料的产品名称、VOCS含量和使用量等。各地应结合本地产业特点和源头替代参考目录（见附件5），重点在工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品胶合、电子等重点领域，推广低于10%原辅材料的源头替代，并纳入年度源头削减项目管理，实现“可替尽替、应代尽代”，源头削减年度完成项目占30%以上。

本项目原辅材料使用低VOC含量水性UV漆。

符合

制定“一企一案”

借鉴上海市等先发地区重点行业VOCS综合治理企业“一厂一方案”编制经验，各地分行业分级指导企业编制优化“一企一案”，明确企业VOCS综合治理任务时间节点和工作目标。重点梳理石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等重点领域重点行业，VOCS年排放量超过1吨的企业，督促9月30日前完成方案编制完善工作。243家涉VOCS省级重点企业（含省重点排污单位名录企业）及年排放量超过10吨的企业，8月31日前对方案进行评估完善，及时核实治理效果，并报至省大气办备案。

本次项目VOCS年排放总量不超过1吨。
符合

实施排污许可

建立健全以排污许可核发为中心的VOCS管控依据，在石油、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销五大领域全面推行排污许可制度，不断规范涉VOCS工业企业的排污许可登记管理，落实企业VOCS源头削减、过程控制和末端污染治理工作，推进企业自行监测、台账落实和定期报告的具体规定落地，严厉处罚无证和不按证排污行为。

本项目排污许可管理类别为登记管理。
符合

7、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析

表1-12  与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析一览表

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

建设项目情况

相符性

5、VOCS物料储存无组织控制

5.1基本要求

VOCS物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。

盛装VOCS物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCS物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。

建设项目的含VOCS涂料储存于密闭的包装桶中，并存放于专门的漆料库，在非取用状态时加盖、封口，保持密闭。

相符

6、VOCS物料转移和输送无组织排放控制要求

6.1基本要求

液态VOCS物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCS物料时，应采用密闭容器、罐车。

建设项目含VOCS涂料储存于密闭的包装桶中，在厂内使用转移过程保持包装桶密闭。漆料使用时运送到密闭喷漆房内。

相符

7、工艺过程VOCS无组织排放控制要求

7.3其他要求

7.3.1企业应建立台账，记录含VOCS原辅材料和含VOCS产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCS含量等信息。台账保存期限不少于3年。

7.3.2通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。

7.3.3载有VOCS物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCS废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCS废气收集处理系统。

7.3.4工艺过程产生的含VOCS废料（渣、液）应按照第5章、第6章的要求进行储存、转移和输送。

盛装过VOCS物料的废包装容器应加盖密闭。

①企业按要求建立台账，记录含VOCS原辅材料和含VOCS产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCS含量等信息。台账保存期限不少于3年。

②车间按要求设置通风设施，使其符合安全生产、职业卫生相关规定。

③评价要求建设单位在开停车、检维修时，对载有VOCS物料的设备及其管道应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCS废气收集处理系统。

④工艺过程产生的含VOCS废料（渣、液）按照要求进行储存、转移和输送。

⑤废包装桶暂存于危废间，废包装桶贮存时加盖。

相符

8、设备与管线组件VOCS泄漏控制要求

企业中载有气态VOCS物料、液态VOCS物料的设备与管线组件的密封点≥2000个，应开展泄漏检测与修复工作。

按要求开展泄漏检测与修复工作。

相符

10、VOCS无组织排放废气收集处理系统要求

10.1基本要求

10.1.1针对VOCS无组织排放设置的废气收集处理系统应满足本章要求。

10.1.2 VOCS废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCS废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。

10.2废气收集系统要求

10.2.1企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCS废气进行分类收集。

10.2.2废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274—2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCS无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。

10.2.3废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500mmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。泄漏检测频次、修复与记录的要求按照第8章规定执行。

10.3VOCS排放控制要求

10.3.1VOCS废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。

10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCS处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCS处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCS含量产品规定的除外。

10.3.4排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。

10.3.5 当执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放时，应在废气混合前进行监测，并执行相应的排放控制要求；若可选择的监控位置只能对混合后的废气进行监测，则应按各排放控制要求中最严格的规定执行。

10.4记录要求企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCS处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。

评价要求VOCS废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCS废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。喷漆废气经喷漆房密闭收集，收集后经过滤棉预处理，固化废气经集气罩收集，收集后经二级活性炭吸附装置处理，处理后通过一根15m高排气筒（DA001）达标排放，有机废气处理效率90%。

VOCS排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297_1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。

评价要求建设单位建立台账，记录废气收集系统、VOCS处理设施的主要运行和维护信息台账保存期限不少于3年。

相符

8、与《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53号）符合性分析

表1-13  与《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》
（环大气〔2019〕53号）符合性分析一览表

序号
方案要求

本项目情况
符合性
1
通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCS含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCS含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCS含量的胶粘剂，以及低VOCS含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCS产生。
本项目喷漆使用水性UV漆。
符合

2
重点对含VOCS物料（包括含VOCS原辅材料、含VOCS产品、含VOCS废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCS无组织排放。加强设备与场所密闭管理。提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCS无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。
本项目水性UV漆密闭存放；喷漆废气经喷漆房密闭收集后，经过滤棉预处理，固化废气经集气罩收集，收集后经二级活性炭吸附装置处理，处理后通过15m高排气筒（DA001）达标排放
符合
9、与《关于印发〈安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案〉的通知》（皖环发〔2024〕1号）符合性分析

表1-14  与《关于印发〈安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案〉的通知》（晥环发〔2024〕1号）符合性分析一览表

序号
方案要求
本项目情况
符合性
1
加强替代管理。工业涂装、包装印刷、竹木加工、家具制造、汽车修理与维护、鞋和皮革制品制造等重点行业企业，要按照《低挥发性有机物含量原辅材料源头替代技术指引（试行）》要求，开展低VOCS原辅材料和生产方式替代，优化管控台账及档案管理，持续提升环境管理水平。
本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3059其他玻璃制品制造、C3360金属表面处理及热处理加工，建设单位按照《低挥发性有机物含量原辅材料源头替代技术指引（试行）》要求，开展低VOCS原辅材料和生产方式替代，优化管控台账及档案管理，持续提升环境管理水平。
符合

2
严格项目准入。根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）要求，进一步完善VOCS排放管控地方标准建设，细化相关行业涂料种类及各项污染物指标限值，编制实施固定源挥发性有机物综合排放标准和制鞋、汽修、木材等行业大气污染物排放标准。禁止建设生产和使用高VOCS含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目，全省工业涂装、包装印刷等重点行业和涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCS含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低VOCS含量涂料产品，执行《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》，应在包装标志或产品说明上标明符合标准的分类、产品类别及产品类型（或施涂方式）。
本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3059其他玻璃制品制造、C3360金属表面处理及热处理加工，项目生产过程中使用水性UV漆进行喷漆，能够满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中相关VOC含量限值要求，不属于使用高VOCS含量的溶剂型涂料项目。本项目使用的水性UV漆，执行《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》，在包装标志或产品说明上标明符合标准的分类、产品类别及产品类型（或施涂方式）。
符合
3
强化示范带动。结合产业特点，实施工业涂装、包装印刷重点行业低VOCS含量原辅材料源头替代企业豁免末端治理设施试点，完善建立含VOCS物料生产端和使用端清洁原辅材料替代正面清单。
本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3059其他玻璃制品制造、C3360金属表面处理及热处理加工，项目生产过程中使用的水性UV漆中VOCS含量满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中相关VOC含量限值要求。
符合
10、与《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）符合性分析

表1-15  与《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）符合性分析一览表

序号
方案要求
本项目情况
符合性
1
根据表4辐射固化涂料VOC含量要求，金属基材与塑胶基材喷涂中VOC含量≤350g/L。
本项目UV底漆VOC计算含量为63g/L，UV面漆VOC计算含量为163.2g/L，满足要求。根据水性UV漆检测报告，VOC检测含量为110g/L，满足要求。
符合




建设项目工程分析

	建设内容
	项目由来

蚌埠君旺家居用品有限公司位于安徽省蚌埠市高新技术产业开发区秦集镇兴华路831号院内3号车间1-5号厂房，厂房面积约1600m2。现根据市场需求及为园区周边企业做配套，租赁蚌埠市合硕工业园区建设发展有限公司新建家居用品UV喷涂线项目，项目于2026年7月6日通过蚌埠高新区经贸发展局备案（项目代码：2607-340361-04-01-445218）。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等法律法规文件，蚌埠君旺家居用品有限公司委托我司对该项目进行环境影响评价工作。

对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3059其他玻璃制品制造、C3360金属表面处理及热处理加工”。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），属于“二十六、橡胶和塑料制品业29中53中塑料制品业292中其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）；二十七、非金属矿物制品业30中57中玻璃制品制造305中玻璃制品制造（电加热的除外；仅切割、打磨、成型的除外）”；三十、金属制品业33中67中其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）。据此判断本项目的环评类别为报告表。
表2-1  《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》（摘录）

项目类别
环评类别

报告书

报告表

登记表

二十六、橡胶和塑料制品业29
53
塑料制品业292
以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的
其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）
/
二十七、非金属矿物制品业30
57
玻璃制造304；玻璃制品制造305
平板玻璃制造
特种玻璃制造；其他玻璃制造；玻璃制品制造（电加热的除外；仅切割、打磨、成型的除外）

/
三十、金属制品业33
67
金属表面处理及热处理加工

电镀工艺的；有钝化工艺的热镀锌；使用有机涂层的（喷粉、喷塑、浸塑和电泳除外；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下和用非溶剂型低VOCs含量涂料的除外）
其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）
/
对照《固定污染源排污许可证许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业29”的“塑料制品业292”中“其他”、“二十五、非金属矿物制品业30”的“玻璃制品制造305”中“其他”、“二十八、金属制品业33”的“金属表面处理及热处理加工336”中“其他”，排污许可类别属于登记管理。

表2-2  《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）（摘录）
序号

行业类别

重点管理

简化管理
登记管理

二十四、橡胶和塑料制品业29
62
塑料制品业292
塑料人造革、合成革制造2925
年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929
其他
二十五、非金属矿物制品业30

66
玻璃制品制造305

以煤、石油焦、油和发生炉煤气为燃料的

以天然气为燃料的

其他
二十八、金属制品业33
81
金属表面处理及热处理加工336

纳入重点排污单位名录的，专业电镀企业（含电镀园区中电镀企业），专门处理电镀废水的集中处理设施，有电镀工序的，有含铬钝化工序的

除重点管理以外的有酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、热浸镀（溶剂法）、淬火或者无铬钝化等工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的

其他
项目概况

项目名称：家居用品UV喷涂线项目；

建设性质：新建；

建设单位：蚌埠君旺家居用品有限公司；
行业类别：C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3059其他玻璃制品制造、C3360金属表面处理及热处理加工；

建设地点：安徽省蚌埠市高新技术产业开发区秦集镇兴华路831号院内3号车间1-5号厂房；

建设内容及规模：企业拟投资100万元租赁秦集镇兴华路831号院内3号车间1-5号厂房1600平方米，购置UV喷涂线、真空镀膜机及附属设备等设备，项目建成后新增每年UV喷涂家居用品600万件的生产能力。

项目投资：项目总投资100万元，其中环保投资10万元，占总投资的10%。

3、产品方案

项目产品方案及生产规模详见下表。

表2-3  产品方案一览表
序号

产品名称

数量（万件/年）

1
UV喷涂家居用品
塑料家居用品
400
玻璃家居用品
200

合计
600
4、建设内容

本项目具体建设内容如下：
表2-4  建设内容一览表

工程类别
单项工程名称
建设内容及规模
主体工程
生产车间
生产车间面积约500m2，位于厂房东侧，主要为悬挂区、喷涂区、镀膜区、固化区等，设置悬挂线、UV喷涂线、真空镀膜机、烘道等设备，建成后可达到年产600万件/年UV喷涂家居用品产能规模。
辅助工程
办公室
位于厂房西南侧，面积约80m2，主要用于人员办公

储运工程
原料库
位于厂房南侧，面积约30m2，用于存放原料

漆库
位于原料库内，用于存放水性UV漆
成品区

位于厂房北侧，面积约100m2，用于存放成品
公用工程
供水
市政供水管网供给

排水
“雨污分流”，生活排污水经化粪池处理后进入厂区污水总排口，通过市政污水管网进入蚌埠市第一污水处理厂

供电
供电引自园区供电管网

环保工程
废气处理
喷漆废气经喷漆房密闭收集，收集后经“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理，处理后通过15m高排气筒（DA001）达标排放

废水处理
生活污水经化粪池处理后进入厂区污水总排口，通过市政污水管网进入蚌埠市第一污水处理厂
噪声处理
低噪声设备，吸声、隔声、减振等措施
固废处理
生活垃圾由环卫部门统一清运
设置一般固废库一间，位于厂房外面西侧，占地面积20m2
设置危废库一间，位于厂房东侧，占地面积15m2。危险废物由有资质单位处置

环境风险防范措施

分区防渗、配备应急物资
5、主要设备

本项目主要设备如下表所示。

表2-5  主要设备一览表
序号

设备名称

型号

数量（台）
1

喷漆台
/
4
2
自动喷枪
/
4
3
真空镀膜机

/
2
4
悬挂线

/
1

5
固化线
/
1
6
空压机
/
1
7
静电除尘器
/
1
6、主要原辅材料

本项目原辅材料种类具体如下。

表2-6  本项目主要原辅材料及能耗一览表

序号

名称

形态
年用量(t/a)
最大储存量(t)

贮存周期
包装方式

来源
存放地点

1
UV底漆
液态
10.8
2.7
三个月
桶装
外购
漆库
2
UV面漆
液态
4.6
1.15
三个月
桶装
外购
3
塑料件
固态
28
7
三个月
袋装
外购
原料库

4
玻璃件
固态
160
13.3
一个月
袋装
外购
5
铝片

固态
0.1
0.05
六个月
纸箱包装
外购
6
过滤棉
固态
0.5
0.042
一个月
袋装

外购

7
机油
液态
0.075
0.025
三个月
桶装
外购
8
润滑油
液态
0.075
0.025
三个月
桶装
外购
9
水
液态
570
/
/
/
园区供水管网
/
10
电
/
194万kW•h
/
/
/
园区供电线路
本项目主要原辅料理化性质和毒性毒理详见下表。

表2-7  主要化学品理化性质一览表

化学品名称
主要成分
理化性质
毒理性质
水性镀膜底油（水性UV底漆）

水性聚氨酯丙烯酸树脂35%～45%、水性丙烯酸树脂3%～6%、2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮2%～4%、二丙二醇甲醚3%～6%、水50%～60%
乳白色液体，醇醚类气味，溶于水，pH5.5~6.0，密度1.05g/cm3
可引起皮肤刺激或过敏，可造成眼损伤，造成呼吸道刺激
水性镀膜面油（水性UV面漆）
水性聚氨酯丙烯酸树脂20%～30%、水性丙烯酸树脂25%～30%、2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮2%～4%、异丙醇3%～6%、异丁醇5%～10%、水50%～60%

乳白色液体，醇醚类气味，溶于水，pH6~7，密度1.02g/cm3
可引起皮肤刺激或过敏，可造成眼损伤，造成呼吸道刺激

（1）UV漆VOC含量核算
①底漆：根据企业提供的UV底漆MSDS报告，本项目使用水性UV底漆，水性UV底漆中VOC质量占比为3~6%（二丙二醇甲醚3~6%），本项目取最大值6%，水性UV底漆密度为1.05g/cm3，则VOC含量=0.06*1.05*1000=63g/L。

②面漆：根据企业提供的UV面漆MSDS报告，本项目使用水性UV面漆，水性UV面漆中VOC质量占比为8~16%（异丙醇3~6%、异丁醇5~10%），本项目取最大值16%，水性UV面漆密度为1.02g/cm3，则VOC含量=0.16*1.02*1000=163.2g/L。
根据企业提供水性UV漆（水性UV底漆和水性UV面漆）VOC检测报告，VOC检测含量为110g/L。本次改建项目以VOC含量最大值计。
（2）漆料用量核算

根据企业提供的UV底漆MSDS报告主要成分显示，挥发份二丙二醇甲醚3%～6%（取6%），水50%～60%（取54%），固体份含量为水性聚氨酯丙烯酸树脂35%～45%（取35%），水性丙烯酸树脂3%～6%（取3%），2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮2%～4%（取2%），则UV漆中固体份含量40%。

根据企业提供的UV面漆MSDS报告主要成分显示，挥发份异丙醇3%～6%（取6%）、异丁醇5%～10%（取10%），水20%～30%（取27%），固体份含量为水性聚氨酯丙烯酸树脂20%～30%（取26%），水性丙烯酸树脂25%～30%（取28%），2-羟基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮2%～4%（取3%），则UV漆中固体份含量57%。

根据企业提供的资料，本项目对600万件家居用品进行UV漆喷涂，单件喷漆件尺寸为0.012m2，则项目总喷涂面积约7.2万m2。
水性漆用量采用以下公式计算：

m=ρδs×10-6/（NV·ε）

其中，m——涂料用量（t/a）；

ρ——该涂料密度，单位：g/cm3；

δ——涂料厚度（μm）；

s——涂装面积（m2）；

NV—涂料中的固体含量（%）；

ε——附着率；

表2-8  涂料用量核算一览表

用料种类

喷涂件数量（万件/a）

喷涂面积（m2）

涂层厚度（μm）

附着率（%）
涂料密度（g/cm3）

固体份含量（%）
用量（t/a）

水性UV底漆
600
7.2万
40
70
1.05
40
10.8
水性UV面漆
600
7.2万
25
70

1.02
57
4.6
（3）漆料平衡
①底漆

水性UV底漆用量为10.8t/a，VOC含量为63g/L，则VOCS产生量0.68t/a。喷漆工序VOCs产生量占70%，固化工序VOCs产生量占30%，则喷漆工序VOCs产生量0.476t/a，固化工序VOCs产生量0.204t/a。喷漆工序在密闭喷漆房中进行，收集效率98%；固化废气经集气罩收集，收集效率为90%；挥发的有机废气经收集进废气处理装置处理后有组织排放，有机废气处理效率90%，未被收集的废气直接无组织排放。则喷底漆工序非甲烷总烃有组织产生量为0.466t/a，有组织排放量为0.047t/a，2%无组织排放，非甲烷总烃无组织排放量为0.01t/a。

水性UV底漆中固体份含量4.32/a，水分含量5.832t/a；固体份中70%附着于产品表面形成漆膜3.02t/a，30%形成漆雾1.296t/a。漆雾收集效率98%、处理效率90%，则水性UV底漆喷涂工序颗粒物有组织产生量为1.27/a，有组织排放量为0.127t/a；2%无组织排放，颗粒物无组织产生量为0.026t/a，其中50%作为漆渣，则颗粒物无组织排放量为0.013t/a。
水性UV底漆喷涂工序漆料平衡见下图。
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图2-1  水性UV底漆喷涂工序漆料平衡图（单位：t/a）
②面漆

水性UV面漆用漆量为4.6t/a，VOC含量为163.2g/L，则VOCS产生量0.75t/a。喷漆工序VOCs产生量占70%，固化工序VOCs产生量占30%，则喷漆工序VOCs产生量0.525t/a，固化工序VOCs产生量0.225t/a。喷漆工序在密闭喷漆房中进行，收集效率98%；固化废气经集气罩收集，收集效率为90%；挥发的有机废气经收集进废气处理装置处理后有组织排放，有机废气处理效率90%，未被收集的废气直接无组织排放。则喷UV面漆喷涂工序非甲烷总烃有组织产生量为0.515t/a，有组织排放量为0.052t/a，2%无组织排放，非甲烷总烃无组织排放量为0.01t/a。

UV面漆中固体份含量2.622/a，水分含量1.242t/a；固体份中70%附着于产品表面形成漆膜1.835t/a，30%形成漆雾0.787t/a。漆雾收集效率98%、处理效率90%，则UV面漆喷涂工序颗粒物有组织产生量为0.77/a，有组织排放量为0.077t/a；2%无组织排放，颗粒物无组织产生量为0.016t/a，其中50%作为漆渣，则颗粒物无组织排放量为0.008t/a。
UV面漆喷涂工序漆料平衡见下图。
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图2-2  水性UV面漆喷涂工序漆料平衡图（单位：t/a）
漆料总平衡见下图。
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图2-3  喷涂工序漆料总平衡图（单位：t/a）
7、劳动定员和工作时间

本项目劳动定员15人，全年生产300天。采用单班制，每班工作8小时，不设置食堂，不设宿舍。

8、公用工程

（1）供、排水

供水：本项目用水主要为生活用水。供水水源为蚌埠市市政供水管网供给。

排水：采用雨污分流制，雨水经雨水管收集后排入市政雨水管网。本项目不独立设置污水处理站，项目废水主要为生活污水，无生产废水。生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网进入蚌埠市第一污水处理厂。

（2）供电系统

项目供电由园区供电电网供应。

水平衡

本项目废水主要为生活污水，项目设置劳动定员15人，采用一班8小时工作制度，年生产300天，不设食堂及宿舍。根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2025），职工生活用水定额为38m3/人·a，生活用水量为570m3/a（1.9m3/d），污水产生量为生活用水量的80%，生活污水产生量为456m3/a（1.52m3/d）。
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图2-4  项目水平衡图（t/d）
10、厂区总平面布置

项目建设地点位于安徽省蚌埠市高新技术产业开发区秦集镇兴华路831号院内3号车间1-5号厂房，建设一条年产600万件UV喷涂家具用品生产线。本项目平面布局满足生产需求及节省用地，平面布置合理，平面布置详见附图。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程及产污环节

本项目仅对室内进行内部装饰以及设备安装，对环境影响较小。施工期产生的污染物主要为施工垃圾、施工人员生活污水及设备安装、调试产生的噪声等。

二、运营期工艺流程及产污环节

1、工艺流程及产污环节

营运期具体生产工艺流程及产污节点如下：
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图2-5  工艺流程及产排污节点图

生产工艺说明：

下料：根据客户对产品材质的不同需求，将外购的塑料件、玻璃件进行下料，此过程无粉尘产生，设备运行产生噪声（N）。

静电除尘：通过静电除尘器，去除工件表面粉尘、毛屑，消除静电，避免灰尘附着工件造成瑕疵，此过程粉尘产生量较少，只做定性分析，不做定量分析。设备运行产生噪声（N）。
（3）喷底漆：将工件输送至密闭喷漆房内进行UV漆喷涂，本项目喷漆采用UV漆，在密闭喷漆房中采用自动喷枪系统进行喷漆。喷漆工序产生喷漆废气（G1）、废漆桶（含漆渣）（S1）以及设备运行噪声（N）。

（4）固化：喷UV底漆后的工件输送至UV固化隧道，利用UV灯照射进行UV固化（电加热，UV灯管温度70~80℃，3~6s），此工序UV固化依靠光化学反应，使UV漆膜发生光化学反应交联固化，高温仅为灯管热辐射，不产生挥发性有机废气，此工序产生固化废气（G2）、废UV灯管（S2）以及设备运行噪声（N）。

（5）真空镀膜：固化完成后的工件输送至真空镀膜机固定，对镀膜腔体抽真空，通过加热使铝片受热熔融（电加热，先预热至700~900℃使铝片完全熔融，稳定蒸镀温度1300~1400℃，工件依靠热辐射受热，工件表面温度控制在90℃左右），形成均匀镀铝层，镀膜完成后停止加热，待腔体充分冷却后破真空，取出工件。真空镀铝为物理蒸发沉积工艺，镀膜过程在密闭真空腔体内进行，镀膜原料为固态铝片，不添加有机溶剂及液态药剂，铝受热汽化后在腔内直接冷凝沉积于塑料工件表面，未沉积的铝以固态铝渣（S3）残留在真空腔内部，作为一般工业固体废物处置；镀铝成膜工序不产生工艺废气，设备运行产生噪声（N）。
（6）喷面漆：真空镀膜后的工件输送至密闭喷漆房进行UV面漆喷涂，采用自动喷枪系统进行喷漆。喷漆工序产生喷漆废气（G3）、废漆桶（含漆渣）（S4）以及设备运行噪声（N）。
（7）固化：喷UV面漆后的工件输送至UV固化隧道，利用UV灯照射进行UV固化（电加热，UV灯管温度70~80℃，3~6s），此工序UV固化依靠光化学反应，使UV漆膜发生光化学反应交联固化，高温仅为灯管热辐射，不产生挥发性有机废气，此工序产生固化废气（G4）、废UV灯管（S5）以及设备运行噪声（N）。
（8）成品检验：对取出后的成品进行检验入库。

本项目产污情况汇总于下表。

表2-9  项目主要污染工序及污染因子汇总表

污染类别

产排污环节

编号
污染物

治理/处理处置措施

废气

喷漆

G1、G3
颗粒物、非甲烷总烃

经喷漆房密闭收集，收集后经过滤棉预处理
二级活性炭吸附装置”处理，处理后通过15m高排气筒（DA001）达标排放。
固化
G2、G4
非甲烷总烃

经集气罩收集
废水

生活污水

/
pH、COD、BOD5、SS、NH3-N

生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网进入蚌埠市第一污水处理厂

噪声

设备运行

N
噪声

隔声降噪处理

固废

废包装物
/
原辅材料外包装废纸箱等

集中收集于一般固废间后外售

真空镀膜
S3
铝渣
喷漆

S1、S4
废漆桶、漆渣
暂存于危废暂存库，定期交由有资质单位处置

固化
S2、S5
废UV灯管
废气处理
/
废过滤棉、废活性炭
设备维护
/
废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布手套
员工生活

/
生活垃圾

环卫部门统一清运



	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，经现场踏勘，项目租赁蚌埠市合硕工业园区建设发展有限公司空置厂房，项目设备已进场，园区雨污管网已建成，不存在项目原有污染，无遗留环境问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	环境空气质量现状

（1）空气质量达标区判定

根据蚌埠市生态环境局发布的2024年蚌埠市生态环境质量状况公报，2024年区域环境空气二氧化硫年均值为7μg/m3、二氧化氮为21μg/m3、PM10为62μg/m3、PM2.5为39μg/m3、一氧化碳日平均第95百分位数为0.8mg/m3、臭氧日8小时最大平均第90百分位数为163μg/m3。

表3-1  2024年蚌埠市环境空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

标准值（μg/m3）

现状浓度（μg/m3）

占标率%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

60

7
11.67
达标

NO2
年平均质量浓度

40

21
52.5
达标

PM10
年平均质量浓度

60
62
103.3
不达标

PM2.5
年平均质量浓度

30
39
108.33
不达标

CO

日平均第95百分位数

4000

800

20
达标

O3
日最大8小时平均第90百分位数

160

163
101.88
不达标

根据导则分析，SO2、NO2、CO、PM2.5四项污染物全部满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求，即为区域环境空气质量达标，根据安徽省2024年对蚌埠地区的环境质量统计结果分析，该区域PM10、PM2.5、O3指标不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求，因此认定该区域为空气质量不达标区。

（2）特征污染物

依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中相关规定：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。
本项目TSP引用《安徽星联智创科技有限公司电子器件加工制造及试验平台建设项目》G1三尖塘村的监测数据，监测时间：2025年4月23日—2025年4月25日，距离项目所在地约4200米。具体监测数据及监测点位如下。
表3-2  项目区域空气质量特征因子监测结果

监测点位

监测时间

监测因子

监测结果mg/m3
达标情况
标准值mg/m3
G1三尖塘村

2025年4月23日—2025年4月25日

TSP

0.109~0.114

达标
0.3
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图3-1  引用监测点位图

地表水环境质量现状
项目评价区域内地表水体为淮河。根据蚌埠市生态环境局发布的《2024年蚌埠市生态环境质量状况公报》可知：

1、国控断面

2024年，蚌埠市“十四五”地表水国控监测断面（点位）包括8个河流断面（2个淮河干流和6个支流断面）和4个湖泊点位。

淮河干流蚌埠段：沫河口断面水质类别符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，蚌埠闸上断面水质类别符合Ⅲ类标准。沫河口断面水质状况有所好转，由良好转为优。

淮河蚌埠段支流：怀洪新河五河、浍河蚌埠固镇、茨淮新河上桥闸上、涡河怀远三桥、北淝河入淮河口、沱河关咀等6个监测断面均符合Ⅲ类标准，水质状况良好。淮河蚌埠段支流总体水质状况同比无明显变化。其中，涡河怀远三桥断面水质状况同比有所下降，由优转为良好，其他5个断面同比均无明显变化。

湖泊：天河、沱湖、天井湖、四方湖4个湖泊水质类别均符合Ⅳ类标准，水质状况为轻度污染，同比无明显变化。4个湖泊水体营养状态均为轻度富营养，同比无明显变化。

2、省控断面

2024年，蚌埠市“十四五”地表水省控监测断面（点位）包括7个河流断面（3个淮河干流和4个支流）和2个湖泊点位。

淮河干流蚌埠段：黄盆窑断面水质类别符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，水质状况优；新城和晶源水务取水口2个断面水质类别均符合Ⅲ类标准，水质状况良好。3个断面水质状况同比均无明显变化。

淮河蚌埠段支流：怀洪新河取水口、怀洪新河固镇、新开沱河闸、窑河入淮口等4个断面水质类别均符合Ⅲ类标准，水质状况良好。淮河蚌埠段支流总体水质状况同比无明显变化。其中，窑河入淮口水质状况有所下降，由优转为良好，其他3个断面同比均无明显变化。

湖泊：芡河湖点位水质类别符合Ⅲ类标准，同比有所好转，

水质状况由轻度污染转为良好；龙子湖点位水质类别符合Ⅴ类标准，同比有所下降，水质状况由轻度污染转为中度污染。

因此，项目区域地表水淮河水质较好。
三、声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。
本次改建项目根据现场踏勘，周边以开发建设的工业生产厂房为主，周边50m范围内无声环境保护目标，区域周边现状无大型的高噪声生产活动。因此无需对厂界周边声环境进行监测。
四、生态环境

经现场踏勘，本项目位于安徽省蚌埠市高新技术产业开发区秦集镇兴华路831号院内3号车间1-5号厂房，用地范围内不涉及生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。

五、电磁辐射

项目不属于电磁辐射类项目，无需进行电磁辐射现状监测与评价。

六、地下水、土壤环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），地下水、土壤原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水污染途径的，应结合污染源、环境保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目运行期间不涉及重金属及持久性难降解污染物，厂区地面需硬化并采取分区防控措施。因此，本评价可不进行地下水及土壤环境质量现状评价。

	环境保护目标
	根据现场勘探调查，本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能。本项目主要环境保护目标
大气环境
大气环境保护目标为厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域，保护区内的大气环境质量应符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准，确保周围地区的环境空气质量在本项目运营后不受明显影响。拟建项目500m范围内的大气环境保护目标见下表。

表3-3  建设项目主要大气环境保护目标一览表

环境要素
保护对象

保护内容

规模

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

环境空气
蚌埠市第三实验学校兴华校区
师生
约2700人
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准

E
360
鼎元府邸西苑
居民

约3600人

SE
480
声环境

本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。

地下水环境

厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、生态环境：本项目安徽省蚌埠市高新技术产业开发区秦集镇兴华路831号院内3号车间1-5号厂房，不新增占地，项目用地为工业用地，用地范围内无生态环境保护目标。

	污染物排放控制标准
	一、废气排放标准

本项目喷漆工序和固化工序产生的非甲烷总烃执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表1排放限值；喷漆工序产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中排放限值。

表3-4  有组织废气污染物排放标准

污染源
污染物名称

排放浓度限值(mg/m3)

排放速率(kg/h)

执行标准

喷漆

颗粒物
120
3.5
《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）
非甲烷总烃

70
3.0
《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/ 4812.6—2024）
固化
非甲烷总烃
表3-5  厂区内无组织污染物排放标准一览表
污染物

最高允许排放浓度(mg/m3)
排放限值含义

无组织排放监控位置
标准依据

非甲烷总烃

6

监控点处1h平均浓度值

在厂房外设置监控点

《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB 34/ 4812.6—2024）表4中的限制要求

20

监控点处任意一处度值

表3-6  企业边界污染物排放标准一览表
污染物

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

标准依据
非甲烷总烃

4.0
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求

颗粒物

1.0

二、废水排放标准

本项目建成后排水实行雨污分流制；雨水经厂区内雨水管直接外排，生活污水经化粪池预处理接管至市政污水管网，纳入蚌埠市第一污水处理厂处理后排放。处理后的废水排放执行蚌埠市第一污水处理厂接管限值和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准限值蚌埠市第一污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，排入淮河。具体标准见下表。
表3-7  项目废水排放标准  单位：mg/L，pH 无量纲

执行标准

pH

COD

BOD5
SS
NH3-N

TN
TP
动植物油
蚌埠市第一污水处理厂接管标准

6~9
300
150
180
30
/
/
/
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准

6~9

500
300
400
/
/
/
/
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1的一级A标准

6-9

50
10
10
5（8）
15
0.5
1
本项目执行值
6~9
300
150
180
30
/
/
/
三、噪声排放标准

项目营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求，具体限值见下表：
表3-8  环境噪声排放标准限值单位：dB(A)

时期

昼间

夜间

标准来源

运营期

65
55
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类要求

四、固废执行标准

固废按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关规定执行。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。



	总量控制指标
	总量控制指标

1、废气：

本项目废气中颗粒物有组织排放量为0.102t/a，VOCS有组织排放量为0.137t/a，建议申请总量指标为颗粒物：0.102t/a，VOCS：0.137t/a，需向有审批权的生态环境主管部门申请，经批准后方可实施。
2、废水：

本项目废水污染物排放总量纳入蚌埠市第一污水处理厂的总量范围内，新增废水排放量456t/a、COD排放量0.109t/a、氨氮0.009t/a，需向有审批权的生态环境主管部门申请，经批准后方可实施。




四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	本项目租赁厂房进行项目的建设，厂房为已建成厂房，施工期污染物主要为设备安装时期施工人员产生的少量生活污水和垃圾，故本次评价对施工期环境影响不作分析。

	运营期环境影响和保护措施
	本次评价参照《污染源源强核算技术指南 总则》（HJ884-2018）进行各污染因子源强核算。废气源强采用产污系数进行核算；废水污染源源强采用类比法进行核算；噪声污染源源强采用类比法进行核算；固体废物污染源源强采用类比法进行核算。

废气

1、项目废气源强分析
项目运营期废气主要为喷漆废气、固化废气和危废间废气。

（1）喷漆废气
本项目喷漆在密闭喷漆房进行，喷漆过程中会产生非甲烷总烃和颗粒物。本项目UV漆用量为15.4t/a，根据漆料总平衡可知，本项目喷漆过程中非甲烷总烃产生量1.001t/a，颗粒物产生量2.083t/a；收集效率按98%计算，则非甲烷总烃有组织产生量0.981t/a，颗粒物有组织产生量2.041t/a。喷漆在独立密闭的喷漆房内，年工作时间为2400h，废气经密闭收集后通过“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理，处理效率按90%计算，处理后的尾气通过新建15m高的排气筒（DA001）达标排放。

设计风量估算：项目喷漆在密闭的喷漆房中进行，根据企业提供的资料，本项目UV底漆喷涂设置2个喷漆房，UV面漆喷涂设置2个喷漆房，共计4个喷漆房，喷漆房尺寸均为长*宽*高=1.2m×2.5m×3m=9m3，共1台风机，风机设备换气次数为60次/小时，

n=QN/V

式中：n—换气次数，次/小时；

Q—风量，m³/h；

N—风机数量，个；

V—房间体积，m³；

根据上述公式，可计算出Q=540m³/h。

则4个喷漆房风量总量为Q=540m³/h*4=2160m³/h，考虑风损等因素，项目废气处理设施设计规模按照收集风量的1.2倍考虑，则总风量约为3000m³/h。

（2）固化废气

喷漆后的工件通过UV固化，会产生有机废气，以非甲烷总烃计。根据漆料平衡图，固化有机废气产生量为0.429t/a。集气罩收集效率效率按90%计，处理效率按90%计，处理后经15m高排气筒（DA005）排放，则固化工序中有组织非甲烷总烃产生量为0.386t/a。
项目固化在固化生产线进出口设置集气罩，单个集气罩长2.3m、宽2m。根据《大气污染控制工程》中集气罩收集风量计算公式：

Q=3600×KPHV

式中：Q—风量，m³/s；

K—考虑沿高度速度分布不均匀的安全系数，通常取1.4；

P—集气罩敞开面周长，根据建设单位提供资料P为8.6m；

H—集气罩开口面至污染源距离，m，H值取0.1m；

V—集气罩开口面最远处风速，m/s，V取0.4m/s；

经计算，Q=1733.76m³/h，则进出口总风量为3467.5m³/h，考虑损耗等因素，项目废气处理设施设计规模按照收集风量的1.2倍考虑，设置风量为5000m3/h。

（3）危废间废气

本项目危废间封闭设置，整体抽风，产生的挥发性有机物经集气管道收集后进入二级活性炭吸附装置进行处理，引至15m高排气筒（DA001）排放。


	
	表4-1  本项目有组织废气产生排放一览表

产排污环节

污染物

产生情况

治理措施

收集效率%
处理效率%
排放时间h/a
风量m3/h
排放情况

排放口名称
产生量t/a

速率kg/h

浓度mg/m3
排放量t/a

速率kg/h

浓度mg/m3
喷漆
颗粒物
2.041
0.85
106.25
喷漆房+过滤棉
二级活性炭
98
95

2400
8000
0.102
0.043
5.313
DA001

非甲烷总烃
0.981
0.409
51.125
90
0.137
0.057
7.125
固化
非甲烷总烃

0.386
0.161
20.125
集气罩
90
表4-2  项目建成后无组织废气排放情况

面源名称
污染物
排放量t/a

排放速率kg/h

年小时排放小时数

h

生产车间

非甲烷总烃

0.063
0.026
2400
颗粒物
0.042
0.018



	
	2、废气处理措施及依托可行性分析

（1）污染防治技术分析

DA001排气筒：本项目喷漆废气经喷漆房密闭收集后，经“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理，处理后经15m高排气筒（DA001）达标排放；固化废气经集气罩收集后，经二级活性炭吸附装置处理，处理后经15m高排气筒（DA001）排放；危废间废气经密闭收集后，经二级活性炭吸附装置处理，处理后经15m高排气筒（DA001）排放。
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图4-1  本项目废气收集和处理情况示意图
本项目采用二级活性炭吸附装置处理有机废气，根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），可知本项目与排污许可证申请与核发技术规范中的废气处理可行技术路线一致，活性炭吸附为可行技术。
表4-3  项目污染防治可行技术分析一览表

污染源名称

主要污染物

可行技术

本项目污染防治技术

是否可行

喷漆
非甲烷总烃、颗粒物
除尘、喷淋、吸附、热力燃烧、催化燃烧、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法、以上组
密闭收集+过滤棉+二级活性炭+15m高排气筒（DA001）
是

（2）活性炭吸附装置技术参数

表4-4  有机废气活性炭吸附技术参数表
单级装置尺寸(长宽高）

工作阻力

过滤风速

过滤停留时间

2.1m*1.6m*2.1m
800-1200Pa

0.8m/s

1.7s

处理效率

介质温度

介质

单层过滤面积

90%

常温

有机废气

3m2（2m*1.5m）

活性炭形态

活性炭级数、层数

活性炭层间距

活性炭层厚数

蜂窝状，尺寸

100mm*100mm*100mm

两级活性炭，4层

/

0.4m

活性炭填充密度

活性炭碘值

单次活性炭填充量

活性炭吸附系数

0.55g/cm3
≥800mg/g

1.139t
0.25g/g

单次活性炭吸附废气量

单次更换量

年更换次数

吸附饱和率
0.342t

1.481t
每次/3个月，约4次/年

90%
（3）二级活性炭吸附废气原理
活性炭吸附‌：经过预处理的废气进入活性炭吸附装置。活性炭因其多孔性和巨大的比表面积，能够有效吸附废气中的挥发性有机物（VOCs）。活性炭吸附装置通常需要定期更换，以保证其吸附效率‌。

活性炭吸附工作原理：活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，比表面积一般在700～1500m2/g范围内，具有优良的吸附能力。其孔径分布一般为：活性炭5nm以下，活性焦炭2nm以下，炭分子筛1nm以下。炭分子筛是新近发展的一种孔径均一的分子筛型新品种，具有良好的选择吸附能力。

活性炭吸附装置的优点：①吸附效率高，适用面广；②维护方便，无技术要求；③能同时处理多种混合废气。
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图4-2  活性炭吸附装置内部构造示意图

本项目利用“二级活性炭吸附装置”处理有机废气，为国内较为普遍的有机废气处理方式，现有的管理经验较为丰富，企业可以节省大量管理维护培训费用，活性炭吸附装置运行稳定，维护简单。
根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026-2013)及《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）文件要求，项目使用的活性炭吸附装置还需满足以下要求：
①活性炭的横向强度应不低于0.3MPa，纵向强度应不低于0.8MPa，活性炭的BET比表面积（利用BET法测试的单位质量吸附剂的表面积）应不低于750m²/g。
②固定床吸附装置吸附层的气体流速根据吸附剂的形态确定，气体流速宜低于1.2m/s。
③按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的非甲烷总烃无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。
④按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留非甲烷总烃废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。非甲烷总烃废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。

⑤采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭并按设计要求足量添加、及时更换。活性炭吸附装置需满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013），吸附装置净化效率不得低于90%。
综上所述，本项目采用的废气污染防治措施符合污染防治工艺。经分析可知本项目废气均可达标排放，处理方式可行。建设项目运营过程中，必须切实使用废气处理装置，以确保不发生大气污染物扰民的情况，及时更换活性炭，保障废气处理效率，确保废气能够达标排放。

本项目废气处理设施均采用蜂窝状活性炭，风速均满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中6.3.3.3中采用蜂窝状吸附剂时，气体流速宜低于1.20m/s的要求。

4、非正常排放

本项目非正常排放主要是设备检修，或工艺设备、环保设施达不到设计规定指标运行时的排污。本次评价考虑短时间内（以1h计）废气治理设备故障，净化效率为0的非正常排放（考虑最不利情况）。非正常工况废气产生排放情况详见下表。
表4-5  本项目非正常工况废气排放情况汇总表

产污环节
非正常排放源

非正常排放原因

污染物

排放量t/a
排放速率kg/h
排放浓度mg/m3
频次及持续时间
应对措施
喷漆、固化
DA001

二级活性炭处理装置故障

非甲烷总烃

1.367
0.57

71.25
1次/a，1h/次
停止产污设施运营，待环保设施恢复正常后方可同步恢复运行
颗粒物
2.041
0.85

188.981
为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：

①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；

②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；

③定期维护、检修废气处理装置，以保持废气处理装置的处理能力和处理容量。

5、废气监测计划

参照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中规定，本项目废气监测计划执行如下。

表4-6  项目运营期废气监测计划表

类别

监测点位

监测因子

监测频率

标准

废气

DA001

非甲烷总烃

1次/年

《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6—2024）
颗粒物
1次/年

厂界

非甲烷总烃、颗粒物
1次/年

二、废水

1、废水源强核算

项目运营期产生的废水仅为生活污水，无生产废水。生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入蚌埠市第一污水处理厂。

生活污水：本项目设置劳动定员15人，采用一班8小时工作制度，年生产300天，不设食堂及宿舍。根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2025），职工生活用水定额为38m3/人·a，生活用水量为570m3/a（1.9m3/d），污水产生量为生活用水量的80%，生活污水产生量为456m3/a（1.52m3/d）。废水经过化粪池预处理情况见下表：
表4-7  项目废水处理设施处理情况一览表

类别

污染物种类

进水情况

主要污染治理设施

出水情况

废水产生量m3/a

产生浓度mg/L

产生量t/a

处理工艺

治理效率%

是否为可行技术

废水排放量m3/a

排放浓度mg/L

排放量t/a

生活污水

COD

456
300
0.137
化粪池

20

是

456
240

0.109
BOD5
150
0.068
25
112.5
0.051
SS

120
0.055
50
60
0.027
氨氮

20

0.009
/

20

0.009
表4-8  项目废水污染物排放情况表
类别

污染物种类

污染物排放情况

排放口编号

排放标准

废水排放量m3/a

排放浓度mg/L

排放量t/a

浓度限值mg/L

生活污水

pH（无量纲）

456
6~9

/

DW001

6~9

COD

240

0.109
300
BOD5
112.5

0.051
150
SS

60

0.027
180
氨氮

20

0.009
30
2、污水处理厂处理依托可行性分析

（1）蚌埠市第一污水处理厂概况

蚌埠市第一污水处理厂位于蚌埠市西部席家沟，项目占地171.3亩，建设总规模为20万m³/d，工程分两期实施，一期建设规模为10万m³/d，1998年开工建设，2002年12月投运。二期工程规模为10万m³/d，于2005年3月开工建设，2006年2月投运。设计尾水出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准。2016年蚌埠市第一污水处理厂拟对原污水处理工艺进行提标改造，实现尾水排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准。蚌埠市第一污水处理厂提标改造于2017年9月完成。

目前，蚌埠市第一污水处理厂现状处理能力为20万m³/d，主体工艺为“预处理（粗、细格栅+沉砂池）+A2O氧化沟（改造悬浮填料）二级生化+二沉池+混合及反硝化深床滤池+紫外线消毒”。设计出水水质指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，尾水经席家沟排入淮河。

蚌埠市第一污水处理厂规划纳污范围为：八里沟以东，老虎山－航兴路－奋勇街－升平街以西，淮河以南，燕山路以北，其中东海大道以北的区域为合流制，东海大道以南为分流制。后由于城市总体规划调整，燕山路以南、黄山路以北规划为建设用地，因此纳污范围向南扩展至燕山路、向西扩展至黑虎山路。该纳污范围可分为四个污水系统：西市区污水系统，席家沟污水系统，朝阳路南污水系统，高新区污水系统。

（2）接管可行性分析

收水范围：本项目位于安徽省蚌埠市高新技术产业开发区秦集镇兴华路831号院内3号车间1-5号厂房，在蚌埠市第一污水处理厂收水范围内。

水量：本项目建成后全厂排放废水为1.52m3/d，占污水处理厂工程容量（余量约1.3万m³/d）的0.01%。因此，根据污水处理厂的处理能力和现有、计划接管水量的统计，从水量上分析本项目废水接管至蚌埠市第一污水处理厂是可行的。

水质：本项目废水为生活污水，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等，生活污水经化粪池处理后排入蚌埠市第一污水处理厂，水质能达到蚌埠市第一污水处理厂的接管标准。进入蚌埠市第一污水处理厂深度处理能够做到达标排放，对地表水环境影响很小，不会降低项目所在区域地表水环境现有功能。
综上，本项目污水接管至蚌埠市第一污水处理厂进行处理是可行的。

3、监测计划

本项目仅排放生活污水，经化粪池处理后进入蚌埠市第一污水处理厂处理，属于间接排放，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目废水监测计划如下：

表4-9  水污染物监测情况一览表

监测点位

监测指标

执行标准

最低监测频次

总排口

pH、COD、氨氮、BOD5、SS
蚌埠市第一污水处理厂接管标准及污水综合排放标准（GB8978-1996）中表4三级标准
1次/年
噪声

1、噪声污染源强分析

本项目主要噪声源强如下。

表4-10  项目运营期主要设备室内噪声源强表  单位：Leq[dB（A）]

序号

设备名称

数量（台）
坐标

噪声源强（声压级）
运行时段

拟采取的减震降噪措施

降噪效果

X
Y
Z
1

自动喷枪
4
18-25
29-50
1
75

昼间8h
设备减振、车间隔声
15
2

真空镀膜机
2
34
5
1
80
15
表4-11  项目运营期主要生产设备室外噪声源强表  单位：Leq[dB（A）]

序号

设备名称

数量

坐标

噪声源强（声压级）

运行时段

拟采取减振降噪措施

降噪效果

X

Y

Z

1

风机

1
35
-1
15
90
昼间8h
减振、隔声罩、消声
15
注：本次噪声评价厂界按整个厂界计算，坐标原点设在车间西墙与南墙的交点处，X轴正向为正东方向，Y轴正向为正北方向。
2、厂界噪声预测

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测模式对本项目噪声进行预测分析：

①计算某个室内声源在靠近围护结构处的倍频带声压级
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式中：

Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q——指向性因数；

R——房间常数；

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级
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式中：

Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N ——室内声源总数。

③计算出靠近室外围护结构处的声压级

Lp2i（T）=Lpli（T）-（TLi+6）

式中：

Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB，本次评价TL=20dB。

④计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级

Lw=Lp2(T)+10lgS

Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S——透声面积，m2。

⑤按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。室外声源处于半自由声场情况下，且声源可看作是位于地面上的，则：

Lp(r)=Lw-20lg(r)-8

式中：r——点声源到受声点的距离，m。

⑥倍频带声压级和A声级转换
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式中：

LA(r) ——距声源r处的A声级，dB(A)；

Lpi(r) ——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

ΔLi ——第i倍频带的A计权网络修正值，dB。

⑦拟建工程对预测点产生的贡献值按照下式计算：
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式中：

Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi——室外i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

tj——等效室外声源在T时间内j声源工作时间，s；

ti——室外声源在T时间内i声源工作时间，s；

T——用于计算等效声级的时间，s。

本次评价仅考虑距离衰减，项目噪声影响预测贡献值如下表：

表4-12  厂界噪声预测结果  单位：dB(A)

预测点位

贡献值

标准值（昼间）

达标情况

东厂界
54
65

达标

南厂界
42
达标

北厂界
51
达标

西厂界
36
达标

由以上预测结果可知，本项目对厂界贡献值较小，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。

为进一步降低项目噪声对周边声环境影响，本项目采取以下降噪措施：

①选用低噪声设备，并合理布局，高噪声设备尽量远离生产区；

②加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；

③对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施，如加装隔振垫、减震器、消声器等。

④加强建设项目区域内的绿化，为了提高绿化消减噪声的效果，应尽量选用四季常绿树种，以乔木为主，灌木、花草相结合，构成多层次的消声带。

3、噪声监测计划

参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中规定，监测计划具体如下。
表4-13  本项目运营期噪声监测计划一览表

类别

监测点位

监测项目

监测频率

监测方式

噪声

厂界

LeqdB（A）

1次/季度，每次昼间一次

委托监测

四、固体废物环境影响分析
1、固体废物产生情况

本项目运营期产生的固体废物包括：生活垃圾、一般工业固废和危险废物。
一般工业固废包括废包装物和铝渣，危险废物包括废漆桶、漆渣、废UV灯管、废活性炭、废过滤棉、废机油、废润滑油、废油桶和含油抹布及手套。

（1）生活垃圾：本项目劳动定员15人，根据《城镇生活源产排污系数手册》，每人每天产生垃圾按0.5kg计，本项目15人，生活垃圾产生量为7.5kg/d，则年产生量为2.25t/a，生活垃圾集中收集后，定期委托环卫部门定期清运处置。
（2）一般固废

废包装物：本项目生产过程中原料拆包、成品包装过程中会产生废包装物，本项目废包装物产生量约为0.5t/a，集中收集于一般固废间后外售。

铝渣：本项目真空镀膜过程中会产生铝渣，产生量约为0.01t/a，集中收集于一般固废间后外售。
（3）危险废物
①废漆桶：UV漆的使用量为15.4t/a，UV漆重量为25kg/桶，则产生的废UV漆桶量约为616个，单个UV漆桶重量为1kg，则产生的废UV漆桶重量为0.616t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），废漆桶属于危险废物，危废编号：HW49（900-041-49）。收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的危废单位进行处置。
②漆渣：根据漆料平衡，厂区收集的漆渣量为1.836t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），漆渣属于危险废物，危废编号：HW12（264-012-12），收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的危废单位进行处置。

③废UV灯管：本项目固化过程会使用UV灯管进行固化，根据企业提供资料，项目设置一条固化烘道，配置4个UV灯管，UV灯管半年一换，一年换8个灯管，一个废UV灯管约1kg，则废UV灯管年产量约0.008t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），废UV灯管属于HW29类别，危废代码为：900-023-29，属于危险废物，经集中收集后，暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。
④废活性炭：一般地，1t活性炭吸附250~300kg有机废气（本次评价按1t活性炭吸附300kgVOCs计算），本项目吸附有机废气量为1.367t/a，则所需活性炭的量4.557t/a，按照更换频率为每3月更换一次，则活性炭床单次填充量为1.139t/次，废活性炭产生量5.924t/a（含吸附的废气量）。根据《国家危险废物名录》（2025版），废活性炭属于危险废物，危废编号：HW49（900-039-49），收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的危废单位进行处置。
⑤废过滤棉：本项目废气处理设备会产生废过滤棉，产生量约0.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2025版），废过滤棉属于危险废物，危废编号：HW49（900-041-49），收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的危废单位进行处置。

⑥废机油：项目机械设备维修保养过程中会产生少量的废机油，废机油产生量约0.005t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），废机油属于危险废物，危废编号：HW08（900-214-08）。收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的危废单位进行处置。
⑦废润滑油：项目机械设备维修保养过程中会产生少量的废润滑油，废润滑油产生量约0.005t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），废润滑油属于危险废物，危废编号：HW08（900-217-08）。收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的危废单位进行处置。
⑧废油桶：本项目主要生产设备需定期添加机油、润滑油进行设备维护，机油、润滑油原料使用过程中会产生沾染少量油类物质的废包装桶，项目使用机油、润滑油约0.15t/a，油漆重量为25kg/桶，则产生的废油漆桶量约为6个，单个油桶重量为1kg，则产生的废油桶重量为0.006t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废容器桶属于危险废物，类别为HW49，废物代码为900-041-49，经集中集后暂存于危险废物暂存间，交由有资质单位处理。
⑨含油抹布及手套：项目设备维修保养过程中会产生含油废抹布及手套，根据企业提供的资料，产生量约为0.005t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），含油废抹布及手套属于危险废物，类别为HW49，废物代码为900-041-49，经集中集后暂存于危险废物暂存间，交由有资质单位处理。
表4-14  本项目一般固体废物产生情况一览表
序号

名称

产生环节

物理性状

主要成分

年产生量（t）

污染防治措施
1
生活垃圾
职工生活
固态
生活垃圾
2.25
定期交由环卫部门处理
2
废包装物
原料包装
固态
废包装袋
0.5
集中收集于一般固废间后外售
3
铝渣
真空镀膜
固态
铝
0.001
表4-15  本项目危险废物产生情况一览表
序号

产生环节

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

主要有毒有害成分

物理性状

环境危险特性

年产生量（t）

污染防治措施

1
喷漆
废漆桶

HW49
900-041-49

UV漆
固态
T/In
0.616
暂存于危废库，定期交由有资质单位处置

2
漆渣

HW12
264-012-12

UV漆
固态
T，I
1.836
3
固化
废UV灯管
HW29

900-023-29

UV灯管

固态

T

0.008
4
废气处理装置

废活性炭

HW49

900-039-49

有机废气

固态

T

5.924
5
废过滤棉

HW49

900-041-49

过滤棉吸附
固态
T/In
0.5
6
设备保养

废机油

HW08

900-214-08

机油

液态
T,I
0.005

7
废润滑油

HW08

900-249-08

润滑油

液态

T,I

0.005

8
废油桶

HW08

900-241-49

润滑油、液压油

固态

T,I

0.006
9
含油抹布及手套

HW49

900-041-49

润滑油、液压油

固态

T

0.005
综上所述，本项目产生的各种固体废弃物均能得到妥善处置，从根本上解决了固体废弃物的污染问题，实现了固体废弃物的无害化处理。

2、固体废物环境影响分析

（1）危险废物贮存场所环境影响分析

本项目为新建项目，拟于厂房东侧建设危废库，占地面积约15m2。危险废物暂存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）要求进行防渗、防风、防雨、防晒，危险废物采用包装容器分类储存。危废暂存场所选址、建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）要求。

表4-16  危废暂存库选址可行性分析

序号

《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）标准要求

本项目危废暂存库选址可行性分析

1

贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。

本项目符合相关法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求。

2

集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。

本项目不涉及生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，未建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。

3

贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。

本项目位于安徽省蚌埠市高新技术产业开发区秦集镇兴华路831号院内3号车间1-5号厂房，符合要求。

4

贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。

本项目与周围环境敏感目标的距离符合要求。

（2）危险废物暂存库污染控制要求

本项目产生的危险废物严格遵照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）的相关规定，一般要求如下：

①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面：采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

（3）贮存过程污染控制要求

贮存过程一般规定如下：

①在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。

②液态危险废物应装入容器内贮存。

③半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。

五、地下水、土壤环境影响分析

（1）源头上控制对地下水的污染

项目对产生的废物进行合理的治理，以尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对污水运送管线、整个车间采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏、将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；堆放各种原辅材料、固体废物的堆放场地按照国家相关规范要求，采取防泄漏措施。

（2）土壤和地下水污染防治措施

本项目地下水污染预防措施按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则。

源头控制措施：积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量；根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、漏、滴的措施，及时对老化或损坏的材料进行维修；主动控制即从源头控制措施，主要包括在废水管道，设备，污水储存采取相应措施，防止和降低污染物污水收集、排放管道的滴、漏，将泄漏的环境风险降到最低。

分区防渗；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），防渗分区原则，为最大限度降低废水的泄漏，防止地下水污染，在总图布置上，严格分区防漏，将本项目划为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，划分区域如下：

企业危废库、漆库、喷漆房、固化区等均应采取重点防渗措施，生产车间重点防渗区之外的区域采取简单防渗措施，其他区域采取一般防渗。危废库地面需做重点防渗处理，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s），防渗设计应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求。其他重点防渗区要求防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；一般防渗区要求防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

综上，项目分区防渗区域措施见下表：

表4-17  本项目地下水分区防渗措施一览表

区域划分

构筑物名称

防渗技术要求

重点防渗区

危废库、漆库、喷漆房、固化区
防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s），防渗设计应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求收集。

一般防渗区

生产车间重点防渗区之外的区域
对地面进行防腐防渗，采用1.5mm厚高密度聚乙烯或其他渗透系数不大于1×10-7cm/s的人工防渗材料结构层，防渗技术要求满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

简单防渗区

办公区等

地面进行一般硬化处理

由污染途径及对应措施分析可知，拟建工程对可能产生土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染土壤，因此拟建工程不会对区域土壤环境产生明显影响。
六、环境风险分析

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性时间或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏所造成的人身安全与环境影响和损害程度。提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。
1、风险识别

（1）风险物质识别、风险潜势初判

对全厂涉及物料的毒性、危险性和易燃易爆性进行分析，其中，物料毒性和危险性主要判定依据为《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中重点关注的危险物质。

本项目各物料理化性质，根据本项目所用物料与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中重点关注的危险物质进行对比，本项目重点关注的危险物质为废活性炭。

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式(C.1)计算物质总量与其临界量比值(Q)：
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式中：

q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q<10；(2)10≤Q<100；(3)Q≥100。

本项目重大危险源辨识情况如下表所示。

表4-18  本项目风险物质汇总

危险物质名称

厂区最大存在量（t）

临界量（t）

该种危险物质Q值

废漆桶
0.154
50
0.00308
漆渣
0.459
50
0.00918
废UV灯管
0.004
50
0.00008

废活性炭

1.481
50

0.02962
合计

0.04196
注：废漆桶、漆渣、废UV灯管、废活性炭临界量参考健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）。
由上表可知Q=0.04196＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，本项目Q＜1，则本项目风险潜势为I。

可能影响途径

表4-19  本项目环境风险可能影响途径

危险单元

风险源

环境风险类型

危险物质

转移途径

影响方式

危废库、漆库、喷漆区、固化区
装卸/储存

泄漏

废漆桶、漆渣、废UV灯管、废活性炭、废过滤棉、废机油、废润滑油、废油桶和含油抹布及手套

泄漏物料通过雨水管网进入地表水

液态泄漏物质经雨水管线和水系最终进入地表河流，对河流水质造成不良影响

泄漏物料下渗进入土壤和地下水

液态泄漏物质通过未经防腐防渗的地面进入土壤，进而进入地下水中，从而对土壤环境和地下水环境造成影响。

火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放

次生CO进入大气环境

次生CO进入外环境，对厂区及周边大气环境造成影响。

消防废水通过雨水管网进入地表水

消防废水经雨水管线和水系最终进入地表河流，对河流水质造成不良影响

消防废水下渗进入土壤和地下水

消防废水通过未经防腐防渗的地面进入土壤，进而进入地下水中，从而对土壤环境和地下水环境造成影响。

3、环境风险防范措施及应急要求

制定风险事故应急预案，包括应急预案实施组织、责任人、每一事故发生的处理程序、原因分析、防止再次发生的改进措施、应急预案的演习等。以使一旦发生事故可快速、有效得到处理，防止事故蔓延，将事故风险和导致的损失降到最低程度。

（1）风险防范措施

严格控制火源：严格在仓库附近吸烟和违章用火；生产厂房等配备室外消防装置。厂房建筑设计应符合《建筑设计防火规范》等相关规定。

（2）危化品泄漏应急处理及应急措施

本项目危化品一次用量很少，不会发生大量泄漏，但有时操作不当会产生少量泄漏，发生泄漏时应进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道等限制性空间；用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

（3）火灾事故处置措施：

①发现起火，立即报警，通过消防灭火。首先采用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳等灭火器灭火，降低燃烧强度；

②切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员；

③通知安全等相关部门人员，启动相应的应急救护程序；

④组织救援小组，封锁现场，疏散人员。

（4）事故排放防范措施发生事故的原因主要有以下几个：

①废气处理系统出现故障、设备开车、停车检修时废气直接排入大气环境中；

②生产过程中由于设备老化、腐蚀、失误操作等原因造成废气浓度超标；

③公司突然停电使废气、废水处理系统停止工作，致使废气、废水不能得到及时处理；

④对废气治理措施疏于管理，使治理措施处理效率降低造成废气浓度超标；为杜绝事故性废气排放，建议采用以下措施确保废气达标排放：

Ⅰ.平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行；

Ⅱ.建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制；

Ⅲ.危废暂存间防范措施：危废暂存间内危险固废应分类收集安置，远离火种、热源；划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求。

Ⅳ.发生事故时第一时间通知撤离周边企事业人员，减轻事故影响。事故状态下，根据气象条件及交通情况，选择向远离泄漏点上风向疏散。疏散过程中应注意交通情况，有序疏散，防止发生交通事故及踩踏伤害。对疏散出的人员，要加强脱险后的管理，防止脱险人员对财产和未撤离危险区的亲友生命担心而重新返回事故现场。发生较大突发环境事件时，为配合救援工作开展需进行交通管制时，警戒维护组应配合交警进行交通管制。选择厂区大门前空地及停车场区域作为紧急避难场所，做好宣传工作，确保所有人了解紧急避难场所的位置和功能。

本项目存在一定潜在事故风险，需加强风险管理，在项目建设和运营过程中要认真落实各种风险防范措施，尽可能杜绝各类环境事故的发生和发展，避免当地环境受到污染。

建设单位应及时编制企业突发事件应急预案，并报蚌埠市生态环境局龙子湖区分局进行备案，主要内容应包括预案适用范围、突发事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理和演练等内容。项目建成后，将拟建项目环境风险应急系统纳入龙子湖区环境风险应急体系，项目应急预案编制应与地方政府突发事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。

4、环境风险分析结论

综上所述，本项目使用的危险化学品使用量和储存量尚未构成重大危险源；根据环境风险分析内容，项目在认真落实各项环境风险防范、应急与减缓措施的基础上，及时编制企业突发事件应急预案，可使风险事故对环境的危害得到有效控制，环境风险是可防控的。

表4-20  建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称

家居用品UV喷涂线项目
建设地点

（安徽）省

（蚌埠）市

（高新技术产业开发）区

秦集镇兴华路831号

地理坐标

经度：117度17分21.122秒

纬度：32度55分6.007秒

主要危险物质及分布

本项目重点关注的危险物质为废漆桶、漆渣、废UV灯管、废活性炭、废过滤棉、废机油、废润滑油、废油桶和含油抹布及手套等
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

液态泄漏物质经雨水管线和水系最终进入地表河流，对河流水质造成不良影响；液态泄漏物质通过未经防腐防渗的地面进入土壤，进而进入地下水中，从而对土壤环境和地下水环境造成影响；次生CO进入外环境，对厂区及周边大气环境造成影响；消防废水经雨水管线和水系最终进入地表河流，对河流水质造成不良影响；消防废水通过未经防腐防渗的地面进入土壤，进而进入地下水中，从而对土壤环境和地下水环境造成影响。

风险防范措施要求

（1）风险防范措施：

严格控制火源：严格在仓库附近吸烟和违章用火；生产厂房等配备室外消防装置。厂房建筑设计应符合《建筑设计防火规范》等相关规定。

（2）危化品泄漏应急处理及应急措施：
本项目危化品一次用量很少，不会发生大量泄漏，但有时操作不当会产生少量泄漏，发生泄漏时应进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道等限制性空间；用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

（3）火灾事故处置措施

①发现起火，立即报警，通过消防灭火。首先采用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳等灭火器灭火，降低燃烧强度；

②切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员；

③通知安全等相关部门人员，启动相应的应急救护程序；

④组织救援小组，封锁现场，疏散人员。

（4）事故排放防范措施发生事故的原因主要有以下几个：

①废气处理系统出现故障、设备开车、停车检修时废气直接排入大气环境中；

②生产过程中由于设备老化、腐蚀、失误操作等原因造成废气浓度超标；

③公司突然停电使废气、废水处理系统停止工作，致使废气、废水不能得到及时处理；

④对废气治理措施疏于管理，使治理措施处理效率降低造成废气浓度超标；为杜绝事故性废气排放，建议采用以下措施确保废气达标排放：

Ⅰ.平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行；

Ⅱ.建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制；

Ⅲ.危废暂存间防范措施：危废暂存间内危险固废应分类收集安置，远离火种、热源；划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求。

Ⅳ.发生事故时第一时间通知撤离周边企事业人员，减轻事故影响。事故状态下，根据气象条件及交通情况，选择向远离泄漏点上风向疏散。对疏散出的人员，要加强脱险后的管理。

评价结论与建议

本项目事故风险水平较低，在进一步采取安全防范措施和事故应急预案后，项目对外环境的风险影响处于可以接受的范围内，只要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，本项目环境风险是可以接受的。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

根据风险识别结果，项目不存在重大危险源，风险事故对外环境影响较小，在项目落实环境风险防范措施和应急预案的基础上，其环境风险是可接受的。




五、环境保护措施监督检查清单

	    内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	喷漆废气
	颗粒物
	喷漆房密闭收集+过滤棉预处理
	经二级活性炭吸附装置处理，处理后经15m高排气筒（DA001）达标排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）

	
	
	
	非甲烷总烃
	
	
	《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/ 4812.6—2024）

	
	
	固化废气
	非甲烷总烃
	集气罩收集
	
	

	
	
	危废间废气
	非甲烷总烃
	危废间密闭收集
	
	

	
	厂区内监控点
	非甲烷总烃
	加强管理，车间封闭
	

	
	厂界
	颗粒物、非甲烷总烃
	加强管理，车间封闭
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	地表水环境
	生活污水
	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N
	生活污水经化粪池处理后进入厂区污水总排口，通过市政污水管网进入蚌埠市第一污水处理厂
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准、蚌埠市第一污水处理厂接管限值

	声环境
	设备运行
	等效A声级
	厂房隔声、基础减振、隔声罩
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	①危险废物：废漆桶、漆渣、废UV灯管、废活性炭、废过滤棉、废机油、废润滑油、废油桶和含油抹布及手套收集后暂存危废间，定期交由有资质单位处置。
②一般工业固体废物：废包装材料和铝渣集中收集于一般固废间后外售。
③生活垃圾交由环卫部门统一收集清运处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	危废库、漆库、喷漆房、固化区采取重点防渗处理；生产车间重点防渗区之外的区域为一般防渗。

	生态保护措施
	本项目建设地点位于安徽省蚌埠市高新技术产业开发区秦集镇兴华路831号院内3号车间1-5号厂房，产业园区外不新增用地。

	环境风险

防范措施
	总图布置和建筑安全防范措施；可燃易燃品储运防范措施；环境安全管理措施；固废事故风险防范措施；废气事故排放风险防范措施。建设单位应及时编制企业突发事件应急预案并备案。

	其他环境

管理要求
	1、排污口规范化设置

（1）污水排放口规范化设置

项目建设项目雨水排放口和污水排放口。项目厂区的排水体制实施“雨污分流”制，设置1处污水排口，污水排口已设立环境保护图形标志牌，并按要求进行标识，以及在适当位置设置便于采样、监测的采样口。

（2）废气排气筒规范化设置

项目建设项目废气排放口。现有项目已在排气筒附近醒目处设立环境保护图形标志牌，按要求加以标识（排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等）。已在适当位置设置便于采样、监测的采样口和采样平台。排污口规范化整治，符合国家、省、市有关规定，并通过主管环保部门认证和验收。

（3）固定噪声污染源规范化标志牌设置

固定噪声污染源对边界影响最大处，应设置噪声监测点，根据上述原则并兼顾厂界形状，在边界上设置噪声监测点同时设置标志牌。

（4）固体废物贮存（处置）场所

本项目危废暂存库，依据《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2－1995）及修改单的要求设置环境保护图形标志，标志牌设在与之功能相应的醒目处，标志牌清晰、完整。一般固体废物厂内暂存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，危险废物厂内暂存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）的要求。

为了公众监督管理，按照《环境保护图形标志》（GB15562.1—1995；GB15562.2—1995及修改单）、《危险废物识别标志设置技术规范》HJ 1276—2022、《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监〔1996〕463号）的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。具体要求见下表：

表5-1  各排污口环境保护图形标志

排放口名称

编号

提示图形符号

警告图形标志

污水排放口

WS-X X X X - X X

[image: image15.jpg]
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排气筒

FQ-X X X X - X X

[image: image17.jpg]
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噪声源

ZS-X X X X - X X

[image: image19.jpg]D
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危险固废

GF-X X X X - X X

/

[image: image21.jpg]



备注：编号的前两个字母为类别代号，中间四位为企业名称拼音简写，后两位为排放口顺序编号。排放口的顺序编号数字由各企业自行规定。

2、排污许可制度

根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令48号）的要求排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物；纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位）应当按照规定的时限申请并取得排污许可证；未纳入固定污染源排污许可分类管理名录的排污单位，暂不需申请排污许可证。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目应该进行登记管理。

3、竣工环境保护验收

根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，建设单位应逐一落实本环评中提出的各项污染防治措施。

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关要求，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表。




六、结论

	蚌埠君旺家居用品有限公司家居用品UV喷涂线项目符合国家及地方产业政策，选址合理，采取的各项污染防治措施可行，各污染物经有效治理后能达到国家规定的排放标准，对周围环境影响较小。
因此，从环境保护角度出发，项目建设是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.102
	/
	0.102
	+0.102

	
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.137
	/
	0.137
	+0.137

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0.109
	/
	0.109
	+0.109

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.009
	/
	0.009
	+0.009

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	2.25
	/
	2.25
	+2.25

	一般工业固体废物
	废包装物
	/
	/
	/
	0.5
	/
	0.5
	+0.5

	
	铝渣
	/
	/
	/
	0.001
	/
	0.001
	+0.001

	危险废物
	废漆桶
	/
	/
	/
	0.616
	/
	0.616
	+0.616

	
	漆渣
	/
	/
	/
	1.836
	/
	1.836
	+1.836

	
	废UV灯管
	/
	/
	/
	0.008
	/
	0.008
	+0.008

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	5.924
	/
	5.924
	+5.924

	
	废过滤棉
	/
	/
	/
	0.5
	/
	0.5
	+0.5

	
	废机油
	/
	/
	/
	0.005
	/
	0.005
	+0.005

	
	废润滑油
	/
	/
	/
	0.005
	/
	0.005
	+0.005

	
	废油桶
	/
	/
	/
	0.006
	/
	0.006
	+0.006

	
	含油抹布及手套
	/
	/
	/
	0.005
	/
	0.005
	+0.005


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
本项目所在地
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